Inwestor:
Gmina Kamieńsk
ul. Wieluńska 50
97-360 Kamieńsk
	                                                    dn.16.04.2020r.

Przedmiar 

Nazwa budowy: Przebudowa i rozbudowa placu zabaw
Adres budowy: ul. Słoneczna nr ewid. 197,198,  Barczkowice
Obiekt: plac zabaw
Rodzaj robót: budowlano-montażowe
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR 2-25, KNR 2-21, KNR 2-01, KNR 2-31, AW, KNR 2-23
Waluta: PLN

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Książka przedmiarów/obmiarów
1. plac zabaw
Kod CPV:  
	
1	KNR 2-25 0307-03-050
Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych
krotność= 1,00
	26,40 m2	
1.	1,6*16,5				26,40	
2	KNR 2-21 0105-01-020
Wykopanie krzewów - analogia
krotność= 1,00
	20,00 szt	
3	KNR 2-01 0201-05-060
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96)
krotność= 1,00
	35,00 m3	
1.	140*0,25				35,00	
4	KNR 2-31 0402-03-060
Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe
krotność= 1,00
	0,82 m3	
1.	0,2*0,2*20,6				0,82	
5	KNR 2-31 0407-05-040
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
krotność= 1,00
	20,60 m	
6	KNR 2-31 0103-04-050
Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV
krotność= 1,00
	24,00 m2	
7	KNR 2-31 0104-05-050
Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
krotność= 1,00
	24,00 m2	
8	KNR 2-31 0114-05-050
Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
krotność= 1,00
	24,00 m2	
9	 AW-050
Kompleksowe wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej
krotność= 1,00
	24,00 m2	
10	KNR 2-23 0301-04-060
Podkłady na gruncie z piasku - analogia nawierzchnia bezpieczna  z piasku
krotność= 1,00
	27,60 m3	
1.	92*0,3				27,60	
11	 AW-060
Dostawa ziemi urodzajnej
krotność= 1,00
	17,00 m3	
12	KNR 2-21 0218-02-060
Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim
krotność= 1,00
	17,00 m3	
13	KNR 2-21 0401-01-050
Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat.I-II
krotność= 1,00
	117,00 m2	
14	 AW-090
Dostawa i montaż urządzenia - bocianie gniazdo
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
15	 AW-090
Dostawa i montaż urządzenia - karuzela krzyżowa
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
16	 AW-090
Dostawa i montaż urządzenia -  linowy kubik
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
17	 AW-090
Konserwacja istniejących urządzeń
krotność= 1,00
	1,00 kpl	
1.		0,00				
18	 AW-020
Wymiana siedzisk huśtawkowych
krotność= 1,00
	2,00 szt	
19	 AW-020
Przeniesienie w nowe miejsce ławki
krotność= 1,00
	1,00 szt	
20	KNR 2-25 0307-01-050
Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z rur stalowych obetonowanych
krotność= 1,00
	37,80 m2	
1.	25,2*1,5				37,80