[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=1
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	1
prn=2	2	3	3	4	1	6	0	1
own=1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI
nfn=Instalatorstwo Elektryczne - Jacek Strzelecki
afn=97-360 Kamieńsk ul. Słoneczna 3
nb=HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
ab=KAMIEŃSK UL. SPORTOWA 8
ni=GMINA KAMIEŃSK 
ai=KAMIEŃSK UL. WIELUŃSKA 50
br=ELEKTRYCZNA
nk=JACEK STRZELECKI	
cpv=45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Opis techniczny1310W budyneku projektuje się instalację oświetlenia ogólnego, instalację gniazd wtykowych, instalację wentylacji.  Przy montażu instalacji w obiekcie zainstalować przewody firmy Tele-Fonika 750 V, opawy oświetleniowe firmy Philips i Elgo, osprzęt instalacyjny firmr Polo, zabezpieczenia i rozdzielnie frmy Legrand I ETI lub materiały równorzędne. Stosować wyłącznie materiały posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub atesty oraz odpowiedni do warunow stopień ochrony IP. W budynku należy zabudować rozdzielnie zabezpieczające. Instalacja w wykonaniu podtynkowym i natynkowym.  Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=70	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=20	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 192]
ty=M
na=taśma do opisywania	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14

[RMS ZEST 213]
ty=M
na=fotovoltaika	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 247]
ty=M
na=sygnalizacja wlamania i napadu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 248]
ty=M
na=system telewizji	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 249]
ty=M
na=instalacje teletechniczne	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 250]
ty=M
na=nagłośnienie	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 228]
ty=M
na=rurka 22	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=320

[RMS ZEST 256]
ty=S
na=koparka podsiębierna 0,15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
il=1.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	11000

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=bednarka ocynkowana 25 x 4	0
id=1121099	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=228.8

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=pręty stalowe ocynkowane 8	0
id=1121399	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=603.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1121399

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=folie kalandrowane PCW	0
id=1560199	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=829.92

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=piasek do betonów zwykły	0
id=1601899	2
jm=m3	060
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=89.376

[RMS ZEST 261]
ty=M
na=oprawa LED 50 W	0
id=2220699	2
jm=m3	060
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2220699

[RMS ZEST 263]
ty=M
na=oprawa LED 30 W	0
id=2220699	2
jm=m3	060
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2220699

[RMS ZEST 257]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
il=20.57
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	31100

[RMS ZEST 258]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
il=7.65
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 259]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa	0
id=39650	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
il=6.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39650

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=tablice rozdzielcze TG	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 152]
ty=M
na=tablice rozdzielcze TB-1	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=tablice rozdzielcze TB-3	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 155]
ty=M
na=tablice rozdzielcze TB-4	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=tablice rozdzielcze TB-2	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 199]
ty=M
na=tablice rozdzielcze PV	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 229]
ty=M
na=tablice rozdzielcze RSOU	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 231]
ty=M
na=tablice rozdzielcze TO	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 232]
ty=M
na=tablice rozdzielcze RPP	0
id=7058999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=zestaw 3-faz.	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 49]
ty=M
na=wentylatory	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 173]
ty=M
na=puszka 1-faz	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38

[RMS ZEST 175]
ty=M
na=przyciski p. pożarowe	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 212]
ty=M
na=dzwonek szkolny	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 266]
ty=M
na=mufa kablowa	0
id=7059999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7059999

[RMS ZEST 179]
ty=S
na=spawarka	0
id=72100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=19.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	72100

[RMS ZEST 226]
ty=M
na=oprawy LED 166 W	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 239]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED 38 IP20 W	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=115

[RMS ZEST 240]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED 38 W IP65	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 241]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED 50 W'	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 242]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED 60 W	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 243]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED 38 W	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23

[RMS ZEST 244]
ty=M
na=oprawy świetlówkowe LED 100 W	0
id=7302299	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 168]
ty=M
na=oprawy zewnętrzne LED 30 W	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 171]
ty=M
na=oprawy ewakuacyjne LED 5 W	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=111

[RMS ZEST 202]
ty=M
na=oprawy plafon LED  12 W IP 44	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32

[RMS ZEST 238]
ty=M
na=oprawy plafon LED  38 W - IP44	0
id=7304199	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=wyłącznik 1-biegunowy w.t./n.t.	0
id=7510800	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56.1

[RMS ZEST 201]
ty=M
na=wyłącznik 1-biegunowy dzwonkowy w.t./n.t.	0
id=7510800	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.02

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=przełącznik w.t./n.t.	0
id=7510999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.04

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=przełącznik schodowy w.t./n.t.	0
id=7510999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.56

[RMS ZEST 220]
ty=M
na=przełącznik krzyżowy w.t./n.t.	0
id=7510999	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=gniazdo wtykowe podwójne w.t./n.t.	0
id=7530599	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=59.16

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=gniazdo wtykowe pojedyńcze z klapką w.t./n.t.	0
id=7530599	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=26.52

[RMS ZEST 221]
ty=M
na=gniazdo wtykowe pojedyńcze w.t./n.t.	0
id=7530599	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10.2

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=puszki szczękowe do przyborów w.t./n.t.	0
id=7540199	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=193.8

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=odgałęźniki	0
id=7540699	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=184.2

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=prety ocynkowane 16	0
id=7590110	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 177]
ty=M
na=wsporniki dachowe	0
id=7590330	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=552
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590330

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=wsporniki ścienne	0
id=7590330	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=180
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590330

[RMS ZEST 51]
ty=M
na=złącza kontrolne	0
id=7590610	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=44

[RMS ZEST 178]
ty=M
na=złącza rynnowe	0
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590640

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=złącza krzyżowe	0
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=115
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590640

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=złącza probiercze	0
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590640

[RMS ZEST 184]
ty=M
na=puszka odgromowa	0
id=7590640	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7590640

[RMS ZEST 255]
ty=M
na=tabliczka bezpiecznikowa słupowa	0
id=7593500	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7593599

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=przewody wtynkowe YDYp 3 x 1,5	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=722.08

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=przewody wtynkowe YDYp 3 x 2,5	0
id=7951399	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=770.8

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=przewody kabelkowe okrągłe YDY 3 x 2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1705.6

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=przewody kabelkowe okrągłe YDY 3 x 1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1518.4

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=przewody kabelkowe okrągłe YDY 5 x 2,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=665.6

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=przewody kabelkowe okrągłe YDY 5 x 1,5	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=478.4

[RMS ZEST 158]
ty=M
na=przewody kabelkowe okrągłe YDY 5 x 10	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=94.64

[RMS ZEST 159]
ty=M
na=przewody kabelkowe okrągłe YDY 5 x 4	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=655.2

[RMS ZEST 236]
ty=M
na=przewody kabelkowe okrągłe HDGs 5 x 4	0
id=7959999	2
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=120.64

[RMS ZEST 260]
ty=M
na=słupy stalowe 7 m	0
id=8110199	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8110199

[RMS ZEST 264]
ty=M
na=słupy stalowe 4 m	0
id=8110199	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8110199

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=rura osłonowa 50	0
id=8190601	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=798

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
il=8414.867

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 233]
ty=M
na=kable YAKXS 4 x 120	0
id=ks_5001	3
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=101.92

[RMS ZEST 234]
ty=M
na=kable YAKXS 4 x 70	0
id=ks_5001	3
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.92

[RMS ZEST 235]
ty=M
na=kable YAKXS 4 x 25	0
id=ks_5001	3
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=610.48

[RMS ZEST 237]
ty=M
na=kable YKY 5 x 6	0
id=ks_5001	3
jm=m	040
ce=0	1610372409
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja odgromowa
wa=0
kn=0	0	0
id=317
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=245
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0602-02	5	0602-02		1
mpn=1211
na=Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=220
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=220	1	220						0		0

[RMS 1]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=224.4

[RMS 56]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=228.8

[RMS 51]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 61]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=44

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=282
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0601-02	5	0601-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=460
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=460	1	460						0		0

[RMS 1]
nz=0.344	0	0.344
np=1
wa=0
wb=0
il=158.24

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=478.4

[RMS 177]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=552

[RMS 178]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=46

[RMS 181]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=115

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 179]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=15.64

[POZYCJA]
id=289
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0601-02	5	0601-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						0		0

[RMS 1]
nz=0.444	0	0.444
np=1
wa=0
wb=0
il=53.28

[RMS 180]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=124.8

[RMS 183]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=180

[RMS 182]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 184]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 179]
nz=0.034	0	0.034
np=1
wa=0
wb=0
il=4.08

[ELEMENT 1]
na=tablice rozdzielcze
wa=0
kn=0	0	0
id=318
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - obudowa TG
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=62.99	0	62.99
np=1
wa=0
wb=0
il=62.99

[RMS 151]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=186
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - obudowa TB-1
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=42.99	0	42.99
np=1
wa=0
wb=0
il=42.99

[RMS 152]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=192
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - obudowa TB-2
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=42.99	0	42.99
np=1
wa=0
wb=0
il=42.99

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=650
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - obudowa TB-3
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=42.99	0	42.99
np=1
wa=0
wb=0
il=42.99

[RMS 154]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=195
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - obudowa TB-4
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=42.99	0	42.99
np=1
wa=0
wb=0
il=42.99

[RMS 155]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=653
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - obudowa RAOU
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=42.99	0	42.99
np=1
wa=0
wb=0
il=42.99

[RMS 229]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1034
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - obudowa TO
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=42.99	0	42.99
np=1
wa=0
wb=0
il=42.99

[RMS 231]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1037
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - obudowa RPP
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=42.99	0	42.99
np=1
wa=0
wb=0
il=42.99

[RMS 232]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=198
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0201-02	5	0201-02		1
mpn=1211
na=Montaż tablic rozdzielczych o masie 10-20 kg - fotovoltaika
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=32.99	0	32.99
np=1
wa=0
wb=0
il=32.99

[RMS 199]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=313
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Opis rozdzielni
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=80	0	80
np=1
wa=0
wb=0
il=80

[RMS 192]
nz=14	1	14
np=1
wa=0
wb=0
il=14

[ELEMENT 1]
na=Linie zasilające
wa=0
kn=0	0	0
id=319
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=9
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0801-02	5	0801-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - YAKXS 4 x 120
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=98
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=98	1	98						0		0

[RMS 1]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=130.34

[RMS 233]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=101.92

[RMS 87]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=101.92

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=98

[RMS 81]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0
il=10.976

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1232
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0801-02	5	0801-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - YAKXS 4 x 70
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=73
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=73	1	73						0		0

[RMS 1]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=97.09

[RMS 234]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=75.92

[RMS 87]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=75.92

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=73

[RMS 81]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0
il=8.176

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1239
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0801-02	5	0801-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - YAKXS 4 x 25
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=587
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=587	1	587						0		0

[RMS 1]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=780.71

[RMS 235]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=610.48

[RMS 87]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=610.48

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=587

[RMS 81]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0
il=65.744

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1246
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0801-02	5	0801-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III - YKY 6 x 6
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=53.2

[RMS 237]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 87]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 81]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0
il=4.48

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=10
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-04	5	0301-04		1
mpn=1211
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu betonowym - YDY 5 x 10
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=91
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=91	1	91						0		0

[RMS 1]
nz=0.871	0	0.871
np=1
wa=0
wb=0
il=79.261

[RMS 158]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=94.64

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=205
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-04	5	0301-04		1
mpn=1211
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu betonowym - YDY 5 x 4
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=630
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=630	1	630						0		0

[RMS 1]
nz=0.871	0	0.871
np=1
wa=0
wb=0
il=548.73

[RMS 159]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=655.2

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=209
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-04	5	0301-04		1
mpn=1211
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu betonowym - YDY 5 x 2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=640
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=640	1	640						0		0

[RMS 1]
nz=0.871	0	0.871
np=1
wa=0
wb=0
il=557.44

[RMS 89]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=665.6

[RMS 228]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=320

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=12
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-05	5	0301-05		1
mpn=1211
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym - YDY 3 x 2,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1640
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1640	1	1640						0		0

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=551.04

[RMS 29]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1705.6

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=13
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-05	5	0301-05		1
mpn=1211
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym - YDY 3 x 1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1460
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1460	1	1460						0		0

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=490.56

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1518.4

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=39
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-05	5	0301-05		1
mpn=1211
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym - YDY 5 x 1,5
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=460
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=460	1	460						0		0

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=154.56

[RMS 102]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=478.4

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=656
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0301-05	5	0301-05		1
mpn=1211
na=Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym okrągłym w bruździe o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu ceglanym - HDGs 5 x 4
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=116
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116						0		0

[RMS 1]
nz=0.336	0	0.336
np=1
wa=0
wb=0
il=38.976

[RMS 236]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=120.64

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Instalacja elektryczna
wa=0
kn=0	0	0
id=320
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły - wyłącznik
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=55
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=55	1	55						0		0

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=108.9

[RMS 35]
nz=7.08	0	7.08
np=1
wa=0
wb=0
il=389.4

[RMS 32]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=56.1

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=56.1

[RMS 34]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=50.6

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=660
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0404-01	5	0404-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyłącznik - podłoże z cegły - wyłącznik dzwonkowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=1.98	0	1.98
np=1
wa=0
wb=0
il=1.98

[RMS 35]
nz=7.08	0	7.08
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[RMS 201]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 34]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=15
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik - podłoże z cegły - przełącznik
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=2
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=4.38

[RMS 35]
nz=8.14	0	8.14
np=1
wa=0
wb=0
il=16.28

[RMS 36]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 34]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=16
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik - podłoże z cegły - schodowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=28
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						0		0

[RMS 1]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=61.32

[RMS 35]
nz=8.14	0	8.14
np=1
wa=0
wb=0
il=227.92

[RMS 37]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=28.56

[RMS 34]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=25.76

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1040
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0404-02	5	0404-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na przełącznik - podłoże z cegły - krzyżowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=10
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=2.19	0	2.19
np=1
wa=0
wb=0
il=21.9

[RMS 35]
nz=8.14	0	8.14
np=1
wa=0
wb=0
il=81.4

[RMS 220]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 34]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=9.2

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=17
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły - gniazdko pojedyńcze
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=10
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						0		0

[RMS 1]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2

[RMS 39]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=82

[RMS 221]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=10.2

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1047
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły - gniazdko podwójne
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=58
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=58	1	58						0		0

[RMS 1]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=117.16

[RMS 39]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=475.6

[RMS 109]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=59.16

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=59.16

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=59.16

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=43
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0404-03	5	0404-03		1
mpn=121,0:1,0911
na=Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - podłoże z cegły - gniazdko pojedyńcze z klapką
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=26
jm=wyp.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	26						0		0

[RMS 1]
nz=2.02	0	2.02
np=1
wa=0
wb=0
il=52.52

[RMS 39]
nz=8.2	0	8.2
np=1
wa=0
wb=0
il=213.2

[RMS 110]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 33]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 34]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=26.52

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Oprawy oświetleniowe i aparaty
wa=0
kn=0	0	0
id=321
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=20
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - plafon LED 12 W IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=32
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=15.04

[RMS 202]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=675
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - plafon LED 38 W IP44
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=40
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8

[RMS 238]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=258
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - zewnętrzne LED 30 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=7
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=3.29

[RMS 168]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=29
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W - LED 38 W IP20
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=115
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=115	1	115						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=71.3

[RMS 239]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=115

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=263
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W - LED 38 W IP65
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=4
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=2.48

[RMS 240]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=683
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W - LED 50 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=8
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=4.96

[RMS 241]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1253
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W - LED 60 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=32
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=32	1	32						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=19.84

[RMS 242]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=32

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1261
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W - LED 100 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=9
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=5.58

[RMS 244]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1257
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-02	5	0502-02		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x40W - LED 38 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=23
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						0		0

[RMS 1]
nz=0.62	0	0.62
np=1
wa=0
wb=0
il=14.26

[RMS 243]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=862
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-04	5	0502-04		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych - naświetlacz LED 145 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=40
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						0		0

[RMS 1]
nz=9.92	0	9.92
np=1
wa=0
wb=0
il=396.8

[RMS 226]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=36
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0502-01	5	0502-01		1
mpn=1211
na=Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych - ewakuacyjne LED 5 W
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=111
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=111	1	111						0		0

[RMS 1]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=52.17

[RMS 171]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=111

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=22
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg - zestaw 3-faz
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=13
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=9.75

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[POZYCJA]
id=23
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-04	5	0203-04		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie 10-20 kg - puszka 1-faz
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=38
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=38	1	38						0		0

[RMS 1]
nz=1.73	0	1.73
np=1
wa=0
wb=0
il=65.74

[RMS 173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=38

[POZYCJA]
id=24
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg - wentylatory
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 49]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=278
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg - przyciski p.pożarowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=0.75

[RMS 175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=488
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-02	5	0203-02		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie 2.5-5 kg - dzwonek szkolny
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 1]
nz=0.75	0	0.75
np=1
wa=0
wb=0
il=3.75

[RMS 212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[ELEMENT 1]
na=Pomiary elektryczne
wa=0
kn=0	0	0
id=322
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=25
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=104
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=104	1	104						0		0

[RMS 1]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=135.2

[POZYCJA]
id=26
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-02	5	1301-02		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=22
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						0		0

[RMS 1]
nz=1.76	0	1.76
np=1
wa=0
wb=0
il=38.72

[POZYCJA]
id=27
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-01	5	1304-01		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						0		0

[RMS 1]
nz=1.24	0	1.24
np=1
wa=0
wb=0
il=43.4

[POZYCJA]
id=38
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-03	5	1304-03		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						0		0

[RMS 1]
nz=1.26	0	1.26
np=1
wa=0
wb=0
il=15.12

[POZYCJA]
id=46
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1304-05	5	1304-05		1
mpn=1211
na=Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=35
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						0		0

[RMS 1]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5

[POZYCJA]
id=1265
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1302-03	5	1302-03		1
mpn=1211
na=Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=20
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						0		0

[RMS 1]
nz=1.8	0	1.8
np=1
wa=0
wb=0
il=36

[ELEMENT 1]
na=Instalacje inne
wa=0
kn=0	0	0
id=323
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=298
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Montaż fotovoltaiki
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=350	0	350
np=1
wa=0
wb=0
il=350

[RMS 213]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1267
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Sygnalizacja wlamania i napadu
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=350	0	350
np=1
wa=0
wb=0
il=350

[RMS 247]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1270
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=System telewizji
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=500	0	500
np=1
wa=0
wb=0
il=500

[RMS 248]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1273
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Instalacje teletechniczne
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=400	0	400
np=1
wa=0
wb=0
il=400

[RMS 249]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1277
pd=		Kalkulacja własna		Kalkulacja własna		0
na=Nagłośnienie
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1]
nz=600	0	600
np=1
wa=0
wb=0
il=600

[RMS 250]
nz=1	1	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 1]
na=Oświetlenie zewnętrzne
wa=0
kn=0	0	0
id=1303
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=1280
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 1001-02	5	1001-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 7 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						0		0

[RMS 1]
nz=25.16	0	25.16
np=1
wa=0
wb=0
il=226.44

[RMS 260]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 261]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 256]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 257]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=10.89

[RMS 258]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=4.05

[RMS 259]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[POZYCJA]
id=1293
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 1001-02	5	1001-02		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 4 m
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						0		0

[RMS 1]
nz=25.16	0	25.16
np=1
wa=0
wb=0
il=201.28

[RMS 264]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 263]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 255]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 6]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 256]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 257]
nz=1.21	0	1.21
np=1
wa=0
wb=0
il=9.68

[RMS 258]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6

[RMS 259]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2

[POZYCJA]
id=1304
pd=WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996	KSNR	5 0203-07	5	0203-07		1
mpn=1211
na=Montaż aparatów elektrycznych o masie 50-100 kg
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 1]
nz=14.55	0	14.55
np=1
wa=0
wb=0
il=29.1

[RMS 266]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

