[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=3
op=1
opn=0	1	2	1	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	5	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Vitaro Sp. z o.o.
afn=ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa
nb=BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W KAMIEŃSKU  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  NA DZ. NR EWID. 479/6, PRZY UL. SPORTOWEJ 8.
ab=DZ. NR EW. 479/6;  OBRĘB 0005
ni=GMINA KAMIEŃSK
ai=UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KOMIEŃSK
br=ARCHITEKTONICZNA 
nk=mgr inż. Joanna Bakalarz	
dt=06.2019
cpv=45410000-4	Tynkowanie
cpv=45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
cpv=45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
cpv=45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
cpv=45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
cpv=45320000-6	Roboty izolacyjne
pcn=SEKOCENBUD, II  kw. 2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja mieszana, wyróżnienie pierwszego wiersza	10
ap=1		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=2	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	1	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	PODSTAWA OPRACOWANIA:1310- umowa z Inwestorem1310- projekt wykonawczy1310- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i   podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w   programie funkcjonalno-użytkowym. 13101310PRZEDMIOT OPRACOWANIA1310Przedmiotem opracowania jest oszacowanie ilości i rodzaju robót przy wykonywaniu prac związanych z budową oraz wykończeniem budynku dla zadania inwestycyjnego  pn. "Budowa hali widowiskowo - sportowej w Kamieńsku wraz z infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 479/6, przy ul. Sportowej 8" 13101310MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU 1310- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z geodezyjną inwentaryzacją urządzeń   podziemnych uaktualniona do celówprojektowych1310- projekt budowlany1310- wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora 1310- informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych1310- aktualnie obowiązujące normy i prawne13101310LOKALIZACJA1310Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr ewid.:  479/6 1310Obręb: 0005 KAMIEŃSK1310Jednostka ewidencyjna: 101205_4 KAMIEŃSK - MIASTO 13101310ZESTAWIENIE POWIERZCHNI1310 Powierzchnia zabudowy09092033,60 m21310 Powierzchnia całkowita:09092845,20 m21310 Powierzchnia użytkowa09092637,85 m209091310 Kubatura brutto:09090922107,80 m31310 Ilość kondygnacji nadziemnych: 09 2 1310 ilość kondygnacji podziemnych:09 brak131013101310UKŁAD FUNKCJONALNY1310Budynek składa się z 2 stref : 1310Strefa I: wyższa, jednokondygnacyjna część budynku mieszcząca główną salę widowiskowo - sportową o wymiarach: 44,10 x 26,50 m, oraz wysokości do dźwigarów dachowych: 9,20 m. Na hali będzie możliwość gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówkę i tenisa na pełnowymiarowych boiskach. Dodatkowo hala będzie miała możliwość podziału poprzez zastosowanie kotar na 3 sektory z możliwością prowadzenia zajęć w każdym sektorze.1310Strefa II: niższa, dwukondygnacyjna część budynku przeznaczona na potrzeby szatni  z węzłami sanitarnymi dla użytkowników oraz nauczycieli / trenerów, pomieszczenia gospodarcze oraz magazynowe, mniejsze sale ćwiczeń: fitness, siłownia i squash. Strefa ta jest połączona łącznikiem z budynkiem szkoły.1310

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65.8	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 2270]
ty=M
na=Winda: udźwig 630 kg, liczba pasażerów 8, wymiary kabiny 1,10x1,40 m, dźwig elektryczny bez maszynowni, prędkość ruchu platformy: 1  m/s,  pozostałe parametry wg opisu br. architektonicznej.  Zakup + montaż.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2273]
ty=M
na=Siedziska na trybuny SP-24 z oparciem o wysokości 24 cm, wykonanie trudno zapalne, mocowane do konstrukcji stalowej wraz z konstrukcją i montażem - zakup + montaż	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=219

[RMS ZEST 2274]
ty=M
na=Kabiny WC  wykonane z HPL gr. 12 mm. Zawias aluminiowy montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny. Wspornik aluminiowy regulowany zakres regulacji +/- 20 mm. Zamek i gałka z aluminium i poliamidu, możliwość awaryjnego otwarcia. Estetyczne wykończenie płyt, anodowane profile aluminiowe mocujące kabiny do ścian stałych oraz okucia wykonane z aluminium nadają systemowi minimalistyczny wygląd. Wysokość całkowita 2010 mm. Prześwit nad podłogą 190 mm. Głębokość  min. 1150 mm. Kolor: biały RAL 9010.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13

[RMS ZEST 2275]
ty=M
na=Kabiny prysznicowe - Kabiny wraz z drzwiami wykonane z płyt HPL gr. 12 mm. Drzwi kabin zawieszone są na zawia-sach posiadających funkcję samodomykania i wyposażone w zamek ze wskaźnikiem zajętości. Montując wewnątrz kabiny prostopadle do ścianki działowej  dodatkową wąską ściankę i na jej przedłużeniu kotarę, uzyskujemy bardzo przydatną, suchą przestrzeń. Kabiny prysznicowe z drzwiami, dostosowane są do pomieszczeń i są montowane na regulowanych nóżkach. Ścianki skrajne od dołu posiadają systemową uszczelkę silikonową chroniącą przed wypływaniem wody poza bok kabiny Kolor: biały RAL 9010.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18

[RMS ZEST 2289]
ty=M
na=Ławka z oparciem  z drewna (jodła, jesion). Elementy konstrukcyjne ławki wykonane ze stali nierdzewnej.  Montaż przez przykręcenie do podłoża. 1310Wymiary: Wysokość siedziska: 45 cm. Wysokość ławki: 90 cm. Szerokość: 45 cm. Długość: 196 cm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7

[RMS ZEST 2290]
ty=M
na=Kosz na śmieci  - zakup + montaż. Kosze wytwarzane ze stali nierdzewnej i drewna typu jodła, jesion. Wkład z blachy ocynkowanej. Wymiary: Wysokość: 82 cm. Szerokość: 38 cm. Długość: 38 cm. Pojemność: 70 L	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 2293]
ty=M
na=Wiata śmietnikowa - systemowa o parametrach:1310wymiary:  szer. 170   x dł. 490   x  wys. 263 cm1310konstrukcja  wykonana ze stali,  ocynkowana ogniowo1310Dach wiaty kryty głęboko tłoczoną blachą trapezową ocynkowaną, osłonięty otokiem, w którym jest zastosowany system odprowadzania wody. Ściany boczne stanowi wypełnienie z  listew drewnianych malowanych wysokiej jakości preparatem do drewna elewacyjnego z naturalnym woskiem pszczelim. 1310drzwi do wyciągania kubłów  1 szt1310zamkniecie na zamek, klamka nierdzewna1310komplet śrub i kotw do zmontowania i osadzenia na podłożu	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2298]
ty=M
na=Stojak na rowery  - zakup + montaż. Stojak wykonany ze stali czarnej. Wysokość stojaka 88 cm, długość 195 cm, szerokość 42 cm. Jeden stojak przewidziany na 4 rowery.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 2299]
ty=M
na=Kompletny kort do squasha - ściana tylna w systemie 40, ściana boczna w systemie 40, ściana boczna w systemie 100, szklana ściana frontowa, podłoga sportowa -  pozostałe parametry wg opisu br. architektonicznej.  Zakup + montaż.	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2296]
ty=M
na=Ogrodzenie panelowe - zakup i montaż.1310Projektuje się ogrodzenie panelowe systemowe w postaci metalowych przęseł oraz słupków z podmurówką. Przęsła wykonane z drutów ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo w kolorze zielonym RAL 6005. Grubość drutu: poziomy 4  mm, pionowy 4 mm. Oczko: 5 x 20 cm. Zabezpieczenie antykorozyjne ogrodzenia poprzez ocynkowanie i powłokę poliestrową. Kolor słupków i przęseł zielony.	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=165

[RMS ZEST 2302]
ty=M
na=pospółka	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.8375

[RMS ZEST 2305]
ty=M
na=grunt do stabilizacji cementem	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.4375

[RMS ZEST 2287]
ty=M
na=Furtka o szerokości 1 m i wysokości 1,50 m  zakup + montaż. Należy wykonać zgodnie z PW	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2297]
ty=M
na=Brama dwuskrzydłowa o szer. ok. 6 m zakup + montaż.	0
id=	3
jm=kpl.	090
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2230]
ty=S
na=Spawarka elektryczna wirująca 300A	0
id=00017	3
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=3.6475

[RMS ZEST 40]
ty=R
na=betoniarze gr.II	0
id=002	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 981]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=014	3
jm=r-g	149
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 982]
ty=R
na=Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=015	3
jm=r-g	149
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1078]
ty=R
na=Murarze gr.III	0
id=018	3
jm=r-g	149
ce=0	1610372276
cw=0	PLN
il=129.92

[RMS ZEST 659]
ty=R
na=blacharze gr.II	0
id=022	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1070]
ty=R
na=Robotnicy	0
id=023	3
jm=r-g	149
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1315]
ty=R
na=blacharze gr.III	0
id=023	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1079]
ty=R
na=Robotnicy gr.I	0
id=024	3
jm=r-g	149
ce=0	1610372277
cw=0	PLN
il=7.04

[RMS ZEST 317]
ty=R
na=brukarze gr.II	0
id=032	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 363]
ty=R
na=brukarze gr.III	0
id=033	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 139]
ty=R
na=cieśle gr.III	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1467]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=043	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 377]
ty=R
na=cieśle gr.IV	0
id=044	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 202]
ty=R
na=dekarze gr.II	0
id=052	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 42]
ty=R
na=pomocnicy monterów gr.II	0
id=072	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2222]
ty=M
na=gaz propan-butan	0
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=471.917
pr=	0	0	0	1020100

[RMS ZEST 2261]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	0
id=1040600	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1826.16

[RMS ZEST 1777]
ty=M
na=pręty okrągłe śr 6-10 mm ze stali nierdzewnej	0
id=1101713	2
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.168

[RMS ZEST 1263]
ty=M
na=blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	0
id=1120300	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1186.701

[RMS ZEST 2062]
ty=M
na=drut stalowy okrągły 3 mm'	0
id=1120604	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.35
pr=	0	0	0	1122223

[RMS ZEST 2301]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=0.2925
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2310]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=0.3675

[RMS ZEST 1310]
ty=M
na=spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	0
id=1200250	2
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.3826
pr=	0	0	0	1200250

[RMS ZEST 2303]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=4.14

[RMS ZEST 624]
ty=R
na=malarze gr.II	0
id=122	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2300]
ty=S
na=walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	0
id=12261	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=2.0925
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2068]
ty=M
na=listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 20 cm,'	0
id=1318399	1
jm=szt.	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=105.6825

[RMS ZEST 796]
ty=M
na=listwy maskujące	0
id=1318399	2
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=725.2812

[RMS ZEST 2158]
ty=M
na=Okno O2 0,70 x2,00  aluminiowe. Zakup + montaż.1310- okno zewnętrzne  uchylne aluminiowe z ukrytym skrzydłem 1310- system profili aluminiowych z izolacją termiczną 1310- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm1310- głebokość konstrukcyjna skrzydła 86mm1310- szkło zespolone, dwukomorowe, szklenie 6/16/6/16/33.2  1310- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna  Uc= 0,9 W/m2K1310- okucie do uchylania z poziomu posadzki 1310- kolor ślusarki RAL: 70111310- profil podparapetowy	0
id=1319991	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1399991

[RMS ZEST 2176]
ty=M
na=Okno O2*  aluminiowe o EI 60  0,70*2,00. Zakup + montaż.·091310-- okno zewnętrzne  aluminiowe stałe1310-  okno o odporności ogniowej EI 601310- system profili aluminiowych z izolacją termiczną 1310- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy min. 78mm1310- głebokość konstrukcyjna skrzydła min. 86mm1310- szkło ppoż spełniające wskazaną klasę EI1310- współczynnik przenikania ciepła dla całego  1310  okna   Uc= 0,9 W/m2K 1310- kolor ślusarki RAL: 70111310- profil podparapetowy	0
id=1319991	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1399991

[RMS ZEST 2200]
ty=M
na=Okno O1 0,70 x 6,00  aluminiowe. Zakup + montaż.1310- okno zewnętrzne  aluminiowe stałe1310- system profili aluminiowych z izolacją termiczną 1310- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy min. 78mm1310- głebokość konstrukcyjna skrzydła min. 86mm1310- szkło zespolone, dwukomorowe, 1310   szklenie ESG 8/16/8/16/ESG VSG 66.2 1310   lub ESG 6/16/6/16/ESG VSG 44.21310- współczynnik przenikania ciepła dla całego  1310  okna   Uc= 0,9 W/m2K 1310- kolor ślusarki RAL: 70111310- profil podparapetowy1310Dopuszcza się możliwość wykonania okna1310w systemie fasadowym	0
id=1319991	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=75.6
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1399991

[RMS ZEST 2201]
ty=M
na=Okno O2  0,70 x2,00  aluminiowe. Zakup + montaż.1310- okno zewnętrzne  aluminiowe rozwierno-uchylne 1310  z ukrytym skrzydłem1310- system profili aluminiowych z izolacją termiczną 1310- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy min. 78mm1310- głebokość konstrukcyjna skrzydła min. 86mm1310- szkło zespolone, dwukomorowe, 1310  szklenie 6/16/6/16/33.2  1310- współczynnik przenikania ciepła dla całego  1310  okna   Uc= 0,9 W/m?K 1310- kolor ślusarki RAL: 70111310- profil podparapetowy13101310Dopuszcza się możliwość wykonania okna1310w systemie fasadowym	0
id=1319991	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1399991

[RMS ZEST 2202]
ty=M
na=Okno O3*  aluminiowe o EI 15  1,60 x 1,70 Zakup + montaż.·091310- okno wewnętrzne  aluminiowe stałe1310- okno o odporności ogniowej EI 151310- system profili aluminiowych bez izolacji termicznej 1310- szkło ppoż spełniające wskazaną klasę EI1310- kolor ślusarki RAL: 70111310- profil podparapetowy13101310Dopuszcza się możliwość wykonania okna1310w systemie fasadowym	0
id=1319991	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.72
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1399991

[RMS ZEST 2268]
ty=M
na=Barierka  - słupki oraz pochwyt barierki  ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej  o profilu okrągłym  i  średnicy min. 42 mm. Mocowanie proste do spoczników i stopni schodowych. Wypełnienie stanowią pręty pionowe fi 10 mm, łączone do poprzeczek fi. 25 mm.  Dostawa i montaż.	0
id=1320099	2
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=91.95
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320099

[RMS ZEST 2269]
ty=M
na=Poręcz -  ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej o średnicy pochwytu min. 42 mm. Montaż na wys. 0,9 m. Dostawa i montaż.	0
id=1320099	2
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.7
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320099

[RMS ZEST 1944]
ty=M
na=Montaż wycieraczek systemowych z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych. Wkłady osuszające odporne są na ścieranie, wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych. Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany temperatur (zakres stosowania  od -40°C do +70°C). Wycieraczki montowane we wpuście o głębokości 22 mm. Dostawa i montaż.	0
id=1321399	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.805
pr=	0	0	0	1321399

[RMS ZEST 336]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane U	0
id=1323300	2
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=74.5894

[RMS ZEST 337]
ty=M
na=kształtowniki stalowe profilowane C	0
id=1323320	2
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=201.1952

[RMS ZEST 2146]
ty=M
na=Drabina wewnętrzna wyłazowa wysuwana -  wykonana w całości z aluminium. Szerokość zewnętrzna drabiny: 55 cm. Antypoślizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokości 50 cm. Ostatni szczebel wykonany jako stopień zejścia. Przekrój podłużnicy 58 x 25 mm. Uchwyty standardowe długości 16 cm.  Całkowita długość drabiny po rozsunięciu 3,90 m  Dostawa + montaż.	0
id=1324099	1
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.36
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320699

[RMS ZEST 2229]
ty=M
na=Drabinki attykowe (zakup + montaż) umożliwiające komunikację pomiędzy attykami na dachu. Połączone pomostem, Wyposażone w barierki. Wszystkie elementy drabinki i pomostu wykonane ze stali ocynkowanej. Antypoślizgowe szczeble 25 x 34 mm szerokości 50 cm. Szerokość drabiny: 55 cm.	0
id=1324099	1
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.885
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1320699

[RMS ZEST 2161]
ty=M
na=Siatka zbrojąca fi 4 mm, wielkość oczek 10 x 10 mm,	0
id=132901001	3
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=103.9005

[RMS ZEST 2285]
ty=M
na=gwoździe budowlane okrągłe gołe	0
id=1332000	2
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2273
pr=	0	0	0	1332000

[RMS ZEST 2061]
ty=M
na=haki do muru'	0
id=1340399	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.8
pr=	0	0	0	1342199

[RMS ZEST 1662]
ty=M
na=śruby kotwiące	0
id=1343399	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1343399

[RMS ZEST 1930]
ty=M
na=blachowkręty	0
id=1346399	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1362.2387
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 2256]
ty=M
na=rury spustowe o śr. 100 z blachy stalowej opcynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo	0
id=1352800	2
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=62.418
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1352801

[RMS ZEST 2255]
ty=M
na=uchwyty do rur spustowych ocynkowane	0
id=1353199	2
jm=szt	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=19.998

[RMS ZEST 1861]
ty=M
na=narożniki stalowe ze stali kątowej'	0
id=1360499	1
jm=szt.	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.2202
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1360000

[RMS ZEST 2168]
ty=M
na=folia płynna do izolacji ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych	0
id=1385999	2
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=719.9808
pr=	0	0	0	2385003

[RMS ZEST 597]
ty=M
na=kwas solny techniczny 5%	0
id=1411304	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.1027

[RMS ZEST 1990]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	2
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.832
pr=	0	0	0	1478100

[RMS ZEST 1660]
ty=M
na=Masa uszczelniająca silikon budowlany	0
id=1478101	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.62

[RMS ZEST 546]
ty=M
na=silikon	0
id=1478101	2
jm=dm3	066
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.2424

[RMS ZEST 766]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=99.117

[RMS ZEST 1989]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca poliuretanowa'	0
id=1478500	1
jm=dm3	066
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.42

[RMS ZEST 2155]
ty=M
na=pianka poliuretanowa	0
id=1478500	2
jm=dm3	066
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=32.34

[RMS ZEST 2083]
ty=M
na=Roztwór gruntujący pod tynk silikatowy	0
id=1481501	1
jm=l	000
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=598.013

[RMS ZEST 2267]
ty=M
na=Roztwór gruntujący pod tynk mozaikowy	0
id=1481501	1
jm=l	000
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.6875

[RMS ZEST 1916]
ty=M
na=Środek gruntujący	0
id=148150207	3
jm=dm3	066
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3137.5944

[RMS ZEST 2040]
ty=M
na=Farba akrylowa emulsyjna	0
id=151322302	3
jm=dm3	066
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.5584

[RMS ZEST 644]
ty=M
na=Farba lateksowa wewnętrzna	0
id=1513901	1
jm=dm3	066
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1360.8698

[RMS ZEST 174]
ty=M
na=pasta podłogowa bezbarwna	0
id=1530200	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.673

[RMS ZEST 647]
ty=M
na=zaprawa spoinująca	0
id=1550599	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=462.5538

[RMS ZEST 1128]
ty=M
na=klej winylowy	0
id=1551000	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=106.038
pr=	0	0	0	1551304

[RMS ZEST 729]
ty=M
na=Zaprawa klejąca	0
id=155410107	3
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3661.8843

[RMS ZEST 2074]
ty=M
na=zaprawa klejąca uniwersalna do styropianu i wełny - przyklejenie siatki	0
id=1554199	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=11566.4175

[RMS ZEST 2073]
ty=M
na=zaprawa klejąca uniwersalna do styropianu i wełny - przyklejenie płyt	0
id=1554199	1
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14595.695

[RMS ZEST 1116]
ty=M
na=zaprawa klejowa do płytek elastyczna-sucha mieszanka	0
id=1554200	2
jm=kg	033
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3738.114

[RMS ZEST 2065]
ty=M
na=listwa zamykająca do folii kubełkowej'	0
id=1560412	1
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=172.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560311

[RMS ZEST 1112]
ty=M
na=folia polietylenowa izolacyjna o grubości 0,2 mm; szeroka (6 lub 12m)	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7681.788
pr=	0	0	0	1560311

[RMS ZEST 2064]
ty=M
na=folia kubełkowa, czarna'	0
id=1560412	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=295.2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1560311

[RMS ZEST 2205]
ty=M
na=cokoliki z wykładziny sportowej  poprzez wywinięcie na ściany - gr. 7 mm	0
id=1560799	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.1875
pr=	0	0	0	1567000

[RMS ZEST 2209]
ty=M
na=cokoliki z wykładziny PCV  poprzez wywinięcie na ściany gr. 2,0 mm	0
id=1560799	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.6815
pr=	0	0	0	1567000

[RMS ZEST 2080]
ty=M
na=płyty ze skalnej wełny mineralnej gr. 2 cm'	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=80.22

[RMS ZEST 2098]
ty=M
na=płyty styropianowe wodoodporne gr. 15 cm	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=688.8

[RMS ZEST 2075]
ty=M
na=płyty styropianowe do izolacji ościeży gr. 2 cm	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=409.752

[RMS ZEST 2263]
ty=M
na=płyty styropianowe fasadowe gr. 20 cm	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1724.2155

[RMS ZEST 2264]
ty=M
na=płyty styropianowe fasadowe gr. 15 cm	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.798

[RMS ZEST 2265]
ty=M
na=płyty z wełny mineralnej skalnej gr. 20 cm'	0
id=1561099	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=467.187

[RMS ZEST 1606]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS 100 - 038  gr. 15 cm	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1946.826
pr=	0	0	0	1561099

[RMS ZEST 1492]
ty=M
na=płyty styropianowe DACH/PODŁOGA gr. 5 cm	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=827.0556
pr=	0	0	0	1561099

[RMS ZEST 2231]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS 100 - 038  gr. 20 cm	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2013.5325
pr=	0	0	0	1561099

[RMS ZEST 2232]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS 100 - 038  gr. 5 cm	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=419.6377
pr=	0	0	0	1561099

[RMS ZEST 2235]
ty=M
na=płyty styropianowe EPS 100 - 038 warstwa spadkowa	0
id=1562699	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=597.765
pr=	0	0	0	1561099

[RMS ZEST 2203]
ty=M
na=Wykładzina sportowa do pom.0.11  o parametrach podanych w PW	0
id=1563199	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=115.7253

[RMS ZEST 2210]
ty=M
na=Wykładzina do pom1.12 o parametrach podanych w PW	0
id=1563199	1
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.9104

[RMS ZEST 2081]
ty=M
na=profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15 cm'	0
id=1566099	1
jm=szt.	020
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90.7218

[RMS ZEST 1125]
ty=M
na=listwy wykończeniowe, dekoracyjne z PCV	0
id=1567000	2
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=911.3768
pr=	0	0	0	1567000

[RMS ZEST 2309]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0725
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2308]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.8075
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2312]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6.9587

[RMS ZEST 2033]
ty=M
na=piasek do zapraw	0
id=1602003	1
jm=m3	060
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.2092
pr=	0	0	0	1602000

[RMS ZEST 1999]
ty=M
na=parapety wewnętrzne z konglomeratu syntetycznego o maksymalnej szerokości 17 cm	0
id=1632199	2
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.848

[RMS ZEST 1775]
ty=M
na=parapety stalowe z blachy ocynkowanej gr. 0,75mm	0
id=1632199	2
jm=m	040
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.909
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1632100

[RMS ZEST 2031]
ty=M
na=cement portlandzki 35 bez dodatków	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.7123

[RMS ZEST 2036]
ty=M
na=cement portlandzki z dodatkami 25	0
id=1701100	1
jm=t	034
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0149
pr=	0	0	0	1700341;1700342

[RMS ZEST 2032]
ty=M
na=wapno suchogaszone	0
id=1720200	1
jm=t	034
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1224

[RMS ZEST 2038]
ty=M
na=Ciasto wapienne	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0106

[RMS ZEST 1929]
ty=M
na=Gips budowlany szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.9982

[RMS ZEST 1905]
ty=M
na=płyty gipsowo-kartonowe	0
id=1750899	2
jm=m2	050
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=103.0512
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1750840;1750850;1750860

[RMS ZEST 2021]
ty=M
na=cegła budowlana pełna	0
id=1800199	1
jm=szt.	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1657.284
pr=	0	0	0	1800100

[RMS ZEST 2017]
ty=M
na=kominki wentylacyjne średnicy 110mm do pokryć z papy (zakup+dostawa+montaż)	0
id=1830299	2
jm=szt	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35

[RMS ZEST 2257]
ty=M
na=Klapa oddymiająca  prostokątna przeznaczona do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą o wymiarach 1,00 x 1,80 m o powierzchni czynnej 1,44  z  owiewki i kierownicą. Górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody. Standard podstawy: izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, współczynnik przenikania ciepła U=1,41 W/m2K, Pasek obwodowy w górnej części podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, służący do mocowania obróbki dachowej. Wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego,	0
id=1830299	2
jm=szt	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 2258]
ty=M
na=Klapa oddymiająca  prostokątna przeznaczona do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą o wymiarach 1,00 x 1,40 m o powierzchni czynnej  0,98  z funkcją wyłazu na dach, bez owiewki  i kierownicy. Górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody. Standard podstawy: izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, współczynnik przenikania ciepła U=1,41 W/m2K, Pasek obwodowy w górnej części podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, służący do mocowania obróbki dachowej. Wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego,	0
id=1830299	2
jm=szt	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 1964]
ty=M
na=pustaki wentylacyjne betonowe	0
id=2200599	1
jm=szt.	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=147.15
pr=	0	0	0	2202499

[RMS ZEST 401]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II	0
id=222	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2311]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.875

[RMS ZEST 2316]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=25.5
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 402]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 403]
ty=R
na=monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2248]
ty=M
na=Lepik asfalt.stos.na gorąco b/wypełniacza	0
id=2300100	2
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70

[RMS ZEST 1668]
ty=M
na=bitumiczny środek gruntujący	0
id=2300199	1
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=575.295
pr=	0	0	0	2302099

[RMS ZEST 2251]
ty=M
na=Kit asfaltowy	0
id=2300313	1
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.68

[RMS ZEST 2100]
ty=M
na=Masa polimerowo-bitumiczna (KMB)	0
id=2300631	1
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1316.98

[RMS ZEST 2011]
ty=M
na=Papa wierzchniego krycia -  zgrzewalna papa wierzchniego krycia SBS	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=35
pr=	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 2234]
ty=M
na=Papa wierzchniego krycia - asfaltowa zgrzewalna papa modyfikowana SBS	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1825.5452
pr=	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 2236]
ty=M
na=Papa wierzchniego krycia - papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS	0
id=2301099	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=926.9793
pr=	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 2233]
ty=M
na=Papa podkładowa - papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS	0
id=2301104	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=926.9793

[RMS ZEST 2237]
ty=M
na=Papa podkładowa - papa asfaltowa samoprzylepna  modyfikowana SBS	0
id=2301104	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1825.5452

[RMS ZEST 1689]
ty=M
na=papa izolacyjna - szybkozgrzewalna elastomerobitumiczna papa paroizolacyjna z obustronnymi pasmami do szybkiego zgrzewania	0
id=2301399	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2205.2975
pr=	0	0	0	2304199;2304299;2304399;230

[RMS ZEST 2260]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301401	1
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=182.616

[RMS ZEST 2249]
ty=M
na=Roztwór asfaltowy do gruntowania	0
id=2301501	2
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9.94

[RMS ZEST 2259]
ty=M
na=papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	0
id=2304199	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1400.056
pr=	0	0	0	2304199

[RMS ZEST 1104]
ty=M
na=wełna mineralna do wypełnienia ścian GK i zabudowy wnęk	0
id=2310099	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=101.0883

[RMS ZEST 2165]
ty=M
na=profile i elementy montażowe dla sufitu podwieszanego standardowego'	0
id=2315999	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1096.69

[RMS ZEST 2166]
ty=M
na=Sufit podwieszany standardowy  1310Właściwości użytkowe:1310- kolor płyt: biały NCS: S 0500-Y 1310- materiał rdzenia płyty: wełna szklana1310- grubość płyt: 15 mm1310- wymiary płyt:1200x600 mm ;  600x600 mm1310Parametry techniczne i pozostałe właściwości użytkowe wg PW	0
id=2315999	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1013.07

[RMS ZEST 2167]
ty=M
na=Sufit podwieszany standardowy  1310Właściwości użytkowe:1310- kolor płyt: biały NCS: S 0500-Y 1310- materiał rdzenia płyty: wełna szklana1310- grubość płyt: 15 mm1310- wymiary płyt:1200x600 mm1310Parametry techniczne i pozostałe właściwości użytkowe wg PW	0
id=2315999	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=83.62

[RMS ZEST 2211]
ty=M
na=Sufit  w sali sportowej - podwieszany,  akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. 1310Właściwości użytkowe:1310kolor płyt biały NCS: S 1002-Y 1310materiał rdzenia płyty wełna szklana1310grubość płyt 35 mm1310wymiary płyt 1200 x 600 mm  1310Parametry techniczne i pozostałe właściwości użytkowe wg PW	0
id=2315999	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1286

[RMS ZEST 2212]
ty=M
na=profile i elementy montażowe dla sufitu podwieszanego do sali sportowej	0
id=2315999	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1286

[RMS ZEST 2279]
ty=M
na=Akustyczne panele ścienne na hali sportowej	0
id=2315999	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=305.35

[RMS ZEST 2280]
ty=M
na=profile i elementy montażowe dla akustycznych paneli ściennych	0
id=2315999	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=305.35

[RMS ZEST 2282]
ty=M
na=Beton zwykły C8/10 (B-10)	0
id=2370602	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6396

[RMS ZEST 2160]
ty=M
na=Beton zwykły C16/20 (B-20)	0
id=2370605	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.9555

[RMS ZEST 1953]
ty=M
na=włókna polipropylenowe do betonu	0
id=2370699	1
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=36.3657
pr=	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 1918]
ty=M
na=beton zwykły z kruszywa naturalnego	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=93.5314
pr=	0	0	0	2370699

[RMS ZEST 1089]
ty=M
na=preparat gruntujący pod gładzie gipsowe	0
id=2380399	2
jm=l	000
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1728.7932
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2385099

[RMS ZEST 1117]
ty=M
na=Zaprawa do spoinowania -  fuga elastyczna,   od 1-6 mm szerokości,	0
id=238060144	3
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=543.3972

[RMS ZEST 1551]
ty=M
na=zaprawa wapienna m. 4	0
id=2380800	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.2651
pr=	0	0	0	2380899240;2380800

[RMS ZEST 1552]
ty=M
na=zaprawa cementowo wapienna m. 15	0
id=2380802	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=129.3325
pr=	0	0	0	2380899471;2380813

[RMS ZEST 1482]
ty=M
na=zaprawa cementowo-wapienna m 50	0
id=2380806	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.2489
pr=	0	0	0	2380899352;2380815

[RMS ZEST 589]
ty=M
na=zaprawa cementowa m. 80	0
id=2380807	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.5414

[RMS ZEST 1776]
ty=M
na=zaprawa cementowa M 12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2688

[RMS ZEST 1965]
ty=M
na=zaprawa	0
id=2380899	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7963
pr=	0	0	0	2380899400;2380899

[RMS ZEST 1600]
ty=M
na=Wylewka samopoziomująca pod wykładzinę	0
id=238200207	3
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1377.45

[RMS ZEST 2082]
ty=M
na=tynk silikatowy o strukturze baranek	0
id=2383031	1
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5501.7196

[RMS ZEST 2266]
ty=M
na=tynk mozaikowy	0
id=2383031	1
jm=kg	033
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70.725

[RMS ZEST 2272]
ty=M
na=Systemowe zadaszenia wykonane ze szkła hartowanego ESG 8 x 8 x 4. Konstrukcję nośną stanowią odciągi montowane do elewacji budynku. Materiał odciągu stal nierdzewna o powierzchni szlifowanej. Szkło bezbarwne.	0
id=2383031	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.01

[RMS ZEST 645]
ty=M
na=płytki ceramiczne na ścianę	0
id=2520199	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=786.3415

[RMS ZEST 1920]
ty=M
na=płytki podłogowe gresowe o parametrach wg PW	0
id=2520399	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=605.4628

[RMS ZEST 1954]
ty=M
na=płytki podłogowe gresowe o parametrach wg projektu	0
id=2520399	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=677.9563

[RMS ZEST 1880]
ty=M
na=płytki podłogowe gresowe (cokolik)	0
id=2520399	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90.5136

[RMS ZEST 1696]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	0
id=2600105	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0602
pr=	0	0	0	2600110

[RMS ZEST 2059]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II'	0
id=2600618	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.387
pr=	0	0	0	2600611

[RMS ZEST 2315]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.075
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2284]
ty=M
na=Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III	0
id=2600622	2
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0901

[RMS ZEST 2060]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III'	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2024

[RMS ZEST 2304]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0375
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 2153]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D1*1310- drzwi wewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe  przeszklone1310  o odporności ogniowej EI301310- system profili aluminiowych  o odporności pożarowej 1310- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm1310- głębokość konstrukcyjna skrzydła drzwiowego 78mm1310- szkło pojedyncze o odporności pożarowej EI30, szkło Pyrobel 1310 16 odporne na promienie UV1310- kolor ślusarki: RAL 7011 lub drewnopodobny1310- zawiasy nakładkowe 2-skrzydełkowe x 3  szt. na skrzydło1310- zamek na wkładkę patentową1310- klamka obustronna1310- samozamykacz	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.417

[RMS ZEST 2173]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D4* 1310- drzwi wewnętrzne EI 301310- drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, przeciwpożarowym gr. 16mm     1310  dwuskrzydłowe1310- skrzydło czynne wyposażone w  obustronną klamkę ze stali  nierdzewnej1310- zamek wpuszczany  wkładka patentowa typu B  obustronnie otwierana kluczem 1310- drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz  1310- zawiasy nakładkowe: 2-skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło1310- kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.624

[RMS ZEST 2175]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D3*1310- drzwi wewnętrzne EI 301310- drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, przeciwpożarowym gr. 16mm dwuskrzydłowe1310- skrzydło czynne wyposażone w  obustronną klamkę ze stali  nierdzewnej1310- zamek wpuszczany  wkładka patentowa typu B  obustronnie otwierana kluczem 1310- drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz  1310- zawiasy nakładkowe: 2-skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło1310- kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=13.568

[RMS ZEST 2178]
ty=M
na=Witryna zewnętrzna W1 o wym. 5,70 x 3,10 , zawierająca 2 x drzwi dwuskrzydłowe 1,40 x 2,00. Dostawa + montaż.	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=17.67

[RMS ZEST 2179]
ty=M
na=Witryna zewnętrzna W2 o wym. 1,70 x 8,20 , zawierająca 1  x drzwi dwuskrzydłowe 1,40 x 2,00. Dostawa + montaż.	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=27.88

[RMS ZEST 2180]
ty=M
na=Witryna zewnętrzna W3 o wym. 1,60 x 6,95 , zawierająca 1  x drzwi dwuskrzydłowe 1,30 x 2,00. Dostawa + montaż.1310Drzwi napowietrzające.	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22.24

[RMS ZEST 2181]
ty=M
na=Witryna zewnętrzna W4 w klasie EI 60  o wym. 1,60 x 6,25 , zawierająca 1  x drzwi dwuskrzydłowe 1,30 x 2,00. Dostawa + montaż.	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 2183]
ty=M
na=Witryna wewnętrzna W5 o wym. (1,70+5,70+1,70) x 3,10 , zawierająca 2 x drzwi dwuskrzydłowe (90+40) x 2,00. Dostawa + montaż.	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=28.21

[RMS ZEST 2184]
ty=M
na=Witryna wewnętrzna W6 o wym. (0,60+4,70+0,60) x 3,16 , zawierająca 1 x drzwi jednoskrzydłowe 90 x 2,00. Dostawa + montaż.	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=18.644

[RMS ZEST 2188]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D1, drewnopochodne, światło przejścia 0,90 x 2,00 m.1310- drzwi wewnętrzne pełne 1310- drzwi płytowe - płyta wiórowa  otworowana wzmocniona ramiakiem1310- drzwi w okleinie CPL 0,2 mm1310- drzwi wyposażone w klamkę  obustronną, zamek wpuszczany, 1310  wkładka patentowa typu B  obustronnie otwierana kluczem1310- drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz 1310- ościeżnica regulowana z opaskami  60 mm1310- kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=58.8

[RMS ZEST 2189]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D2, drewnopochodne, światło przejścia 0,90 x 2,00 m.1310- drzwi wewnętrzne z przeszkleniem w górnej części drzwi1310- drzwi płytowe - płyta wiórowa otworowana wzmocniona ramiakiem1310- drzwi w okleinie CPL 0,2 mm1310- drzwi wyposażone w klamkę  obustronną, zamek wpuszczany, 1310  wkładka patentowa typu B  obustronnie otwierana kluczem 1310- drzwi wyposażone w odbojnik i   samozamykacz1310- ościeżnica regulowana z11 lub drewnopodobny	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29.4

[RMS ZEST 2194]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D4* 1310- drzwi wewnętrzne EI 601310- drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, przeciwpożarowym gr. 16mm     1310  dwuskrzydłowe1310- skrzydło czynne wyposażone w  obustronną klamkę ze stali  nierdzewnej1310- zamek wpuszczany  wkładka patentowa typu B  obustronnie otwierana kluczem 1310- drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz  1310- zawiasy nakładkowe: 2-skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło1310- kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.208

[RMS ZEST 2195]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D41310- drzwi aluminiowe przeszklone  szkłem bezpiecznym VSG 33.2,  dwuskrzydłowe1310- skrzydło czynne wyposażone w   obustronną klamkę ze stali nierdzewnej 1310- zamek wpuszczany, wkładka patentowa typu B, obustronnie otwierana kluczem 1310- drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz  1310- zawiasy nakładkowe:  2-skrzydełkowe x 2 szt.  na skrzydło1310- kolor drzwi szary RAL: 7011 lub drewnopodobne	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.072

[RMS ZEST 2196]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D4s1310- drzwi aluminiowe dymoszczelne przeszklone  szkłem bezpiecznym VSG 33.2,  dwuskrzydłowe1310- skrzydło czynne wyposażone w   obustronną klamkę ze stali nierdzewnej 1310- zamek wpuszczany, wkładka patentowa typu B, obustronnie otwierana kluczem 1310- drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz  1310- zawiasy nakładkowe:  2-skrzydełkowe x 2 szt.  na skrzydło1310- kolor drzwi szary RAL: 7011 lub drewnopodobne	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.536

[RMS ZEST 2197]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D5*, aluminiowe pełne o  EI 30, świetło przejścia 1,80 x 2,00.1310- drzwi wewnętrzne EI 30 1310- drzwi aluminiowe pełne, bez  przeszklenia1310- skrzydło czynne wyposażone w  obustronną klamkę ze stali 1310   nierdzewnej 1310- zamek wpuszczany,  wkładka  patentowa typu B  1310  obustronnie otwierana kluczem1310- drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz  1310- zawiasy nakładkowe: 2-skrzydełkowe x 2 szt. 1310  na skrzydło1310- kolor drzwi szary RAL: 7011 lub drewnopodbony	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8.904

[RMS ZEST 2214]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D1*1310- drzwi wewnętrzne EI 301310- drzwi aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym, przeciwpożarowym gr. 16mm jednoskrzydłowe1310- skrzydło czynne wyposażone w  obustronną klamkę ze stali  nierdzewnej1310- zamek wpuszczany  wkładka patentowa typu B  obustronnie otwierana kluczem 1310- drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz  1310- zawiasy nakładkowe: 2-skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło1310- kolor drzwi szary RAL 7011 lub drewnopodobny	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.417

[RMS ZEST 2215]
ty=M
na=Drzwi wewnętrzne D1*1310- drzwi wewnętrzne EI 30 1310- drzwi aluminiowe pełne, bez  przeszklenia1310- skrzydło czynne wyposażone w  obustronną klamkę ze stali  nierdzewnej 1310- zamek wpuszczany,  wkładka  patentowa typu B  1310  obustronnie otwierana kluczem1310- drzwi wyposażone w odbojnik i samozamykacz  1310- zawiasy nakładkowe: 2-skrzydełkowe x 2 szt. na skrzydło1310- kolor drzwi szary RAL: 7011 lub drewnopodbony	0
id=2710299	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.834

[RMS ZEST 2058]
ty=M
na=Pł.rusztow.pomost.komunik.długie gr.38 mm'	0
id=2791212	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=31.562

[RMS ZEST 1346]
ty=M
na=Pł.rusztow.pomost.komunik.krótkie gr.38mm	0
id=2791222	2
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.43

[RMS ZEST 670]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.II	0
id=322	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1466]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 669]
ty=R
na=monterzy urządzeń i instalacji powietrznych gr.III	0
id=323	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1335]
ty=R
na=monterzy gr.II	0
id=332	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2151]
ty=S
na=wyciąg	0
id=34000	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=291.8809

[RMS ZEST 680]
ty=R
na=murarze gr.II	0
id=342	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 780]
ty=R
na=murarze gr.III	0
id=343	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2016]
ty=S
na=wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=7.6282
pr=	0	0	0	34312

[RMS ZEST 2106]
ty=S
na=Wyciąg	0
id=34413	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=334.0543

[RMS ZEST 2077]
ty=S
na=żuraw okienny	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=17.4318

[RMS ZEST 191]
ty=R
na=posadzkarz-płytkarz gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 171]
ty=R
na=posadzkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 175]
ty=R
na=posadzkarze-płytkarze gr.III	0
id=383	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2067]
ty=S
na=środek transportowy	0
id=39000	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=290.715
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	39000

[RMS ZEST 2071]
ty=M
na=siatka z włókna szklanego w systemie ocieplenia'	0
id=3900600	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3823.4887
pr=	0	0	0	3900699

[RMS ZEST 341]
ty=M
na=taśma	0
id=3903010	2
jm=m	040
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=222.198

[RMS ZEST 1468]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 671]
ty=R
na=robotnicy budowlani gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 25]
ty=R
na=robotnicy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 301]
ty=R
na=robotnic gr.Iy	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2306]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	0
id=39116	3
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=1.77
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 10]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2034]
ty=M
na=woda z rurociągu	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21.3897
pr=	0	0	0	3930001

[RMS ZEST 1909]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3.0073

[RMS ZEST 2076]
ty=M
na=woda'	0
id=3930099	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.7412
pr=	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 2283]
ty=M
na=Drewno na stemple okrągłe korowane	0
id=3950000	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0416

[RMS ZEST 2163]
ty=M
na=Wykonanie podłogi sportowej  - wykładzina sportowa gr. 7 mm + ruszt drewniany. 1310Konstrukcja podłogi i parametry wg PW. Należy zamontować punkty wentylacji mechanicznej oraz pomalować linie boisk.	0
id=3950101	1
jm=m2	050
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1154.45

[RMS ZEST 2262]
ty=M
na=Drewno opałowe	0
id=3950199	1
jm=m3	060
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=7.122

[RMS ZEST 2281]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=3.2469

[RMS ZEST 2069]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami'	0
id=3990400	1
jm=kpl.	090
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=607.926

[RMS ZEST 44]
ty=R
na=spawacze gr.II	0
id=402	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2035]
ty=S
na=betoniarka wolnospadowa elektryczna	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=1.703
pr=	0	0	0	43210

[RMS ZEST 2313]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=9.75

[RMS ZEST 305]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=461	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1094]
ty=S
na=mieszarka do zapraw	0
id=46111	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=27.6607
pr=	0	0	0	46111

[RMS ZEST 300]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 632]
ty=R
na=tynkarze gr.II	0
id=462	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1594]
ty=S
na=agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	0
id=46212	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=258.477
pr=	0	0	0	46212

[RMS ZEST 186]
ty=R
na=tynkarze gr.III	0
id=463	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2063]
ty=S
na=rusztowanie rurowe'	0
id=48100	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=338.84
pr=	0	0	0	48100

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=zbrojarze gr.II	0
id=482	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2307]
ty=S
na=mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika	0
id=51121	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=1.77
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 273]
ty=R
na=układacze wykładzin gr.III	0
id=603	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 107]
ty=R
na=montażyści gr.II	0
id=612	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 106]
ty=R
na=montażyści gr.III	0
id=613	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2252]
ty=M
na=wpust dachowy attykowy fi 125 mm	0
id=6328450	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=6

[RMS ZEST 2253]
ty=M
na=wpust dachowy (skośny)  fi 125 mm wykonany z poliuretanu ze zintegrowanym na trwale kołnierzem bitumicznym, ogrzewany wraz z rurą kanalizacyjna oraz adapterem	0
id=6328450	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 351]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2314]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
il=1.875

[RMS ZEST 221]
ty=R
na=ogrodnicy gr.I	0
id=761	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 219]
ty=R
na=ogrodnicy gr.II	0
id=762	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1022]
ty=R
na=ogrodnicy gr.III	0
id=763	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 329]
ty=R
na=monterzy	0
id=832	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 548]
ty=M
na=kołki rozporowe	0
id=8990499	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2070.82

[RMS ZEST 2079]
ty=M
na=kołki do wełny mineralnej'	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1850.9504

[RMS ZEST 2072]
ty=M
na=dyble plastikowe "z grzybkami"	0
id=8990499	1
jm=szt	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9812.8992

[RMS ZEST 338]
ty=M
na=kołki do wstrzeliwania z nabojami	0
id=8990599	2
jm=szt.	020
ce=0	1610372296
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=398.4646

[RMS ZEST 22]
ty=R
na=wywóz i utylizacja	0
id=999	1
jm=t	034
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=robotnicy	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 2]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1610372277
cw=0	PLN
il=26971.4912

[RMS ZEST 1118]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0	1610372295
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 367]
ty=R
na=tynkarz kat.11	0
id=x01	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 368]
ty=R
na=pomocnik tynkarza kat.8	0
id=x06	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 58]
ty=R
na=robotnik kat.8	0
id=x29	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 1129]
ty=R
na=posadzkarz kat.11	0
id=x33	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 165]
ty=R
na=betoniarz kat.10	0
id=x34	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 51]
ty=R
na=cieśle kat.10	0
id=z60	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 9]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ZAGOSPODAROWANIE TERENU
wa=0
kn=0	0	0
id=3104
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=OGRODZENIE 
wa=0
kn=0	0	0
id=3605
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3606
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0302-02	2-01	0302-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)1310- wykopy pod fundamenty ogrodzenia panelowego
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=6.831
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.831	1	(0.30*0.30*1.10)*69						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0
il=20.1579

[RMS 2281]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=2.9373

[POZYCJA]
id=3607
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
na=Podkłady betonowe gr. 10 cm na podł.gruntowym, klasa betonu C 8/10
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=0.621
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.621	1	(0.30*0.30*0.10)*69						0		0

[RMS 2]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2665

[RMS 2282]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6396

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3608
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe z betonu C 16/20, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=6.21
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.21	1	(0.30*0.30*1.00)*69						0		0

[RMS 2]
nz=7.83	0	7.83
np=1
wa=0
wb=0
il=48.6243

[RMS 2160]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3031

[RMS 2060]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1428

[RMS 2283]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0373

[RMS 2284]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0807

[RMS 2285]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7881

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6831

[POZYCJA]
id=3609
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Ogrodzenie panelowe  - zakup i montaż.1310Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z PW.
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=165
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=165	1	165						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2296]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=165

[POZYCJA]
id=3610
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Furtka o szerokości 1,2 m i wysokości 1,50 m  zakup + montaż. Należy wykonać zgodnie z PW
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2287]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3622
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Brama dwuskrzydłowa o szer. ok. 6 m zakup + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2297]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
wa=0
kn=0	0	0
id=3612
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3613
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Ławka z oparciem  z drewna (jodła, jesion). Elementy konstrukcyjne ławki wykonane ze stali nierdzewnej.  Montaż przez przykręcenie do podłoża. 1310Wymiary: Wysokość siedziska: 45 cm. Wysokość ławki: 90 cm. Szerokość: 45 cm. Długość: 196 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=7
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2289]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7

[POZYCJA]
id=3614
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Kosz na śmieci  - zakup + montaż. Kosze wytwarzane ze stali nierdzewnej i drewna typu jodła, jesion. Wkład z blachy ocynkowanej. Wymiary: Wysokość: 82 cm. Szerokość: 38 cm. Długość: 38 cm. Pojemność: 70 L
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=6
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2290]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=6

[POZYCJA]
id=3615
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Stojak na rowery  - zakup + montaż. Stojak wykonany ze stali czarnej. Wysokość stojaka 88 cm, długość 195 cm, szerokość 42 cm. Jeden stojak przewidziany na 4 rowery.
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2298]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[ELEMENT 2]
na=WIATA ŚMIETNIKOWA
wa=0
kn=0	0	0
id=3616
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=3617
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0302-02	2-01	0302-02		1
mpn=_1211
na=Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)1310- wykopy pod fundamenty
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=0.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	0.30*0.30*1.00*8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=3.09	0	3.09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1247

[RMS 2281]
nz=0.43	0	0.43
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3096

[POZYCJA]
id=3618
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0203-01	2-02	0203-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=0.72
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.72	1	0,30*0,30*1,00*8						0		0

[RMS 2]
nz=7.83	0	7.83
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6376

[RMS 1918]
nz=1.015	0	1.015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7308

[RMS 2283]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0043

[RMS 2060]
nz=0.023	0	0.023
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0166

[RMS 2284]
nz=0.013	0	0.013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

[RMS 2285]
nz=0.61	0	0.61
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4392

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0792

[POZYCJA]
id=3619
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Wiata śmietnikowa - systemowa, wymiary:  szer. 170   x dł. 490   x  wys. 263 cm  - zakup + montaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2]
nz=10	0	10
np=1
wa=0
wb=0
il=9.55

[RMS 2293]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=ZBIORNIK PPOŻ - STANOWISKO CZERPANIA WODY
wa=0
kn=0	0	0
id=3624
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=3625
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[RMS 2]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 2034]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.375

[RMS 2300]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3225

[RMS 2301]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2925

[POZYCJA]
id=3626
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03	2-31	0106-03		1
na=Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.1310 - DOCELOWO 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	#p13						0		0

[RMS 2]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4425

[RMS 2302]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0
il=5.535

[RMS 2034]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.375

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2303]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3075

[POZYCJA]
id=3627
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04	2-31	0106-04		1
na=Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	#p13						0		0

[RMS 2]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[RMS 2302]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=8.3025

[RMS 2034]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2303]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4725

[POZYCJA]
id=3628
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		1
na=Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - grubość po zagęszczeniu 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	#p13						0		0

[RMS 2]
nz=0.1807	0	0.1807
np=1
wa=0
wb=0
il=13.5525

[RMS 2031]
nz=0.02024	0	0.02024
np=1
wa=0
wb=0
il=1.518

[RMS 2304]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0375

[RMS 2034]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 2305]
nz=0.1125	0	0.1125
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4375

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2303]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.27

[RMS 2306]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0
il=1.695

[RMS 2300]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0
il=1.695

[RMS 2307]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0
il=1.695

[POZYCJA]
id=3629
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-04	2-31	0111-04		1
na=Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - za każdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zagęszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	#p13						0		0

[RMS 2]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5375

[RMS 2034]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 2306]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 2300]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 2307]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[POZYCJA]
id=3630
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm13101310KRUSZYWO 0/31,5 mm - DOCELOWO 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	#p13						0		0

[RMS 2]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=2.28

[RMS 2308]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=12.7275

[RMS 2309]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0725

[RMS 2034]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2310]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1875

[RMS 2303]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=1.92

[POZYCJA]
id=3631
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu13101310KRUSZYWO 0/31,5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=12

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	#p13						0		0

[RMS 2]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.99

[RMS 2308]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=19.08

[RMS 2034]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2310]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.18

[RMS 2303]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.17

[POZYCJA]
id=3632
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej13101310KOSTKA SZARA
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	#p13						0		0

[RMS 2]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=97.74

[RMS 2311]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=76.875

[RMS 2312]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=6.135

[RMS 2031]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8775

[RMS 2034]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=2.025

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2313]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=9.75

[RMS 2314]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.875

[POZYCJA]
id=3633
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem13101310DLA KRAWĘŻNIKA 15X30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=1.875
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1.875	1	0.075*25						0		0

[RMS 2]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=16.9125

[RMS 2315]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.075

[RMS 2312]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5063

[RMS 2034]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8812

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1918]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=1.95

[POZYCJA]
id=3634
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=25	1	25						0		0

[RMS 2]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=10.725

[RMS 2316]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 2312]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3175

[RMS 2031]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0975

[RMS 2034]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.105

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=BUDYNEK HALI SPORTOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=3103
nu=2
wn=		

[ELEMENT 2]
na=PRACE W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU DO WYKONANIA W RAMACH ROZBUDOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=3282
nu=2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3283
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0102-02	4-04	0102-02		1
mpn=_1211
na=Rozebranie fragmentów ścian w celu wykonania otworu drzwiowych:1310- pomiędzy istniejącymi pom. magazynami a nowym pom. piwnicy 1310- pomiędzy jadalnią a salą spotkań.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=2.376
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.376	1	(1,40*1,10*0,48)*2+(0.85*1.10*0.48)*2						0		0

[RMS 2]
nz=3.1	0	3.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3656

[POZYCJA]
id=3284
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami pełnymi:1310- pomiędzy magazynami a nową piwnicą 1310- pomiędzy jadalnią a salą spotkań
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=3.548
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.548	1	(0,38*1,10*0,48*2+1,10*1,10*0,48*2)+(0.83*1.10*0.48*2+2.10*1.10*0.48)						0		0

[RMS 2]
nz=15.37	0	15.37
np=1
wa=0
wb=0
il=54.5328

[RMS 2021]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=1319.856

[RMS 2031]
nz=0.0618	0	0.0618
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2193

[RMS 2032]
nz=0.0345	0	0.0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1224

[RMS 2033]
nz=0.322	0	0.322
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1425

[RMS 2034]
nz=0.152	0	0.152
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5393

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2035]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5966

[RMS 2016]
nz=2.11	0	2.11
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4863

[POZYCJA]
id=3285
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0710-03	4-01	0710-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach1310- po zamurowaniu otworów w piwnicy i na parterze
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=3.548
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.548	1	#p24						0		0

[RMS 2]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4061

[RMS 2036]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0149

[RMS 2038]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0106

[RMS 2033]
nz=0.0188	0	0.0188
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0667

[RMS 2034]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2016]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1419

[RMS 2035]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1064

[POZYCJA]
id=3286
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Malowanie dwukrotne farbą akrylową ścian - cała powierzchnia ścian na parterze i w piwnicy sąsiadująca z nową częścią budynku
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=89.365
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=89.365	1	(14,82*2,76)+(14.82*3.27)						0		0

[RMS 2]
nz=0.119	0	0.119
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6344

[RMS 2040]
nz=0.286	0	0.286
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5584

[RMS 9]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=PRZYZIEMIE - sala do squasha i komunikacja
wa=0
kn=0	0	0
id=3350
nu=2.2
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Ściany 
wa=0
kn=0	0	0
id=3371
nu=2.2.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3372
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0126-02	2-02	0126-02		0
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków Otwory o wymiarach:1310- D1'  1 x 1,14 x 2,12
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 1078]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.03

[RMS 1079]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.11

[POZYCJA]
id=3489
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2004-02	2-02	2004-02		1
mpn=_1211
na=Zabudowa ścianką G-K przestrzeni pomiędzy ścianą kortu a ścianą budynku płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=3.079
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.079	1	0,53*5,81						0		0

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.158

[RMS 1905]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.233

[RMS 336]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 337]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3119

[RMS 338]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=12.5007

[RMS 1930]
nz=13.88	0	13.88
np=1
wa=0
wb=0
il=42.7365

[RMS 1929]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0041

[RMS 1104]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1714

[RMS 341]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9709

[RMS 1909]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0026

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0779

[RMS 2067]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0508

[POZYCJA]
id=3490
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=3.079
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.079	1	#p28						0		0

[RMS 2]
nz=0.4482	0	0.4482
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[RMS 1929]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0046

[RMS 1861]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1324

[RMS 1909]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0032

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 2067]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0059

[POZYCJA]
id=3378
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0802-01	2-02	0802-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach1310- tynki cementowo - wapienne
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=293.851
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=233.2	1	37.8*6.40-(3*0.70*2.00+1*1.60*1.70+1*0.9*2.00)	pom. -1.01					0		0
wo=60.651	1	26,24*2,38-(1*0.9*2.00)	pom. -1.02					0		0

[RMS 2]
nz=0.4591	0	0.4591
np=1
wa=0
wb=0
il=134.907

[RMS 1552]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5832

[RMS 1482]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5877

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1594]
nz=0.0453	0	0.0453
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3115

[POZYCJA]
id=3379
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0903-03	2	0903-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie preparatem gruntującym przed szpachlowaniem powierzchnii.
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=293.851
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=293.851	1	#p30						0		0

[RMS 2]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=15.4272

[RMS 1089]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=73.4628

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3508
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02	2-02	2009-02		1
mpn=_1211
na=Szpachlowanie i szlifowanie ścian zagruntowanych uprzednio preparatem gruntującym.  Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=293.851
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=293.851	1	#p30						0		0

[RMS 2]
nz=0.2426	0	0.2426
np=1
wa=0
wb=0
il=71.2883

[RMS 1929]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9609

[RMS 2034]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6259

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1094]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1754

[RMS 2151]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=5.877

[RMS 2067]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9403

[POZYCJA]
id=3385
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=296.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=296.93	1	#p30+#p29						0		0

[RMS 2]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=55.229

[RMS 644]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=76.9049

[RMS 1916]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=118.772

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0891

[POZYCJA]
id=3386
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-10	K-04	0201-10		1
mpn=121,0:0,0911
na=Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=296.93
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=296.93	1	#p33						0		0

[RMS 2]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4711

[RMS 1916]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=59.386

[ELEMENT 3]
na=Posadzki 
wa=0
kn=0	0	0
id=3390
nu=2.2.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3391
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=110.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83.62	1	83,62	pom. -1.01					0		0
wo=27.16	1	27,16	pom. -1.02					0		0

[RMS 2]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=39.8365

[RMS 1112]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=132.936

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2407

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7533

[POZYCJA]
id=3392
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038  gr. 15 cm dla podłogi na gruncie
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=110.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110.78	1	#p35						0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=9.8705

[RMS 1606]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=116.319

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3545

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5207

[POZYCJA]
id=3394
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=110.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=110.78	1	#p35						0		0

[RMS 2]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=39.8365

[RMS 1112]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=132.936

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2407

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7533

[POZYCJA]
id=3395
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Wylewka betonowa z betonu C 12/15  gr. 6 cm zbrojona  włóknami PP oraz dylatowana polami o wym. 6,0 x 6,0 m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=6.647
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.647	1	#p35*0.06						0		0

[RMS 2]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=34.9632

[RMS 1918]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=6.8464

[RMS 1953]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6529

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3397
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1109-05	2-02	1109-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z płytek gresowych. Płytki w różnych rozmiarach oraz kolorach. Klej oraz fuga elastyczna.1310Właściwości płytek wg projektu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=40.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.5	1	13,50	pom. -1.01					0		0
wo=27.16	1	27,16	pom. -1.02					0		0

[RMS 2]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=46.759

[RMS 1954]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=41.8798

[RMS 1116]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=121.98

[RMS 1117]
nz=0.4361	0	0.4361
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7318

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7606

[RMS 2067]
nz=0.0338	0	0.0338
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3743

[POZYCJA]
id=3495
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1109-05	2-02	1109-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z płytek gresowych. Montaż płytek na podstopnicach. 1310Właściwości płytek wg projektu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=3.672
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.672	1	16*0,17*1.35	pom. -1.02					0		0

[RMS 2]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.2228

[RMS 1920]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7822

[RMS 1116]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=11.016

[RMS 1117]
nz=0.4361	0	0.4361
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6014

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=0.159

[RMS 2067]
nz=0.0338	0	0.0338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1241

[POZYCJA]
id=3399
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1105-03	2-02	1105-03		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=35.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	10,80-(1*0.90)	pom. -1.01					0		0
wo=25.34	1	26,24-(1*0.90)	pom. -1.02					0		0

[RMS 2]
nz=0.4473	0	0.4473
np=1
wa=0
wb=0
il=15.7629

[RMS 1880]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=5.286

[RMS 589]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0775

[RMS 597]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0572

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1621

[RMS 2067]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0881

[POZYCJA]
id=3400
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-04	2	1206-04		1
mpn=_1211
na=Listwy zakończeniowe, dekoracyjne z PCV do cokolików
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=35.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.24	1	#p41	pom. powyżej					0		0

[RMS 2]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=5.7794

[RMS 1125]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7068

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[ELEMENT 3]
na=Sufity 
wa=0
kn=0	0	0
id=3406
nu=2.2.3
wn=		

[POZYCJA]
id=3491
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Sufit podwieszany standardowy  - w sali do squasha1310Właściwości użytkowe:1310- kolor płyt: biały NCS: S 0500-Y 1310- materiał rdzenia płyty: wełna szklana1310- grubość płyt: 15 mm1310- wymiary płyt:1200x600 mm 1310Parametry techniczne i pozostałe właściwości użytkowe wg PW
op=0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=83.62
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=83.62	1	83,62	pom. -1.01					0		0

[RMS 2]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=70.2408

[RMS 2167]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=83.62

[RMS 2165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=83.62

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8362

[RMS 2067]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8362

[POZYCJA]
id=3407
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-06	2-02	0803-06		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=27.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.16	1	27,16	pom. -1.02					0		0

[RMS 2]
nz=0.7091	0	0.7091
np=1
wa=0
wb=0
il=19.2592

[RMS 1551]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0733

[RMS 1552]
nz=0.0173	0	0.0173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4699

[RMS 1482]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1086

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0212

[POZYCJA]
id=3408
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0904-03	2	0904-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża na stropach -  ręczne gruntowanie preparatem gruntującym przed szpachlowaniem powierzchnii.
op=0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=27.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.16	1	#p44	pom. -1.02					0		0

[RMS 2]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4395

[RMS 1089]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=6.79

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3409
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-04	2-02	2009-04		1
mpn=_1211
na=Szpachlowanie i szlifowanie stropów zagruntowanych uprzednio preparatem gruntującym.  Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=27.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.16	1	#p44	pom. -1.02					0		0

[RMS 2]
nz=0.2732	0	0.2732
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4201

[RMS 1929]
nz=0.00336	0	0.00336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0913

[RMS 1909]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0592

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1094]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1086

[RMS 2106]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5432

[RMS 2067]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0896

[POZYCJA]
id=3410
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=27.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.16	1	#p44	pom. -1.02					0		0

[RMS 2]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=5.0518

[RMS 644]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0
il=7.9307

[RMS 1916]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=10.864

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0081

[POZYCJA]
id=3411
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-10	K-04	0201-10		1
mpn=121,0:0,0911
na=Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=27.16
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.16	1	#p44	pom. -1.02					0		0

[RMS 2]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1407

[RMS 1916]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.432

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=3412
nu=2.2.4
wn=		

[POZYCJA]
id=3492
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D1* aluminiowe o EI 30, przeszklone,  światło przejścia 0,90  x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=2.417
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.417	1	1*1.14*2.12						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7979

[RMS 2153]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.417

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2417

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8218

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.085

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1633

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1209

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.145

[POZYCJA]
id=3493
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-02	2-02	1039-02		1
mpn=_1211
na=Okno O2  0,70 x 2,00  aluminiowe. Zakup + montaż.1310Okna uchylne - wyposazyć w okucie do uchylania okien z posiomu posadzki.
op=0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=4.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.2	1	3*0,70*2,00						0		0

[RMS 2]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0
il=10.332

[RMS 2158]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=4.2

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 2155]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.386

[RMS 548]
nz=6.11	0	6.11
np=1
wa=0
wb=0
il=25.662

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.126

[RMS 2067]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[POZYCJA]
id=3528
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Parapety wewnętrzne z aglomarmuru - konglomeratu syntetycznego -  o maks. szerokości 30 cm. Dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=2.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.1	1	3*0.70						0		0

[RMS 2]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=4.767

[RMS 1776]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0252

[RMS 1777]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.672

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1999]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=0
wb=0
il=2.142

[RMS 2106]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.063

[ELEMENT 2]
na=PARTER
wa=0
kn=0	0	0
id=1647
nu=2.3
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Ściany 
wa=0
kn=0	0	0
id=1648
nu=2.3.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3276
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0126-02	2-02	0126-02		0
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków Otwory o wymiarach:1310- D1   16 x 1,00 x 2,101310- D2  10 x 1,00 x 2,101310- D3    3 x 1,60 x 2,121310- D4    2 x 1,70 x 2,121310- D5    2 x 2,10 x 2,121310- W1  1 x 5,70 x 3,101310- W2  2 x 1,70 x 8,201310- W3  2 x 1,60 x 6,95 1310- W2  1 x 1,60 x 6,25
op=0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=39
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39	1	39						0		0

[RMS 1078]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0
il=79.17

[RMS 1079]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=4.29

[POZYCJA]
id=3196
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-01	2-02	0126-01		1
mpn=1211
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków1310- O1  18 x 0,70 x 6,001310- O2  4 x 0,70 x 2,001310- O2'  2 x 0,70 x 2,00
op=0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 2]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=37.2

[POZYCJA]
id=3207
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0122-07	2-02	0122-07		1
mpn=_1211
na=Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=21.4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21.4	1	5*4,28						0		0

[RMS 2]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=11.556

[RMS 1964]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=64.2

[RMS 1965]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.214

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[POZYCJA]
id=2976
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2004-02	2-02	2004-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa pionów instalacyjnych oraz misek ustępowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=33.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33.88	1	8*1,10*3,85						0		0

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=67.76

[RMS 1905]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=35.574

[RMS 336]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=25.7488

[RMS 337]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=69.454

[RMS 338]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=137.5528

[RMS 1930]
nz=13.88	0	13.88
np=1
wa=0
wb=0
il=470.2544

[RMS 1929]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0447

[RMS 1104]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=34.8964

[RMS 341]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=76.7043

[RMS 1909]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0291

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8572

[RMS 2067]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=0.559

[POZYCJA]
id=1655
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=33.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33.88	1	#p55						0		0

[RMS 2]
nz=0.4482	0	0.4482
np=1
wa=0
wb=0
il=15.185

[RMS 1929]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0508

[RMS 1861]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4568

[RMS 1909]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0356

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0373

[RMS 2067]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0644

[POZYCJA]
id=2975
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0802-01	2-02	0802-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach1310- tynki cementowo - wapienne
op=0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=3677.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1517.77	1	156,50*10,50-(2*1,70*8,20+2*1,80*2,00+4*1,40*2,00+2*0,90*2,00+18*0,70*6,00)	pom. 0.01					0		0
wo=110.745	1	29,70*3,85-(1*1.80*2.00)	pom. 0.02					0		0
wo=71.543	1	19,05*3.85-(1*0,90*2.00)	pom. 0.03					0		0
wo=109.879	1	30,41*3.85-(4*0.90*2.00)	pom. 0.04					0		0
wo=71.09	1	19,40*3.85-(2*0.90*2.00)	pom. 0.05					0		0
wo=59.155	1	16,30*3.85-(2*0.90*2.00)	pom. 0.06					0		0
wo=60.041	1	16,53*3.85-(2*0.90*2.00)	pom. 0.07					0		0
wo=29.26	1	7,60*3.85	pom. 0.08					0		0
wo=52.293	1	14,05*3.85-(1*0.90*2.00)	pom. 0.09					0		0
wo=47.211	1	12,73*3.85-(1*0.90*2.00)	pom. 0.10					0		0
wo=25.189	1	7,01*3.85-(1*0.90*2.00)	pom. 0.11					0		0
wo=34.852	1	9,52*3.85-(1*0.90*2.00)	pom. 0.11a					0		0
wo=54.121	1	15.46*3.85-(3*0.90*2.00)	pom. 0.11b					0		0
wo=40.55	1	11,00*3.85-(1*0.90*2.00)	pom. 0.12					0		0
wo=82.063	1	22,25*3.85-(2*0.90*2.00)	pom. 0.13					0		0
wo=74.555	1	20,30*3.85-(2*0.90*2.00)	pom. 0.14					0		0
wo=70.705	1	19,30*3.85-(2*0.90*2.00)	pom. 0.15					0		0
wo=59.194	1	16,31*3.85-(2*0.90*2.00)	pom. 0.16					0		0
wo=59.155	1	16,30*3.85-(2*0.90*2.00)	pom. 0.17					0		0
wo=118.695	1	32,70*3.85-(4*0.90*2.00)	pom. 0.18					0		0
wo=91.11	1	24,60*3.85-(1*1,80*2.00)	pom. 0.19					0		0
wo=38.818	1	10,55*3.85-(1*0,9*2.00)	pom. 0.20					0		0
wo=51.715	1	13,90*3.85-(1*0.9*2.00)	pom. 0.21					0		0
wo=23.071	1	6,46*3.85-(1*0.9*2.00)	pom. 0.22					0		0
wo=39.78	1	10,80*3.85-(1*0.9*2.00)	pom. 0.23					0		0
wo=30.655	1	10,30*3.85-(5*0.9*2.00)	pom. 0.24					0		0
wo=65.584	1	19,31*3.85-(1*1,30*2.00+1*1,60*3,85)	pom. 0.25					0		0
wo=400.565	1	124.00*3.85-(14*0.90*2.00+2*1.30*2.00+2*1.40*2.00+1*1.60*1.70+1*9.90*3.85)	pom. 0.26					0		0
wo=97.018	1	28,15*3.85-(2*1.30*2.00+1*1.60*3.85)	pom. 0.27					0		0
wo=82.663	1	24,22*3.85-(1*1.30*2.00+1*1,40*2,00+1*1.60*3.24)	pom. 0.28					0		0
wo=8.125	1	6.70*3.85-(1*5.70*3.10)	pom. 0.29					0		0

[RMS 2]
nz=0.4591	0	0.4591
np=1
wa=0
wb=0
il=1688.1887

[RMS 1552]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=69.8662

[RMS 1482]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3543

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1594]
nz=0.0453	0	0.0453
np=1
wa=0
wb=0
il=166.5758

[POZYCJA]
id=1656
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0903-03	2	0903-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie preparatem gruntującym przed szpachlowaniem powierzchnii.
op=0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=3677.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3677.17	1	#p57						0		0

[RMS 2]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=193.0514

[RMS 1089]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=919.2925

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3509
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02	2-02	2009-02		1
mpn=_1211
na=Szpachlowanie i szlifowanie ścian zagruntowanych uprzednio preparatem gruntującym.  Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=3677.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3677.17	1	#p57						0		0

[RMS 2]
nz=0.2426	0	0.2426
np=1
wa=0
wb=0
il=892.0814

[RMS 1929]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=12.0243

[RMS 2034]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8324

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1094]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=14.7087

[RMS 2151]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=73.5434

[RMS 2067]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7669

[POZYCJA]
id=3507
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
mpn=1211
na=Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach docelowo.
op=0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=129.06
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=53.62	1	30.41*2,00-(4*0.90*2.00)	pom. 0.04					0		0
wo=17.24	1	9.52*2,00-(1*0.90*2.00)	pom. 0.11a					0		0
wo=58.2	1	32.70*2,00-(4*0.90*2.00)	pom. 0.18					0		0

[RMS 2]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=25.2958

[RMS 2168]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=247.7952

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2581

[POZYCJA]
id=2796
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-06	2-02	0829-06		1
na=Licowanie ścian płytkami  na klej metodą zwykłą do wys. 2,00 - w pom. technicznych oraz do wysokości sufitu podwieszanego w pozostałych pomieszczeniach. Płytki w różnych kolorach i wymiarach. Należy przewidzieć w wycenie stosowanie płytek dekoracyjnych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=385.758
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=19.8	1	10.80*2,00-(1*0.9*2.00)	pom. 0.23					0		0
wo=87.071	1	30.41*3.10-(4*0.90*2.00)	pom. 0.04					0		0
wo=27.712	1	9.52*3.10-(1*0.90*2.00)	pom. 0.11a					0		0
wo=32.3	1	11.00*3.10-(1*0.90*2.00)	pom. 0.12					0		0
wo=65.375	1	22.25*3.10-(2*0.90*2.00)	pom. 0.13					0		0
wo=59.33	1	20.30*3.10-(2*0.90*2.00)	pom. 0.14					0		0
wo=94.17	1	32.70*3.10-(4*0.90*2.00)	pom. 0.18					0		0

[RMS 2]
nz=1.5136	0	1.5136
np=1
wa=0
wb=0
il=583.8833

[RMS 645]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=393.4732

[RMS 729]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1832.3505

[RMS 647]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=231.4548

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3799

[RMS 2067]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6083

[POZYCJA]
id=2797
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-04	2	1206-04		1
mpn=_1211
na=Listwy zakończeniowe, dekoracyjne z PCV do wykończenia glazury na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=123.48
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.9	1	10.80-(1*0.9)	pom. 0.23					0		0
wo=26.81	1	30.41-(4*0.90)	pom. 0.04					0		0
wo=8.62	1	9.52-(1*0.90)	pom. 0.11a					0		0
wo=10.1	1	11.00-(1*0.90)	pom. 0.12					0		0
wo=20.45	1	22.25-(2*0.90)	pom. 0.13					0		0
wo=18.5	1	20.30-(2*0.90)	pom. 0.14					0		0
wo=29.1	1	32.70-(4*0.90)	pom. 0.18					0		0

[RMS 2]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=20.2507

[RMS 1125]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=132.1236

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0247

[POZYCJA]
id=3172
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=3325.292
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3325.292	1	(#p56+#p57)-#p61						0		0

[RMS 2]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=618.5043

[RMS 644]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=861.2506

[RMS 1916]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=1330.1168

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9976

[POZYCJA]
id=1660
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-10	K-04	0201-10		1
mpn=121,0:0,0911
na=Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=3325.292
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3325.292	1	#p63						0		0

[RMS 2]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=139.6623

[RMS 1916]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=665.0584

[POZYCJA]
id=3604
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Dostawa i montaż paneli ściennych akustycznych na hali sportowejj1310 Panele montowane pionowo, w formie pasów - lokalizacja wg proj. br arch.
op=0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=305.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=305.35	1	107*2+53+38,35	pom. 0.33					0		0

[RMS 2]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=256.494

[RMS 2279]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=305.35

[RMS 2280]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=305.35

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0535

[RMS 2067]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0535

[ELEMENT 3]
na=Posadzki 
wa=0
kn=0	0	0
id=2817
nu=2.3.2
wn=		

[POZYCJA]
id=3462
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=588.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.65	1	39,65	pom. 0.02					0		0
wo=18.46	1	18,46	pom. 0.03					0		0
wo=28.23	1	28,23	pom. 0.04					0		0
wo=19.28	1	19,28	pom. 0.05					0		0
wo=15.81	1	15,81	pom. 0.06					0		0
wo=16.49	1	16,49	pom. 0.07					0		0
wo=9.64	1	9,64	pom. 0.08					0		0
wo=9.4	1	9,40	pom. 0.09					0		0
wo=7.52	1	7,52	pom. 0.10					0		0
wo=3	1	3.00	pom. 0.11					0		0
wo=5.5	1	5.50	pom. 0.11a					0		0
wo=14.66	1	14.66	pom. 0.11b					0		0
wo=6.78	1	6,78	pom. 0.12					0		0
wo=12.9	1	12,90	pom. 0.13					0		0
wo=12.2	1	12,20	pom. 0.14					0		0
wo=18.97	1	18.97	pom. 0.15					0		0
wo=15.5	1	15,50	pom. 0.16					0		0
wo=16.03	1	16,03	pom. 0.17					0		0
wo=29.62	1	29,62	pom. 0.18					0		0
wo=33.15	1	33,15	pom. 0.19					0		0
wo=6.45	1	6,45	pom. 0.20					0		0
wo=11.35	1	11,35	pom. 0.21					0		0
wo=2.55	1	2,55	pom. 0.22					0		0
wo=7.3	1	7,30	pom. 0.23					0		0
wo=6.1	1	6,10	pom. 0.24					0		0
wo=18.78	1	18,78	pom. 0.25					0		0
wo=165.75	1	165,75	pom. 0.26					0		0
wo=24.22	1	24,22	pom. 0.28					0		0
wo=13.6	1	13.60	pom. 0.29					0		0

[RMS 2]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=211.7648

[RMS 1112]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=706.668

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=6.5956

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=4.0045

[POZYCJA]
id=2833
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100-038  gr. 15 cm dla podłogi na gruncie
op=0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=588.89
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=588.89	1	#p66	pom. 0.02 -0.29					0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=52.4701

[RMS 1606]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=618.3345

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8844

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7678

[POZYCJA]
id=3199
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych  EPS 100 - 038   gr. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=28.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.66	1	28,66	pom. 0.27					0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5536

[RMS 1492]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=30.093

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0917

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1347

[POZYCJA]
id=2820
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=617.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=617.55	1	#p67+#p68	pom. 0.02 - 0.29					0		0

[RMS 2]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=222.071

[RMS 1112]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=741.06

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9166

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1993

[POZYCJA]
id=2821
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-02	2-02	1101-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe  -  Wylewka betonowa z betonu C 12/15  gr. 6 cm zbrojona  włóknami PP oraz dylatowana polami o wym. 6,0 x 6,0 m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=37.053
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=37.053	1	#p69*0.06	pom. 0.02 - 0.29					0		0

[RMS 2]
nz=5.95	0	5.95
np=1
wa=0
wb=0
il=220.4654

[RMS 1918]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=37.7941

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=56.6911

[POZYCJA]
id=3598
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
mpn=1211
na=Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach docelowo.
op=0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=63.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=28.23	1	28,23	pom. 0.04					0		0
wo=5.5	1	5.50	pom. 0.11a					0		0
wo=29.62	1	29,62	pom. 0.18					0		0

[RMS 2]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4166

[RMS 2168]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=121.632

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1267

[POZYCJA]
id=2823
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1109-05	2-02	1109-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z płytek gresowych. Płytki w różnych rozmiarach oraz kolorach. Klej oraz fuga elastyczna.1310Właściwości płytek wg projektu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=617.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=617.55	1	#p69	pom. 0.02 - 0.29					0		0

[RMS 2]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=710.1825

[RMS 1954]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=636.0765

[RMS 1116]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=1852.65

[RMS 1117]
nz=0.4361	0	0.4361
np=1
wa=0
wb=0
il=269.3136

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=26.7399

[RMS 2067]
nz=0.0338	0	0.0338
np=1
wa=0
wb=0
il=20.8732

[POZYCJA]
id=2824
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1109-05	2-02	1109-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z płytek gresowych. Montaż płytek na podstopnicach. 1310Właściwości płytek wg projektu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=12.746
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.805	1	25*0,172*1.35	pom. 0.25					0		0
wo=5.805	1	25*0,172*1.35	pom. 0.27					0		0
wo=1.136	1	5*0,142*1.60	pom. 0.28					0		0

[RMS 2]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6579

[RMS 1920]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1284

[RMS 1116]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=38.238

[RMS 1117]
nz=0.4361	0	0.4361
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5585

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5519

[RMS 2067]
nz=0.0338	0	0.0338
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4308

[POZYCJA]
id=2825
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1105-03	2-02	1105-03		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=405.03
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.9	1	29.70-(1*1.80)	pom. 0.02					0		0
wo=18.15	1	19.05-(1*0.90)	pom. 0.03					0		0
wo=17.6	1	19.40-(2*0.90)	pom. 0.05					0		0
wo=14.5	1	16.30-(2*0.90)	pom. 0.06					0		0
wo=14.73	1	16.53-(2*0.90)	pom. 0.07					0		0
wo=7.6	1	7.60	pom. 0.08					0		0
wo=13.15	1	14.05-(1*0.90)	pom. 0.09					0		0
wo=11.83	1	12.73-(1*0.90)	pom. 0.10					0		0
wo=6.11	1	7.01-(1*0.90)	pom. 0.11					0		0
wo=12.76	1	15.46-(3*0.90)	pom. 0.11b					0		0
wo=17.5	1	19.30-(2*0.90)	pom. 0.15					0		0
wo=14.51	1	16.31-(2*0.90)	pom. 0.16					0		0
wo=14.5	1	16.30-(2*0.90)	pom. 0.17					0		0
wo=22.8	1	24.60-(1*1.80)	pom. 0.19					0		0
wo=9.65	1	10.55-(1*0.9)	pom. 0.20					0		0
wo=13	1	13.90-(1*0.9)	pom. 0.21					0		0
wo=5.56	1	6.46-(1*0.9)	pom. 0.22					0		0
wo=5.8	1	10.30-(5*0.9)	pom. 0.24					0		0
wo=16.41	1	19.31-(1*1.30+1*1.60)	pom. 0.25					0		0
wo=96.1	1	124.00-(14*0.90+2*1.30+2*1.40+1*9.90)	pom. 0.26					0		0
wo=23.95	1	28.15-(2*1.30+1*1.60)	pom. 0.27					0		0
wo=19.92	1	24.22-(1*1.30+1*1.40+1*1.6)	pom. 0.28					0		0
wo=1	1	6.70-(1*5.70)	pom. 0.29					0		0

[RMS 2]
nz=0.4473	0	0.4473
np=1
wa=0
wb=0
il=181.1699

[RMS 1880]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=60.7545

[RMS 589]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8911

[RMS 597]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1509

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8631

[RMS 2067]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0126

[POZYCJA]
id=2826
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-04	2	1206-04		1
mpn=_1211
na=Listwy zakończeniowe, dekoracyjne z PCV do cokolików
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=75
ob=405.03
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=405.03	1	#p74	pom. powyżej					0		0

[RMS 2]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=66.4249

[RMS 1125]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=433.3821

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.081

[ELEMENT 3]
na=Posadzka na sali sportowej - pom 0.01
wa=0
kn=0	0	0
id=3496
nu=2.3.3
wn=		

[POZYCJA]
id=3497
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=1154.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1154.45	1	1154.45	pom. 0.01					0		0

[RMS 2]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=415.1402

[RMS 1112]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1385.34

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9298

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8503

[POZYCJA]
id=3498
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych  EPS 100 - 038  gr. 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=1154.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1154.45	1	#p76						0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=102.8615

[RMS 1606]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1212.1725

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6942

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4259

[POZYCJA]
id=3499
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=1154.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1154.45	1	#p76						0		0

[RMS 2]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=415.1402

[RMS 1112]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1385.34

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9298

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8503

[POZYCJA]
id=3500
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - Wylewka betonowa  gr.  6 cm zbrojona siatką stalową fi 4 mm o oczku 10 x 10 cm, górą i dołem oraz dylatowana polami o wym. 6,0 x 6,0 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=69.267
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=69.267	1	#p76*0.06						0		0

[RMS 2]
nz=5.26	0	5.26
np=1
wa=0
wb=0
il=364.3444

[RMS 2160]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=70.6523

[RMS 2161]
nz=1.5	0	1.5
np=1
wa=0
wb=0
il=103.9005

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3501
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1154.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1154.45	1	#p76						0		0

[RMS 2]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=415.1402

[RMS 1112]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=1385.34

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=12.9298

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=7.8503

[POZYCJA]
id=3502
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=135:0:509171,101211
na=Wykonanie podłogi sportowej  - wykładzina sportowa gr. 7 mm + ruszt drewniany. 1310Konstrukcja podłogi i parametry wg PW. Należy zamontować punkty wentylacji mechanicznej oraz pomalować linie boisk.
op=0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=1154.45
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1154.45	1	#p76						0		0

[RMS 2163]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1154.45

[ELEMENT 3]
na=Sufity malowane i modułowe podwieszane na parterze
wa=0
kn=0	0	0
id=1687
nu=2.3.4
wn=		

[POZYCJA]
id=3505
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-06	2-02	0803-06		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=617.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=617.55	1	#p69	pom. 0.02-0.29					0		0

[RMS 2]
nz=0.7091	0	0.7091
np=1
wa=0
wb=0
il=437.9047

[RMS 1551]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6674

[RMS 1552]
nz=0.0173	0	0.0173
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6836

[RMS 1482]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4702

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0
il=23.2199

[POZYCJA]
id=2847
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0904-03	2	0904-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża na stropach -  ręczne gruntowanie preparatem gruntującym przed szpachlowaniem powierzchnii.
op=0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=617.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=617.55	1	#p69	pom. 0.02-0.29					0		0

[RMS 2]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=32.7301

[RMS 1089]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=154.3875

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2848
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-04	2-02	2009-04		1
mpn=_1211
na=Szpachlowanie i szlifowanie stropów zagruntowanych uprzednio preparatem gruntującym.  Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=617.55
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=617.55	1	#p69	pom. 0.02-0.29					0		0

[RMS 2]
nz=0.2732	0	0.2732
np=1
wa=0
wb=0
il=168.7147

[RMS 1929]
nz=0.00336	0	0.00336
np=1
wa=0
wb=0
il=2.075

[RMS 1909]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3463

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1094]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4702

[RMS 2106]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=12.351

[RMS 2067]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0379

[POZYCJA]
id=2852
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem1310- sufity malowane w pomieszczeniach bez modułowych sufitów podwieszanych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=118.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=39.65	1	39,65	pom. 0.02					0		0
wo=18.46	1	18,46	pom. 0.03					0		0
wo=33.15	1	33,15	pom. 0.19					0		0
wo=6.45	1	6,45	pom. 0.20					0		0
wo=11.35	1	11,35	pom. 0.21					0		0
wo=2.55	1	2,55	pom. 0.22					0		0
wo=7.3	1	7,30	pom. 0.23					0		0

[RMS 2]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=22.1173

[RMS 644]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0
il=34.7217

[RMS 1916]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=47.564

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0357

[POZYCJA]
id=3190
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-10	K-04	0201-10		1
mpn=121,0:0,0911
na=Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=118.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=118.91	1	#p85						0		0

[RMS 2]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9942

[RMS 1916]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=23.782

[POZYCJA]
id=3506
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Sufit podwieszany standardowy  1310Właściwości użytkowe:1310- kolor płyt: biały NCS: S 0500-Y 1310- materiał rdzenia płyty: wełna szklana1310- grubość płyt: 15 mm1310- wymiary płyt:1200x600 mm ;  600x600 mm1310Parametry techniczne i pozostałe właściwości użytkowe wg PW
op=0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=498.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=498.64	1	#p82-#p85						0		0

[RMS 2]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=418.8576

[RMS 2166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=498.64

[RMS 2165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=498.64

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9864

[RMS 2067]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9864

[POZYCJA]
id=3537
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Sufit  w sali sportowej - podwieszany,  akustyczny z widoczną konstrukcją nośną. 1310Właściwości użytkowe:1310kolor płyt biały NCS: S 1002-Y 1310materiał rdzenia płyty wełna szklana1310grubość płyt 35 mm1310wymiary płyt 1200 x 600 mm  1310Parametry techniczne i pozostałe właściwości użytkowe wg PW
op=0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=1286
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1286	1	1286	pom. 033					0		0

[RMS 2]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=1080.24

[RMS 2211]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1286

[RMS 2212]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1286

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=12.86

[RMS 2067]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=12.86

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=3137
nu=2.3.5
wn=		

[POZYCJA]
id=3512
pd=		kalk.własna		kalk.własna		1
mpn=_1211
na=Witryna zewnętrzna W1 o wym. 5,70 x 3,10 , zawierająca 2 x drzwi dwuskrzydłowe 1,40 x 2,00. Dostawa + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=17.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=17.67	1	1*5.70*3,10						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=64.3188

[RMS 2178]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=17.67

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.767

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0078

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=88.35

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=45.0585

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8835

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0602

[POZYCJA]
id=3513
pd=		kalk.własna		kalk.własna		1
mpn=_1211
na=Witryna zewnętrzna W2 o wym. 1,70 x 8,20 , zawierająca 1  x drzwi dwuskrzydłowe 1,40 x 2,00. Dostawa + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=27.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=27.88	1	2*1,70*8,20						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=101.4832

[RMS 2179]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=27.88

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.788

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4792

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=139.4

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=71.094

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.394

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6728

[POZYCJA]
id=3514
pd=		kalk.własna		kalk.własna		1
mpn=_1211
na=Witryna zewnętrzna W3 o wym. 1,60 x 6,95 , zawierająca 1  x drzwi dwuskrzydłowe 1,30 x 2,00. Dostawa + montaż.1310Drzwi napowietrzające.
op=0	0	0	0	0	0
nu=91
ob=22.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22.24	1	2*1,60*6,95						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=80.9536

[RMS 2180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22.24

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.224

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=7.5616

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=111.2

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=56.712

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.112

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3344

[POZYCJA]
id=3515
pd=		kalk.własna		kalk.własna		1
mpn=_1211
na=Witryna zewnętrzna W4 w klasie EI 60  o wym. 1,60 x 6,25 , zawierająca 1  x drzwi dwuskrzydłowe 1,30 x 2,00. Dostawa + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	1*1.60*6.25						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=36.4

[RMS 2181]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=50

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=25.5

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6

[POZYCJA]
id=3516
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Witryna wewnętrzna W5 o wym. (1,70+5,70+1,70) x 3,10 , zawierająca 2 x drzwi dwuskrzydłowe (90+40) x 2,00. Dostawa + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=28.21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28.21	1	1*(1,7+5,7+1,7)*3,10						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=102.6844

[RMS 2183]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=28.21

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.821

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5914

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=141.05

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=71.9355

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4105

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6926

[POZYCJA]
id=3517
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Witryna wewnętrzna W6 o wym. (0,60+4,70+0,60) x 3,16 , zawierająca 1 x drzwi jednoskrzydłowe 90 x 2,00. Dostawa + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=18.644
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18.644	1	1*(0,60+4,70+0,60)*3,16						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=67.8642

[RMS 2184]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18.644

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8644

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=6.339

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=93.22

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=47.5422

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9322

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1186

[POZYCJA]
id=3518
pd=	KNR-W	2-02 1020-01	2-02	1020-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D1, drewnopochodne, światło przejścia 0,90 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=95
ob=35.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35.7	1	17*1.00*2.10						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=129.948

[RMS 2188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35.7

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.57

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=12.138

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=178.5

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=91.035

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.785

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[POZYCJA]
id=3519
pd=	KNR-W	2-02 1020-01	2-02	1020-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D2, drewnopochodne, światło przejścia 0,90 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=96
ob=21
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	10*1.00*2.10						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=76.44

[RMS 2189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=7.14

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=105

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=53.55

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.05

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[POZYCJA]
id=3213
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D1*, aluminiowe o EI 30, przeszklone,  światło przejścia 0,90 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=97
ob=2.417
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.417	1	1*1,14*2.12						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=8.7979

[RMS 2214]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.417

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2417

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8218

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=12.085

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1633

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1209

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.145

[POZYCJA]
id=3548
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D1*, aluminiowe o EI 30, pełne,  światło przejścia 0,90 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=98
ob=4.834
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4.834	1	2*1.14*2.12						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=17.5958

[RMS 2215]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4.834

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4834

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6436

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=24.17

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3267

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2417

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.29

[POZYCJA]
id=3547
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D3*, aluminiowe o EI 30, przeszklone,  światło przejścia 1,30 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=99
ob=10.176
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10.176	1	3*1,60*2.12						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=37.0406

[RMS 2175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.176

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0176

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4598

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=50.88

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=25.9488

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5088

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6106

[POZYCJA]
id=3511
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D4*, aluminiowe o EI 30, przeszklone,  światło przejścia 1,40 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=100
ob=7.208
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.208	1	2*1.70*2.12						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=26.2371

[RMS 2173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.208

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7208

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4507

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=36.04

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=18.3804

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3604

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4325

[POZYCJA]
id=3523
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D4*, aluminiowe o EI 60, przeszklone,  światło przejścia 1,40 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=101
ob=3.604
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.604	1	1*1.70*2.12						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1186

[RMS 2194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.604

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3604

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2254

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=18.02

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1902

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1802

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2162

[POZYCJA]
id=3522
pd=	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D5*, aluminiowe pełne o  EI 30, świetło przejścia 1,80 x 2,00.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=102
ob=8.904
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.904	1	2*2,10*2.12						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4106

[RMS 2197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.904

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8904

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0274

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=44.52

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=22.7052

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4452

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5342

[POZYCJA]
id=3525
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Okno O1 0,70 x 6,00  aluminiowe. Zakup + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=103
ob=75.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75.6	1	18*0,70*6,00						0		0

[RMS 2]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0
il=185.976

[RMS 2200]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=75.6

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.56

[RMS 2155]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=24.948

[RMS 548]
nz=6.11	0	6.11
np=1
wa=0
wb=0
il=461.916

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=2.268

[RMS 2067]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=3.024

[POZYCJA]
id=3526
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Okno O2  0,70 x 2,00  aluminiowe. Zakup + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=104
ob=5.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.6	1	4*0.70*2,00						0		0

[RMS 2]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0
il=13.776

[RMS 2201]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=5.6

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.56

[RMS 2155]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.848

[RMS 548]
nz=6.11	0	6.11
np=1
wa=0
wb=0
il=34.216

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 2067]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.224

[POZYCJA]
id=3215
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		1
mpn=_1211
na=Okno O2*  aluminiowe o EI 60  0,70*2,00
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=105
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2*0,70*2,00						0		0

[RMS 2]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 2176]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 1990]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 766]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.812

[RMS 548]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[POZYCJA]
id=3527
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		1
mpn=_1211
na=Okno O3*  aluminiowe o EI 15  1,60 x 1,70
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=106
ob=2.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.72	1	1*1,60*1,70						0		0

[RMS 2]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=5.984

[RMS 2202]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.72

[RMS 1990]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.272

[RMS 766]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7888

[RMS 548]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=16.32

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.136

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1632

[POZYCJA]
id=3223
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Parapety zewnętrzne stalowe malowane proszkowo  wraz z obróbkami. Dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=107
ob=12.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	18*0,70						0		0

[RMS 2]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0
il=26.838

[RMS 1775]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0
il=12.978

[RMS 9]
nz=25	0	25
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[POZYCJA]
id=3224
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Parapety wewnętrzne z aglomarmuru - konglomeratu syntetycznego -  o maks. szerokości 30 cm. Dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=108
ob=12.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	18*0.70						0		0

[RMS 2]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=28.602

[RMS 1776]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1512

[RMS 1777]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=4.032

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1999]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=0
wb=0
il=12.852

[RMS 2106]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[ELEMENT 2]
na=PIĘTRO I
wa=0
kn=0	0	0
id=224
nu=2.4
wn=		

[ELEMENT 3]
na=Ściany 
wa=0
kn=0	0	0
id=1715
nu=2.4.1
wn=		

[POZYCJA]
id=3225
pd=wyd.V 1995	KNR	2-02 0126-02	2-02	0126-02		0
na=Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków Otwory o wymiarach:1310- D1   11 x 1,00 x 2,101310- D2  4 x 1,00 x 2,101310- D3  1 x 1,60 x 2,121310- D4  2 x 1,70 x 2,081310- D4s  1 x 1,70 x 2,081310- D4*  5 x 1,70 x 2,12
op=0	0	0	0	0	0
nu=109
ob=24
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	24						0		0

[RMS 1078]
nz=2.03	0	2.03
np=1
wa=0
wb=0
il=48.72

[RMS 1079]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[POZYCJA]
id=3226
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0126-01	2-02	0126-01		1
mpn=1211
na=Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków1310- O2  9 x 0,70 x 2,001310- O2  2 x 0,70 x 2,00
op=0	0	0	0	0	0
nu=110
ob=11
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=11	1	11						0		0

[RMS 2]
nz=1.55	0	1.55
np=1
wa=0
wb=0
il=17.05

[POZYCJA]
id=3227
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0122-07	2-02	0122-07		1
mpn=_1211
na=Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=111
ob=20.9
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20.9	1	5*4,18						0		0

[RMS 2]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=11.286

[RMS 1964]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=62.7

[RMS 1965]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.209

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.045

[POZYCJA]
id=3229
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2004-02	2-02	2004-02		1
mpn=_1211
na=Obudowa pionów instalacyjnych oraz misek ustępowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=112
ob=61.185
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.185	1	9*1,10*3,87+(2,37+1,71+1,83)*3,87						0		0

[RMS 2]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=122.37

[RMS 1905]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=64.2443

[RMS 336]
nz=0.76	0	0.76
np=1
wa=0
wb=0
il=46.5006

[RMS 337]
nz=2.05	0	2.05
np=1
wa=0
wb=0
il=125.4293

[RMS 338]
nz=4.06	0	4.06
np=1
wa=0
wb=0
il=248.4111

[RMS 1930]
nz=13.88	0	13.88
np=1
wa=0
wb=0
il=849.2478

[RMS 1929]
nz=0.00132	0	0.00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0808

[RMS 1104]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=63.0206

[RMS 341]
nz=2.264	0	2.264
np=1
wa=0
wb=0
il=138.5228

[RMS 1909]
nz=0.00086	0	0.00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0526

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0253	0	0.0253
np=1
wa=0
wb=0
il=1.548

[RMS 2067]
nz=0.0165	0	0.0165
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0096

[POZYCJA]
id=3230
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0815-01	2-02	0815-01		1
mpn=_1211
na=Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=113
ob=61.185
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=61.185	1	#p112						0		0

[RMS 2]
nz=0.4482	0	0.4482
np=1
wa=0
wb=0
il=27.4231

[RMS 1929]
nz=0.0015	0	0.0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0918

[RMS 1861]
nz=0.043	0	0.043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.631

[RMS 1909]
nz=0.00105	0	0.00105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0642

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0673

[RMS 2067]
nz=0.0019	0	0.0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1163

[POZYCJA]
id=3231
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0802-01	2-02	0802-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach1310- tynki cementowo - wapienne
op=0	0	0	0	0	0
nu=114
ob=1734.872
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60.507	1	16.10*3.87-(1*0.90*2.00)	pom. 1.02					0		0
wo=60.507	1	16.10*3.87-(1*0.90*2.00)	pom. 1.03					0		0
wo=39.803	1	10,75*3.87-(1*0.90*2.00)	pom. 1.04					0		0
wo=218.986	1	61,34*3.87-(4*0.90*2.00+4*1,40*2,00)	pom. 1.05					0		0
wo=99.462	1	28,20*3.87-(1*1,30*2.00+1*1.40*2.00+1*1,60*2,67)	pom. 1.05a					0		0
wo=160.782	1	45,37*3.87-(2*0.90*2.00+4*1.40*2.00)	pom. 1.06					0		0
wo=67.658	1	19,31*3.87-(1*1.40*2.00+1*1,60*2,67)	pom. 1.06a					0		0
wo=53.541	1	14,30*3.87-(1*0.90*2.00)	pom. 1.07					0		0
wo=84.636	1	22,80*3.87-(2*0.90*2.00)	pom. 1.08					0		0
wo=125.6	1	33,85*3.87-(3*0.90*2.00)	pom. 1.09					0		0
wo=81.288	1	22,40*3.87-(3*0.90*2.00)	pom. 1.10					0		0
wo=89.028	1	24,40*3.87-(3*0.90*2.00)	pom. 1.11					0		0
wo=152.456	1	42.65*3.87-(1*1.40*2.00+7*0,70*2,00)	pom. 1.12					0		0
wo=123.567	1	34.10*3.87-(1*1.40*2.00+4*0,70*2,00)	pom. 1.13					0		0
wo=79.412	1	21,45*3.87-(2*0,90*2.00)	pom. 1.14					0		0
wo=117.473	1	31,75*3.87-(3*0.90*2.00)	pom. 1.15					0		0
wo=76.532	1	22.74*3.87-(1*0.90*2.00+1*1,30*2,00+1*1,40*2,00+1*1,60*2,67)	pom. 1.16					0		0
wo=43.634	1	11.74*3.87-(1*0.90*2.00)	pom. 1.17					0		0

[RMS 2]
nz=0.4591	0	0.4591
np=1
wa=0
wb=0
il=796.4797

[RMS 1552]
nz=0.019	0	0.019
np=1
wa=0
wb=0
il=32.9626

[RMS 1482]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4697

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1594]
nz=0.0453	0	0.0453
np=1
wa=0
wb=0
il=78.5897

[POZYCJA]
id=3529
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0903-03	2	0903-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie preparatem gruntującym przed szpachlowaniem powierzchnii.
op=0	0	0	0	0	0
nu=115
ob=1734.872
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1734.872	1	#p114						0		0

[RMS 2]
nz=0.0525	0	0.0525
np=1
wa=0
wb=0
il=91.0808

[RMS 1089]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=433.718

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3510
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-02	2-02	2009-02		1
mpn=_1211
na=Szpachlowanie i szlifowanie ścian zagruntowanych uprzednio preparatem gruntującym.  Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na podłożu z tynku.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=116
ob=1734.872
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1734.872	1	#p114						0		0

[RMS 2]
nz=0.2426	0	0.2426
np=1
wa=0
wb=0
il=420.8799

[RMS 1929]
nz=0.00327	0	0.00327
np=1
wa=0
wb=0
il=5.673

[RMS 2034]
nz=0.00213	0	0.00213
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6953

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1094]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=6.9395

[RMS 2151]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=34.6974

[RMS 2067]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5516

[POZYCJA]
id=3530
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
mpn=1211
na=Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach docelowo.
op=0	0	0	0	0	0
nu=117
ob=120.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=62.3	1	33.85*2,00-(3*0.90*2.00)	pom. 1.09					0		0
wo=58.1	1	31.75*2,00-(3*0.90*2.00)	pom. 1.15					0		0

[RMS 2]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=23.5984

[RMS 2168]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=231.168

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2408

[POZYCJA]
id=3235
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0829-06	2-02	0829-06		1
na=Licowanie ścian płytkami  na klej metodą zwykłą do wys. 2,00m. Płytki w różnych kolorach i wymiarach. Należy przewidzieć w wycenie stosowanie płytek dekoracyjnych.
op=0	0	0	0	0	0
nu=118
ob=385.165
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26.8	1	14.30*2,00-(1*0.90*2.00)	pom. 1.07					0		0
wo=31.525	1	10.75*3,10-(1*0.90*2.00)	pom. 1.04					0		0
wo=99.535	1	33.85*3,10-(3*0.90*2.00)	pom. 1.09					0		0
wo=64.04	1	22.40*3.10-(3*0.90*2.00)	pom. 1.10					0		0
wo=70.24	1	24.40*3.10-(3*0.90*2.00)	pom. 1.11					0		0
wo=93.025	1	31.75*3.10-(3*0.90*2.00)	pom. 1.15					0		0

[RMS 2]
nz=1.5136	0	1.5136
np=1
wa=0
wb=0
il=582.9857

[RMS 645]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=392.8683

[RMS 729]
nz=4.75	0	4.75
np=1
wa=0
wb=0
il=1829.5338

[RMS 647]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=231.099

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0295	0	0.0295
np=1
wa=0
wb=0
il=11.3624

[RMS 2067]
nz=0.0275	0	0.0275
np=1
wa=0
wb=0
il=10.592

[POZYCJA]
id=3236
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-04	2	1206-04		1
mpn=_1211
na=Listwy zakończeniowe, dekoracyjne z PCV do wykończenia glazury na ścianach
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=119
ob=124.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13.4	1	14.30-(1*0.90)	pom. 1.07					0		0
wo=9.85	1	10.75-(1*0.90)	pom. 1.04					0		0
wo=31.15	1	33.85-(3*0.90)	pom. 1.09					0		0
wo=19.7	1	22.40-(3*0.90)	pom. 1.10					0		0
wo=21.7	1	24.40-(3*0.90)	pom. 1.11					0		0
wo=29.05	1	31.75-(3*0.90)	pom. 1.15					0		0

[RMS 2]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=20.4754

[RMS 1125]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=133.5895

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.025

[POZYCJA]
id=3238
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=120
ob=1410.892
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1410.892	1	(#p112+#p114)-#p118						0		0

[RMS 2]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=262.4259

[RMS 644]
nz=0.259	0	0.259
np=1
wa=0
wb=0
il=365.421

[RMS 1916]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=564.3568

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4233

[POZYCJA]
id=3239
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-10	K-04	0201-10		1
mpn=121,0:0,0911
na=Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża
op=0	0	0	0	0	0
nu=121
ob=1410.892
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1410.892	1	#p120						0		0

[RMS 2]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=59.2575

[RMS 1916]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=282.1784

[ELEMENT 3]
na=Posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=2800
nu=2.4.2
wn=		

[POZYCJA]
id=2801
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=122
ob=755.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=190.5	1	190,50	pom. 1.01					0		0
wo=15.97	1	15,97	pom. 1.02					0		0
wo=15.85	1	15,85	pom. 1.03					0		0
wo=7.04	1	7,04	pom. 1.04					0		0
wo=61.87	1	61,87	pom. 1.05					0		0
wo=28.5	1	28,50	pom. 1.05a					0		0
wo=43.71	1	43,71	pom. 1.06					0		0
wo=18.81	1	18,81	pom. 1.06a					0		0
wo=10.95	1	10,95	pom. 1.07					0		0
wo=30.59	1	30,59	pom. 1.08					0		0
wo=33.35	1	33,35	pom. 1.09					0		0
wo=15.6	1	15,60	pom. 1.10					0		0
wo=18.35	1	18,35	pom. 1.11					0		0
wo=113.1	1	113,10	pom. 1.12					0		0
wo=70.56	1	70,56	pom. 1.13					0		0
wo=27.64	1	27,64	pom. 1.14					0		0
wo=28.83	1	28,83	pom. 1.15					0		0
wo=16.48	1	16,48	pom. 1.16					0		0
wo=7.37	1	7,37	pom. 1.17					0		0

[RMS 2]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=271.5232

[RMS 1112]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=906.084

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4568

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1345

[POZYCJA]
id=2802
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych  EPS 100 - 038   gr. 5 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=123
ob=755.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=755.07	1	#p122	pom. 1.01 - 1.17					0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=67.2767

[RMS 1492]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=792.8235

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4162

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=3.5488

[POZYCJA]
id=2803
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
op=0	0	0	0	0	0
nu=124
ob=755.07
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=755.07	1	#p122	pom. 1.01 - 1.17					0		0

[RMS 2]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=271.5232

[RMS 1112]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=906.084

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4568

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1345

[POZYCJA]
id=2804
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1101-02	2-02	1101-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wylewka betonowa z betonu C 12/15  gr. 6 cm zbrojona  włóknami PP oraz dylatowana polami o wym. 6,0 x 6,0 m.
op=0	0	0	0	0	0
nu=125
ob=45.304
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45.304	1	#p122*0.06	pom. 1.01 - 1.17					0		0

[RMS 2]
nz=5.95	0	5.95
np=1
wa=0
wb=0
il=269.5588

[RMS 1918]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=46.2101

[RMS 1953]
nz=0.7	0	0.7
np=1
wa=0
wb=0
il=31.7128

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=1.53	0	1.53
np=1
wa=0
wb=0
il=69.3151

[POZYCJA]
id=3599
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0602-02	K-04	0602-02		1
mpn=1211
na=Izolacja wodoszczelna w postaci folii płynnej w dwóch warstwach docelowo.
op=0	0	0	0	0	0
nu=126
ob=62.18
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=33.35	1	33,35	pom. 1.09					0		0
wo=28.83	1	28,83	pom. 1.15					0		0

[RMS 2]
nz=0.098	0	0.098
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1873

[RMS 2168]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=119.3856

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1244

[POZYCJA]
id=2805
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1109-05	2-02	1109-05		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Posadzki z płytek gresowych. Płytki w różnych rozmiarach oraz kolorach. Klej oraz fuga elastyczna. Właściwości płytek wg projektu. Wszystkie pomieszczenia z wyjątkiem sali fitnes i siłowni
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=127
ob=571.41
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=571.41	1	#p122-(113,10+70,56)						0		0

[RMS 2]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=657.1215

[RMS 1920]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=588.5523

[RMS 1116]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=1714.23

[RMS 1117]
nz=0.4361	0	0.4361
np=1
wa=0
wb=0
il=249.1919

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0433	0	0.0433
np=1
wa=0
wb=0
il=24.7421

[RMS 2067]
nz=0.0338	0	0.0338
np=1
wa=0
wb=0
il=19.3137

[POZYCJA]
id=2806
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1105-03	2-02	1105-03		1
mpn=_1211
na=Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=128
ob=163.154
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.2	1	16.10-(1*0.90)	pom. 1.02					0		0
wo=15.2	1	16.10-(1*0.90)	pom. 1.03					0		0
wo=52.14	1	61.34-(4*0.90+4*1.40)	pom. 1.05					0		0
wo=23.9	1	28.20-(1*1.30+1*1.40+1*1.60)	pom. 1.05a					0		0
wo=37.97	1	45.37-(2*0.90+4*1.40)	pom. 1.06					0		0
wo=-57.93	1	19.31*-(1*1.40+1*1.60)	pom. 1.06a					0		0
wo=21	1	22.80-(2*0.90)	pom. 1.08					0		0
wo=19.65	1	21.45-(2*0.90)	pom. 1.14					0		0
wo=29.05	1	31.75-(3*0.90)	pom. 1.15					0		0
wo=17.54	1	22.74-(1*0.90+1*1.30+1*1.40+1*1.60)	pom. 1.16					0		0
wo=-10.566	1	11.74*-(1*0.90)	pom. 1.17					0		0

[RMS 2]
nz=0.4473	0	0.4473
np=1
wa=0
wb=0
il=72.9788

[RMS 1880]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=24.4731

[RMS 589]
nz=0.0022	0	0.0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3589

[RMS 597]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8946

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0046	0	0.0046
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7505

[RMS 2067]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4079

[POZYCJA]
id=2807
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 1206-04	2	1206-04		1
mpn=_1211
na=Listwy zakończeniowe, dekoracyjne z PCV do cokolików
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=129
ob=163.154
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=163.154	1	#p128	pom. powyżej					0		0

[RMS 2]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=26.7573

[RMS 1125]
nz=1.07	0	1.07
np=1
wa=0
wb=0
il=174.5748

[RMS 9]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0326

[POZYCJA]
id=3531
pd=	ZKNR	C-2 0605-02	C-2	0605-02		1
mpn=135:0:509171,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - wylewka samopoziomująca pod wykładzinę, grubości 5 mm
op=0	0	0	0	0	0
nu=130
ob=183.66
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=183.66	1	113,10+70,56	pom. 1.12; 1.13					0		0

[RMS 2]
nz=0.5156	0	0.5156
np=1
wa=0
wb=0
il=94.6951

[RMS 1600]
nz=7.5	0	7.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1377.45

[RMS 1909]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1837

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=-0.0003	0	0.0313-2*0.0158
np=1
wa=-0
wb=0
il=-0.0551

[RMS 2067]
nz=0.0006	0	0.0006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1102

[POZYCJA]
id=3532
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina sportowa do pom. 1.111310Wykładzina sportowa do pom. 1.11 o parametrach podanych w PW. Dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=131
ob=106.17
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=106.17	1	106.17	pom. 1.12					0		0

[RMS 2]
nz=0.3953	0	0.3953
np=1
wa=0
wb=0
il=41.969

[RMS 2203]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=115.7253

[RMS 1128]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=63.702

[RMS 174]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=10.617

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6052

[RMS 2067]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4353

[POZYCJA]
id=3533
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-07	2-02	1113-07		1
mpn=_1211
na=Cokolik z wykładziny sportowej na wysokość 10 cm poprzez wywinięcie na ściany
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=132
ob=41.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=41.25	1	42.65-(1*1.40)	pom. 1.12					0		0

[RMS 2]
nz=0.1103	0	0.1103
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5499

[RMS 2205]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=6.1875

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[RMS 2067]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0124

[POZYCJA]
id=3534
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1112-05	2-02	1112-05		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina  do pom. 1.121310 o parametrach podanych w PW. Dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=133
ob=70.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70.56	1	70,56	pom. 1.13					0		0

[RMS 2]
nz=0.3953	0	0.3953
np=1
wa=0
wb=0
il=27.8924

[RMS 2210]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=76.9104

[RMS 1128]
nz=0.6	0	0.6
np=1
wa=0
wb=0
il=42.336

[RMS 174]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.056

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0057	0	0.0057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4022

[RMS 2067]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2893

[POZYCJA]
id=3535
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 1113-07	2-02	1113-07		1
mpn=_1211
na=Cokolik z wykładziny sportowej na wysokość 10 cm poprzez wywinięcie na ściany
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=134
ob=31.21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.21	1	32.68-(1*1.47)	pom. 1.12					0		0

[RMS 2]
nz=0.1103	0	0.1103
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4425

[RMS 2209]
nz=0.15	0	0.15
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6815

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0062

[RMS 2067]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

[ELEMENT 3]
na=Sufity malowane i modułowe podwieszane na piętrze
wa=0
kn=0	0	0
id=1641
nu=2.4.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1744
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0803-06	2-02	0803-06		1
mpn=_1211
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
op=0	0	0	0	0	0
nu=135
ob=564.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=564.57	1	#p122-190.50	pom. 1.02 - 1.17					0		0

[RMS 2]
nz=0.7091	0	0.7091
np=1
wa=0
wb=0
il=400.3366

[RMS 1551]
nz=0.0027	0	0.0027
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5243

[RMS 1552]
nz=0.0173	0	0.0173
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7671

[RMS 1482]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2583

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0376	0	0.0376
np=1
wa=0
wb=0
il=21.2278

[POZYCJA]
id=1741
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	2 0904-03	2	0904-03		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie podłoża na stropach -  ręczne gruntowanie preparatem gruntującym przed szpachlowaniem powierzchnii.
op=0	0	0	0	0	0
nu=136
ob=564.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=564.57	1	#p135	pom. 1.02 - 1.17					0		0

[RMS 2]
nz=0.053	0	0.053
np=1
wa=0
wb=0
il=29.9222

[RMS 1089]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=141.1425

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1742
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 2009-04	2-02	2009-04		1
mpn=_1211
na=Szpachlowanie i szlifowanie stropów zagruntowanych uprzednio preparatem gruntującym.  Gr. do 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=137
ob=564.57
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=564.57	1	#p135	pom. 1.02 - 1.17					0		0

[RMS 2]
nz=0.2732	0	0.2732
np=1
wa=0
wb=0
il=154.2405

[RMS 1929]
nz=0.00336	0	0.00336
np=1
wa=0
wb=0
il=1.897

[RMS 1909]
nz=0.00218	0	0.00218
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2308

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1094]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=2.2583

[RMS 2106]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=11.2914

[RMS 2067]
nz=0.0033	0	0.0033
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8631

[POZYCJA]
id=3185
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-05	K-04	0201-05		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=138
ob=50.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.97	1	15,97	pom. 1.02					0		0
wo=15.85	1	15,85	pom. 1.03					0		0
wo=10.95	1	10,95	pom. 1.07					0		0
wo=7.37	1	7,37	pom. 1.17					0		0

[RMS 2]
nz=0.186	0	0.186
np=1
wa=0
wb=0
il=9.326

[RMS 644]
nz=0.292	0	0.292
np=1
wa=0
wb=0
il=14.6409

[RMS 1916]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=20.056

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0003	0	0.0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.015

[POZYCJA]
id=3191
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-10	K-04	0201-10		1
mpn=121,0:0,0911
na=Malowanie powierzchni wewnętrznych - dodatek za następne gruntowanie podłoża
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=139
ob=50.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=50.14	1	#p138						0		0

[RMS 2]
nz=0.042	0	0.042
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1059

[RMS 1916]
nz=0.2	0	0.2
np=1
wa=0
wb=0
il=10.028

[POZYCJA]
id=3536
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 2702-01	2-02	2702-01		1
mpn=_1211
na=Sufit podwieszany standardowy  1310Właściwości użytkowe:1310- kolor płyt: biały NCS: S 0500-Y 1310- materiał rdzenia płyty: wełna szklana1310- grubość płyt: 15 mm1310- wymiary płyt:1200x600 mm ;  600x600 mm1310Parametry techniczne i pozostałe właściwości użytkowe wg PW
op=0	0	0	0	0	0
nu=140
ob=514.43
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=514.43	1	#p135-#p138						0		0

[RMS 2]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=432.1212

[RMS 2166]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=514.43

[RMS 2165]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=514.43

[RMS 9]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1443

[RMS 2067]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1443

[ELEMENT 3]
na=Stolarka
wa=0
kn=0	0	0
id=3153
nu=2.4.4
wn=		

[POZYCJA]
id=3538
pd=	KNR-W	2-02 1020-01	2-02	1020-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D1, drewnopochodne, światło przejścia 0,90 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=141
ob=23.1
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23.1	1	11*1.00*2.10						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=84.084

[RMS 2188]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23.1

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.31

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=7.854

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=115.5

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=58.905

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.155

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=1.386

[POZYCJA]
id=3539
pd=	KNR-W	2-02 1020-01	2-02	1020-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D2, drewnopochodne, światło przejścia 0,90 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=142
ob=8.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8.4	1	4*1.00*2.10						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=30.576

[RMS 2189]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.84

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.856

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=42

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=21.42

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.42

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[POZYCJA]
id=3540
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D3*, aluminiowe o EI 30, przeszklone,  światło przejścia 1,30 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=143
ob=3.392
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.392	1	1*1.60*2.12						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=12.3469

[RMS 2175]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.392

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3392

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1533

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=16.96

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=8.6496

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1696

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2035

[POZYCJA]
id=3541
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D4*, aluminiowe o EI 30, przeszklone,  światło przejścia 1,40 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=144
ob=14.416
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14.416	1	4*1.70*2.12						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=52.4742

[RMS 2173]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=14.416

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4416

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9014

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=72.08

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=36.7608

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7208

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.865

[POZYCJA]
id=3542
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1040-01	2-02	1040-01		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D4*, aluminiowe o EI 60, przeszklone,  światło przejścia 1,40 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=145
ob=3.604
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.604	1	1*1.70*2.12						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1186

[RMS 2194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.604

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3604

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2254

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=18.02

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=9.1902

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1802

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2162

[POZYCJA]
id=3543
pd=	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D4, aluminiowe, przeszklone, światło przejścia 1,40 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=146
ob=7.072
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.072	1	2*1.70*2.08						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=25.7421

[RMS 2195]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=7.072

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7072

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4045

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=35.36

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=18.0336

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3536

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4243

[POZYCJA]
id=3544
pd=	KNR-W	2-02 1040-02	2-02	1040-02		1
mpn=_1211
na=Drzwi wewnętrzne D4 s - dymoszczelne, aluminiowe, przeszklone, światło przejścia 1,40 x 2,00 m.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=147
ob=3.536
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.536	1	1*1.70*2.08						0		0

[RMS 2]
nz=3.64	0	3.64
np=1
wa=0
wb=0
il=12.871

[RMS 2196]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3.536

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3536

[RMS 766]
nz=0.34	0	0.34
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2022

[RMS 548]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=17.68

[RMS 796]
nz=2.55	0	2.55
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0168

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1768

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2122

[POZYCJA]
id=3545
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Okno O2  0,70 x 2,00  aluminiowe. Zakup + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=148
ob=12.6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12.6	1	9*0.70*2.00						0		0

[RMS 2]
nz=2.46	0	2.46
np=1
wa=0
wb=0
il=30.996

[RMS 2201]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12.6

[RMS 546]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=1.26

[RMS 2155]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.158

[RMS 548]
nz=6.11	0	6.11
np=1
wa=0
wb=0
il=76.986

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.378

[RMS 2067]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.504

[POZYCJA]
id=3546
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1039-03	2-02	1039-03		1
mpn=_1211
na=Okno O2*  aluminiowe o EI 60  0,70*2,00
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=149
ob=2.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2*0,70*2,00						0		0

[RMS 2]
nz=2.2	0	2.2
np=1
wa=0
wb=0
il=6.16

[RMS 2176]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2.8

[RMS 1990]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.28

[RMS 766]
nz=0.29	0	0.29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.812

[RMS 548]
nz=6	0	6
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.14

[RMS 2067]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[POZYCJA]
id=3254
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Parapety zewnętrzne stalowe malowane proszkowo  wraz z obróbkami. Dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=150
ob=7.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	11*0,70						0		0

[RMS 2]
nz=2.13	0	2.13
np=1
wa=0
wb=0
il=16.401

[RMS 1775]
nz=1.03	0	1.03
np=0
wa=0
wb=0
il=7.931

[RMS 9]
nz=25	0	25
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[POZYCJA]
id=3255
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Parapety wewnętrzne z aglomarmuru - konglomeratu syntetycznego -  o maks. szerokości 17 cm. Dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=151
ob=7.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=7.7	1	11*0,70						0		0

[RMS 2]
nz=2.27	0	2.27
np=1
wa=0
wb=0
il=17.479

[RMS 1776]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0924

[RMS 1777]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=2.464

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1999]
nz=1.02	0	1.02
np=0
wa=0
wb=0
il=7.854

[RMS 2106]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.231

[ELEMENT 2]
na=POKRYCIE DACHU NAD CZ. JEDNOKONDYGNACYJNĄ
wa=0
kn=0	0	0
id=3549
nu=2.5
wn=		

[POZYCJA]
id=3551
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-01	2-02	0602-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - gruntowanie podłoża bitumicznym środkiem gruntującym na bazie rozpuszczalnika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=152
ob=1348.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1348.35	1	1348,35						0		0

[RMS 2]
nz=0.0635	0	0.0635
np=1
wa=0
wb=0
il=85.6202

[RMS 1668]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=404.505

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6742

[RMS 2067]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5393

[POZYCJA]
id=3552
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-05	2-02	0604-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy paroizolacyjnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=153
ob=1348.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1348.35	1	#p152						0		0

[RMS 2]
nz=0.2474	0	0.2474
np=1
wa=0
wb=0
il=333.5818

[RMS 1689]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=1550.6025

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=11.1913

[RMS 2067]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0901

[POZYCJA]
id=3553
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 gr. 20 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=154
ob=1348.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1348.35	1	#p152						0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=120.138

[RMS 2231]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1415.7675

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3147

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3372

[POZYCJA]
id=3574
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Ocieplenie atttyk (góra + powierzchnia wenętrzna attyk) Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100  038 gr. 5 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=155
ob=211.945
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=211.945	1	150,90*0,60+2*18,00+2*0,95*44,95						0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=18.8843

[RMS 2232]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=222.5423

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6782

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9961

[POZYCJA]
id=3556
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0534-02	202	0534-02		1
mpn=1211
na=(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa podkładowa1310(pokrycie dachu + pokrycie powierzchni pionowych attyk + pokrycie powierzchni poziomych attyk)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=156
ob=1560.295
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1560.295	1	#p154+#p155						0		0

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=202.8384

[RMS 2237]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1825.5451

[RMS 2222]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=156.0295

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1206

[RMS 2067]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6809

[POZYCJA]
id=3557
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0534-02	202	0534-02		1
mpn=1211
na=(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa wierzchniego krycia1310(pokrycie dachu + pokrycie powierzchni pionowych attyk + pokrycie powierzchni poziomych attyk)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=157
ob=1560.295
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1560.295	1	#p154+#p155						0		0

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=202.8384

[RMS 2234]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=1825.5451

[RMS 2222]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=156.0295

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1206

[RMS 2067]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6809

[POZYCJA]
id=3558
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0534-06	2-02	0534-06		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Obsadzenie systemowych wpustów dachowych głównym o średnicy 125 mm z koszykiem żwirowym. Wpusty ogrzewane. Montaż wraz z rurą kanalizacyjną i adapterem do odprowadzenia wody do rury spustowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=158
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 2]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0
il=14.16

[RMS 2011]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 2248]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 2249]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 2253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2222]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 2251]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0516

[RMS 2067]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1624

[POZYCJA]
id=3581
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=159
ob=26
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	2*11,00+2*2,00						0		0

[RMS 2]
nz=0.513	0	0.513
np=1
wa=0
wb=0
il=13.338

[RMS 2256]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=26.78

[RMS 1310]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.078

[RMS 2255]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=8.58

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0624

[POZYCJA]
id=3580
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0534-06	2-02	0534-06		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Obsadzenie awaryjnych systemowych wpustów dachowych  - wpusty attykowe o średnicy 125 mm z koszykiem żwirowym.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=160
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 2]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0
il=14.16

[RMS 2011]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 2248]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 2249]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 2252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2222]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 2251]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0516

[RMS 2067]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1624

[POZYCJA]
id=3585
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Kominki wentylacyjne średnicy 110mm do pokryć z papy (zakup+dostawa+montaż)
op=0	0	0	0	0	0
nu=161
ob=35
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=35	1	35						0		0

[RMS 2017]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=35

[POZYCJA]
id=3594
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-02	2-02	0506-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo1310- obróbki attyk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=162
ob=112
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=112	1	160,00*0.70						0		0

[RMS 2]
nz=1.9437	0	1.9437
np=1
wa=0
wb=0
il=217.6944

[RMS 1263]
nz=5.55	0	5.55
np=1
wa=0
wb=0
il=621.6

[RMS 1310]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0
il=3.248

[RMS 589]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.112

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7728

[ELEMENT 2]
na=POKRYCIE DACHU CZ. DWUKONDYGNACYJNEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=3560
nu=2.6
wn=		

[POZYCJA]
id=3561
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0602-01	2-02	0602-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - gruntowanie podłoża bitumicznym środkiem gruntującym na bazie rozpuszczalnika
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=163
ob=569.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=569.3	1	533,00+36,30						0		0

[RMS 2]
nz=0.0635	0	0.0635
np=1
wa=0
wb=0
il=36.1505

[RMS 1668]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=170.79

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2846

[RMS 2067]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2277

[POZYCJA]
id=3562
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0604-05	2-02	0604-05		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe z papy paroizolacyjnej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=164
ob=569.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=569.3	1	#p163						0		0

[RMS 2]
nz=0.2474	0	0.2474
np=1
wa=0
wb=0
il=140.8448

[RMS 1689]
nz=1.15	0	1.15
np=1
wa=0
wb=0
il=654.695

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0083	0	0.0083
np=1
wa=0
wb=0
il=4.7252

[RMS 2067]
nz=0.006	0	0.006
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4158

[POZYCJA]
id=3575
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 gr. 20 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=165
ob=569.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=569.3	1	#p163						0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=50.7246

[RMS 2231]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=597.765

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8218

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6757

[POZYCJA]
id=3577
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100  warstwa spadkowa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=166
ob=569.3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=569.3	1	#p163						0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=50.7246

[RMS 2235]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=597.765

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8218

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6757

[POZYCJA]
id=3576
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Ocieplenie attyk - powierzchnia wenętrzna attyk ocieplona  płytami ze skalnej wełny mieralnej  gr.20 cm (w osi F)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=167
ob=149.94
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=149.94	1	3,40*44,10						0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=13.3597

[RMS 2265]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=157.437

[RMS 2071]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=170.1819

[RMS 2079]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=623.7504

[RMS 2073]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=749.7

[RMS 2074]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=599.76

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4798

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7047

[POZYCJA]
id=3579
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0609-03	2-02	0609-03		1
mpn=_1211
na=Ocieplenie atttyk (góra + powierzchnia wenętrzna attyk) Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100  038 gr. 5 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=168
ob=187.71
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=187.71	1	(141,00*0,60)+(70,20*1,05+28,00*1,05)						0		0

[RMS 2]
nz=0.0891	0	0.0891
np=1
wa=0
wb=0
il=16.725

[RMS 2232]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=197.0955

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6007

[RMS 2067]
nz=0.0047	0	0.0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8822

[POZYCJA]
id=3566
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0534-02	202	0534-02		1
mpn=1211
na=(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa podkładowa1310(pokrycie dachu + pokrycie powierzchni pionowych attyk + pokrycie powierzchni poziomych attyk)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=169
ob=792.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=792.29	1	#p163+#p168+0,8*44,10						0		0

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=102.9977

[RMS 2233]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=926.9793

[RMS 2222]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=79.229

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5846

[RMS 2067]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3769

[POZYCJA]
id=3567
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0534-02	202	0534-02		1
mpn=1211
na=(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną - papa wierzchniego krycia1310(pokrycie dachu + pokrycie powierzchni pionowych attyk + pokrycie powierzchni poziomych attyk)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=170
ob=792.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=792.29	1	#p169						0		0

[RMS 2]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=102.9977

[RMS 2236]
nz=1.17	0	1.17
np=1
wa=0
wb=0
il=926.9793

[RMS 2222]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=79.229

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.002	0	0.002
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5846

[RMS 2067]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3769

[POZYCJA]
id=3582
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0534-06	2-02	0534-06		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Obsadzenie systemowych wpustów dachowych głównym o średnicy 125 mm z koszykiem żwirowym. Wpusty ogrzewane. Montaż wraz z rurą kanalizacyjną i adapterem do odprowadzenia wody do rury spustowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=171
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						0		0

[RMS 2]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0
il=14.16

[RMS 2011]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 2248]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=20

[RMS 2249]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=2.84

[RMS 2253]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 2222]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4

[RMS 2251]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=6.48

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0516

[RMS 2067]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1624

[POZYCJA]
id=3583
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0529-01	2-02	0529-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=172
ob=34.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=34.6	1	8,65*4						0		0

[RMS 2]
nz=0.513	0	0.513
np=1
wa=0
wb=0
il=17.7498

[RMS 2256]
nz=1.03	0	1.03
np=1
wa=0
wb=0
il=35.638

[RMS 1310]
nz=0.003	0	0.003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1038

[RMS 2255]
nz=0.33	0	0.33
np=1
wa=0
wb=0
il=11.418

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0024	0	0.0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.083

[POZYCJA]
id=3584
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0534-06	2-02	0534-06		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Obsadzenie awaryjnych systemowych wpustów dachowych  - wpusty attykowe o średnicy 125 mm z koszykiem żwirowym.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=173
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						0		0

[RMS 2]
nz=3.54	0	3.54
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[RMS 2011]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 2248]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 2249]
nz=0.71	0	0.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.42

[RMS 2252]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 2222]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2

[RMS 2251]
nz=1.62	0	1.62
np=1
wa=0
wb=0
il=3.24

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2151]
nz=0.0129	0	0.0129
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0258

[RMS 2067]
nz=0.0406	0	0.0406
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0812

[POZYCJA]
id=3570
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-02	2-02	0506-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo1310- obróbki attyk
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=174
ob=98.7
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=98.7	1	141,00*0,70						0		0

[RMS 2]
nz=1.9437	0	1.9437
np=1
wa=0
wb=0
il=191.8432

[RMS 1263]
nz=5.55	0	5.55
np=1
wa=0
wb=0
il=547.785

[RMS 1310]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8623

[RMS 589]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0987

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.681

[POZYCJA]
id=3587
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0122-07	2-02	0122-07		1
mpn=_1211
na=Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych wymurowanie ponad strop ostatniej kondygnacji na wys. 30 cm ponad attykę
op=0	0	0	0	0	0
nu=175
ob=6.75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=6.75	1	5*1,35						0		0

[RMS 2]
nz=0.54	0	0.54
np=1
wa=0
wb=0
il=3.645

[RMS 1964]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=20.25

[RMS 1965]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0675

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3375

[POZYCJA]
id=3588
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0612-06	2-02	0612-06		1
mpn=_1211
na=Ocieplenie kominów wentylacyjnnych styropianem gr. 5 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=176
ob=3.942
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.942	1	(1,32+0,90+0,70)*1,35						0		0

[RMS 2]
nz=0.156	0	0.156
np=1
wa=0
wb=0
il=0.615

[RMS 1492]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1391

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0233

[RMS 2067]
nz=0.0089	0	0.0089
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0351

[POZYCJA]
id=3589
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0126-02	0-33	0126-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Otynkowanie kominów oraz ściany attykowej w osi F - tynk silikatowy  na siatce wykonywany ręcznie + gruntowanie powierzchni przed tynkowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=177
ob=3.942
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.942	1	(1.32+0.90+0.70)*1.35						0		0

[RMS 2]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5531

[RMS 2082]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0666

[RMS 2083]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9855

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2077]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0193

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0268

[POZYCJA]
id=3590
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0103-01	2-02	0103-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Podmurowanie ścianek pod klapy oddymiające o wysokości 35 cm z cegły pełnej gr. 12 cm. na zaprawie cem-wap.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=178
ob=3.64
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.64	1	(5,60+4,80)*0,35						0		0

[RMS 2]
nz=2.32	0	2.32
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4448

[RMS 2021]
nz=92.7	0	92.7
np=1
wa=0
wb=0
il=337.428

[RMS 1965]
nz=0.084	0	0.084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3058

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3591
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Klapa oddymiająca  prostokątna przeznaczona do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą o wymiarach 1,00 x 1,80 m o powierzchni czynnej 1,44  z  owiewki i kierownicą. Górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody. Standard podstawy: izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, współczynnik przenikania ciepła U=1,41 W/m2K, Pasek obwodowy w górnej części podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, służący do mocowania obróbki dachowej. Wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego,
op=0	0	0	0	0	0
nu=179
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 2]
nz=6.93	0	6.93
np=1
wa=0
wb=0
il=6.93

[RMS 1660]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 1989]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 1662]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2257]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2106]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 2067]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=3593
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Klapa oddymiająca  prostokątna przeznaczona do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą o wymiarach 1,00 x 1,40 m o powierzchni czynnej  0,98  z funkcją wyłazu na dach, bez owiewki  i kierownicy. Górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody. Standard podstawy: izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, współczynnik przenikania ciepła U=1,41 W/m2K, Pasek obwodowy w górnej części podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, służący do mocowania obróbki dachowej. Wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu komorowego,
op=0	0	0	0	0	0
nu=180
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 2]
nz=6.93	0	6.93
np=1
wa=0
wb=0
il=6.93

[RMS 1660]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.31

[RMS 1989]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.21

[RMS 1662]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[RMS 9]
nz=15	0	15
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2258]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 2106]
nz=0.07	0	0.07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.07

[RMS 2067]
nz=0.1	0	0.1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1

[POZYCJA]
id=3592
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0506-02	2-02	0506-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo - obróbka klapy oddymiającej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=181
ob=3.12
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.12	1	(5.60+4,80)*0.30						0		0

[RMS 2]
nz=1.9437	0	1.9437
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0643

[RMS 1263]
nz=5.55	0	5.55
np=1
wa=0
wb=0
il=17.316

[RMS 1310]
nz=0.029	0	0.029
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0905

[RMS 589]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0031

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0215

[POZYCJA]
id=3573
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Drabinki attykowe umożliwiające komunikację pomiędzy połaciami dachu. Połączone pomostem, wyposażone w barierki. Wszystkie elementy drabinki i pomostu wykonane ze stali ocynkowanej. Antypoślizgowe szczeble 25 x 34 mm szerokości 50 cm. Szerokość drabiny: 55 cm. Dostawa + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=182
ob=3.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.7	1	3,70						0		0

[RMS 2]
nz=4.0855	0	4.0855
np=1
wa=0
wb=0
il=15.1163

[RMS 2229]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.885

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2230]
nz=0.9858	0	0.9858
np=1
wa=0
wb=0
il=3.6475

[RMS 2067]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0
il=0.094

[ELEMENT 2]
na=ELEWACJA BUDYNKU
wa=0
kn=0	0	0
id=3442
nu=2.7
wn=		

[POZYCJA]
id=3443
pd=	KNR	2-02 1604-01/02 + kalk. własna	2-02	1604-01/02 + kalk. własna		1
mpn=121111
na=Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 11 m1310+koszt czasu pracy rusztowań
op=0	0	0	0	0	0
nu=183
ob=2150
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2150	1	2150						0		0

[RMS 2]
nz=0.5543	0	0.5543
np=1
wa=0
wb=0
il=1191.745

[RMS 2058]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[RMS 2058]
nz=0.01428	0	0.01428
np=1
wa=0
wb=0
il=30.702

[RMS 1346]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.43

[RMS 1696]
nz=0.000028	0	0.000028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0602

[RMS 2059]
nz=0.00018	0	0.00018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.387

[RMS 2060]
nz=0.00002	0	0.00002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.043

[RMS 2061]
nz=0.012	0	0.012
np=1
wa=0
wb=0
il=25.8

[RMS 2062]
nz=0.009	0	0.009
np=1
wa=0
wb=0
il=19.35

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2063]
nz=0.1576	0	0.1576
np=1
wa=0
wb=0
il=338.84

[POZYCJA]
id=3457
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0604-02	2-02	0604-02		1
mpn=_121,0:0,092,0:0,0911
na=Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=184
ob=608.72
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=608.72	1	0,90*205,00+0,60*299,00+(3,5*2,5*18+2,30*2,30*8+1,50*1,50*20)						0		0

[RMS 2]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=319.578

[RMS 2260]
nz=0.3	0	0.3
np=1
wa=0
wb=0
il=182.616

[RMS 2261]
nz=3	0	3
np=1
wa=0
wb=0
il=1826.16

[RMS 2259]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1400.056

[RMS 2262]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=7.122

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0136	0	0.0136
np=1
wa=0
wb=0
il=8.2786

[POZYCJA]
id=3595
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-01	2-02	0603-01		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno (na zenętrznej i wewnętrznej powierzchni ścian i ław fundamentowych)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=185
ob=1612.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1612.8	1	205,00*1,60*2+299,00*1,60*2						0		0

[RMS 2]
nz=0.0966	0	0.0966
np=1
wa=0
wb=0
il=155.7965

[RMS 2100]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=564.48

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8064

[POZYCJA]
id=3459
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0603-02	2-02	0603-02		1
mpn=1211
na=Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno - druga warstwa
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=186
ob=2150
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2150	1	#p183						0		0

[RMS 2]
nz=0.082	0	0.082
np=1
wa=0
wb=0
il=176.3

[RMS 2100]
nz=0.35	0	0.35
np=1
wa=0
wb=0
il=752.5

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0004	0	0.0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.86

[POZYCJA]
id=3458
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-11	2-02	0608-11		1
mpn=_1211
na=Izolacja ścian fundamentowych styropianem wodoodpornym gr. 15 cm wraz z osiatkowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=187
ob=656
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=656	1	205,00*1,60*2						0		0

[RMS 2]
nz=0.834	0	0.834
np=1
wa=0
wb=0
il=547.104

[RMS 2098]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=688.8

[RMS 2071]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=744.56

[RMS 2072]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=2728.96

[RMS 2073]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2952

[RMS 2074]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2296

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=15.744

[RMS 2067]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=4.264

[POZYCJA]
id=3444
pd=ORGBUD wyd. spec. 1998	KNR	2-02 0607-01	2-02	0607-01		1
mpn=_1211
na=Montaż folii kubełkowej na ścianach fundamentowych oraz listwy maskującej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=188
ob=246
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=246	1	205,00*1,20						0		0

[RMS 2]
nz=0.3596	0	0.3596
np=1
wa=0
wb=0
il=88.4616

[RMS 2064]
nz=1.2	0	1.2
np=1
wa=0
wb=0
il=295.2

[RMS 2065]
nz=0.7	0	0.70
np=1
wa=0
wb=0
il=172.2

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.0112	0	0.0112
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7552

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6728

[POZYCJA]
id=3445
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0703-01	AT-31	0703-01		1
mpn=121,0:10,0911
na=Montaż listwy początkowej - długośc listwy dla (styropianu) + (wełny)
op=0	0	0	0	0	0
nu=189
ob=201.3
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=201.3	1	49,90+54,50+42,40+54,50						0		0

[RMS 2]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=26.7729

[RMS 2068]
nz=0.525	0	0.525
np=1
wa=0
wb=0
il=105.6825

[RMS 2069]
nz=3.02	0	3.02
np=1
wa=0
wb=0
il=607.926

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2067]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0403

[POZYCJA]
id=3446
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-11	2-02	0608-11		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką zatopiona w warstwie kleju - płyty styropianowe gr. 20 cm1310pow. ścian - (pow. otw.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=190
ob=1642.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=481.72	1	49,90*11,80-(0,7*8,5*18)	el. północna					0		0
wo=420.76	1	334,70-(1,70*8,20*1)+100,00	el. wschodnia					0		0
wo=336.93	1	42,40*9,55-(1,60*6,95*1+5,70*3,10*1+0,70*2,80*20)	el. południowa					0		0
wo=402.7	1	334.70-(1.70*8.20*1)+100.00-(0,70*4,30*6)	el. zachodnia					0		0

[RMS 2]
nz=0.834	0	0.834
np=1
wa=0
wb=0
il=1369.5197

[RMS 2263]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=1724.2155

[RMS 2071]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=1863.7949

[RMS 2072]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=6831.1776

[RMS 2073]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=7389.495

[RMS 2074]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=5747.385

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=39.4106

[RMS 2067]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=10.6737

[POZYCJA]
id=3596
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-11	2-02	0608-11		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatką zatopiona w warstwie kleju - płyty styropianowe gr. 15 cm1310pow. ścian - (pow. otw.)
op=0	0	0	0	0	0
nu=191
ob=60.76
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=31.5	1	0.7*8.5*18-(0,70*6,00*18)	el. północna					0		0
wo=11.2	1	0.70*2.80*20-(0,70*2,00*20)	el. południowa					0		0
wo=18.06	1	0.70*4.30*6	el. zachodnia					0		0

[RMS 2]
nz=0.834	0	0.834
np=1
wa=0
wb=0
il=50.6738

[RMS 2264]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=63.798

[RMS 2071]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=68.9626

[RMS 2072]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=252.7616

[RMS 2073]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=273.42

[RMS 2074]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=212.66

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4582

[RMS 2067]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3949

[POZYCJA]
id=3447
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0102-01	AT-31	0102-01		1
mpn=121,0:0,092,0:0,0911
na=Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 2 cm na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0
nu=192
ob=390.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=228.6	1	(6,00+0.7+6,00)*18	el. północna					0		0
wo=22.14	1	(8,20+1.70*8.20)*1	el. wschodnia					0		0
wo=121.4	1	(6,95+1.60+6.95)*1+(3,10+5.70+3.10)*1+(2,00+0.70+2.00)*20	el. południowa					0		0
wo=18.1	1	(8,20+1.70+8.20)*1	el. zachodnia					0		0

[RMS 2]
nz=2.1105	0	2.1105
np=1
wa=0
wb=0
il=823.6015

[RMS 2075]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=409.752

[RMS 2073]
nz=4.5	0	4.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1756.08

[RMS 2076]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3902

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2077]
nz=0.0069	0	0.0069
np=1
wa=0
wb=0
il=2.6927

[RMS 2067]
nz=0.0062	0	0.0062
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4195

[POZYCJA]
id=3448
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0102-04	AT-31	0102-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0
nu=193
ob=390.24
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=390.24	1	#p192						0		0

[RMS 2]
nz=2.6553	0	2.6553
np=1
wa=0
wb=0
il=1036.2043

[RMS 2074]
nz=3.5	0	3.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1365.84

[RMS 2071]
nz=1.643	0	1.643
np=1
wa=0
wb=0
il=641.1643

[RMS 2076]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3122

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2077]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7317

[RMS 2067]
nz=0.0052	0	0.0052
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0292

[POZYCJA]
id=3449
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-11	2-02	0608-11		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej pionowe na zaprawie z siatką zatopiona w warstwie kleju - płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm1310pow. ścian - pow.otw.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=194
ob=295
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=149.6	1	61,00+99,72-(1,60*6,95*1)	el. wschodnia					0		0
wo=145.4	1	61,00+94,40-(1,60*6,25*1)	el. zachodnia					0		0

[RMS 2]
nz=0.834	0	0.834
np=1
wa=0
wb=0
il=246.03

[RMS 2265]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=309.75

[RMS 2071]
nz=1.135	0	1.135
np=1
wa=0
wb=0
il=334.825

[RMS 2079]
nz=4.16	0	4.16
np=1
wa=0
wb=0
il=1227.2

[RMS 2073]
nz=5	0	5
np=1
wa=0
wb=0
il=1475

[RMS 2074]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=1180

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=7.08

[RMS 2067]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9175

[POZYCJA]
id=3460
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 0608-11	2-02	0608-11		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej między nowym a istniejącym budynkiem oraz w przerwie dylatacyjnej między osiami E-F - płyty z wełny mineralnej gr. 2 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=195
ob=76.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=76.4	1	38,00+38,40						0		0

[RMS 2]
nz=0.634	0	0.634
np=1
wa=0
wb=0
il=48.4376

[RMS 2080]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=80.22

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2106]
nz=0.024	0	0.024
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8336

[RMS 2067]
nz=0.0065	0	0.0065
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4966

[POZYCJA]
id=3452
pd=ATHENASOFT wyd.I 2005	KNR	AT-31 0702-01	AT-31	0702-01		1
na=Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - narożniki pionowe na całej dł. elewacji
op=0	0	0	0	0	0
nu=196
ob=193.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=193.85	1	3*9,55+14*11,80						0		0

[RMS 2]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=31.016

[RMS 2081]
nz=0.468	0	0.468
np=1
wa=0
wb=0
il=90.7218

[RMS 2074]
nz=0.85	0	0.85
np=1
wa=0
wb=0
il=164.7725

[RMS 2076]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0388

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2077]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1357

[RMS 2067]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0969

[POZYCJA]
id=3486
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0126-02	0-33	0126-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk silikatowy  wykonywany ręcznie + gruntowanie powierzchni przed tynkowaniem
op=0	0	0	0	0	0
nu=197
ob=2388.11
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2388.11	1	#p190+#p191+#p192+#p194						0		0

[RMS 2]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=940.9153

[RMS 2082]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=5492.653

[RMS 2083]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=597.0275

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2077]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7017

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=16.2391

[POZYCJA]
id=3597
pd=IGM wyd.I 2001	KNR	0-33 0126-02	0-33	0126-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Tynk mozaikowy na cokole  wykonywany ręcznie + gruntowanie powierzchni przed tynkowaniem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=198
ob=30.75
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30.75	1	205,00*0,15						0		0

[RMS 2]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=12.1155

[RMS 2266]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=70.725

[RMS 2267]
nz=0.25	0	0.25
np=1
wa=0
wb=0
il=7.6875

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2077]
nz=0.0049	0	0.0049
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1507

[RMS 2067]
nz=0.0068	0	0.0068
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2091

[ELEMENT 2]
na=POZOSTAŁE ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=2957
nu=2.8
wn=		

[POZYCJA]
id=2959
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Barierka  - słupki oraz pochwyt barierki  ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej  o profilu okrągłym  i  średnicy min. 42 mm. Mocowanie proste do spoczników i stopni schodowych. Wypełnienie stanowią pręty pionowe fi 10 mm, łączone do poprzeczek fi. 25 mm.  Dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=199
ob=91.95
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.1	1	16,10	lewa kl. schod.					0		0
wo=9.65	1	9,65	prawa kl. schod.					0		0
wo=66.2	1	38,00+4,20+8,00*3	antresola					0		0

[RMS 2]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=168.2685

[RMS 2268]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=91.95

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3273
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=_1211
na=Poręcz -  ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej o średnicy pochwytu min. 42 mm. Montaż na wys. 0,9 m. Dostawa i montaż.1310(w łączniku +  zabezpieczenia witryn na I piętrze +  zabezpieczenie okna wewnętrznego na parterze)
op=0	0	0	0	0	0
nu=200
ob=9.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9.7	1	2,15+1,90*3+1,85						0		0

[RMS 2]
nz=1.83	0	1.83
np=1
wa=0
wb=0
il=17.751

[RMS 2269]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9.7

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2969
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Winda: udźwig 630 kg, liczba pasażerów 8, wymiary kabiny 1,10x1,40 m, dźwig elektryczny bez maszynowni, prędkość ruchu platformy: 1  m/s,  pozostałe parametry wg opisu br. architektonicznej.  Zakup + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=201
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2270]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3623
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Kompletny kort do squasha - ściana tylna w systemie 40, ściana boczna w systemie 40, ściana boczna w systemie 100, szklana ściana frontowa, podłoga sportowa -  pozostałe parametry wg opisu br. architektonicznej.  Zakup + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=202
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2299]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=3600
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=121,0:0,0911
na=Systemowe zadaszenia wykonane ze szkła hartowanego ESG 8 x 8 x 4. Konstrukcję nośną stanowią odciągi montowane do elewacji budynku. Materiał odciągu stal nierdzewna o powierzchni szlifowanej. Szkło bezbarwne.
op=0	0	0	0	0	0
nu=203
ob=16.2
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16.2	1	1,50*6,00+1,50*1,60*3						0		0

[RMS 2272]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=17.01

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3134
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Montaż wycieraczek systemowych z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych. Wkłady osuszające odporne są na ścieranie, wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych. Duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany temperatur (zakres stosowania  od -40°C do +70°C). Wycieraczki montowane we wpuście o głębokości 22 mm. Dostawa i montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=204
ob=2.805
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.805	1	1,65*1,70						0		0

[RMS 1944]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.805

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3271
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Drabina wewnętrzna wyłazowa wysuwana -  wykonana w całości z aluminium. Szerokość zewnętrzna drabiny: 55 cm. Antypoślizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokości 50 cm. Ostatni szczebel wykonany jako stopień zejścia. Przekrój podłużnicy 58 x 25 mm. Uchwyty standardowe długości 16 cm.  Całkowita długość drabiny po rozsunięciu 3,20 m  Dostawa + montaż.
op=0	0	0	0	0	0
nu=205
ob=3.2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3.2	1	3.2						0		0

[RMS 2146]
nz=1.05	0	1.05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.36

[RMS 9]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3601
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Siedziska  z oparciem o wysokości 24 cm, wykonanie trudno zapalne, mocowane do konstrukcji stalowej wraz z konstrukcją i montażem - zakup + montaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=206
ob=219
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=219	1	10+23+18+168						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2273]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=219

[POZYCJA]
id=3602
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Kabiny sanitarne HPL - wydzielenie toalet - zakup + montaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=207
ob=13
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2274]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=13

[POZYCJA]
id=3603
pd=		kalk. własna		kalk. własna		1
mpn=1211
na=Kabiny sanitarne HPL - wydzielenie prysznicy - zakup + montaż
op=0	0	0	0	0	0
nu=208
ob=18
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 2275]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=18

