[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.4
pe=1
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0
prn=2	2	3	3	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR ROBÓT
nfn=Vitaro Sp. z o.o.
afn=ul. Świętokrzyska 30 lok. 63 00-116 Warszawa
nb= BUDOWA HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ W KAMIEŃSKU  WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  NA DZ. NR EWID. 479/6, PRZY UL. SPORTOWEJ 8
ab= DZ. NR EW. 479/6;  OBRĘB 0005
ni= GMINA KAMIEŃSK
ai=UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIEŃSK
br=DROGOWA
nk=mgr inż. Krystian Kuligowski	
dt=06.2019
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45112200-7	Usuwanie powłoki gleby
cpv=45223300-9	Roboty budowlane w zakresie parkingów
pcn=II kw. 2019

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	1. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA:13101310- Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U. 130.1389 z dn. 08.06.2004) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego;1310- Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty inżynieryjne, budowlane;1310- Jako podstawę wyceny przyjęto następujące katalogi: KNR2;1310- Kosztorys został przedstawiony w formie szczegółowej kosztorysu inwestorskiego;1310- Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie wg średnich cen materiałów INTERCENBUD w II kwartale 2019 r.131013102.Roboty ziemne13101310Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych z terenu przeznaczonego pod nawierzchnię z kostki betonowej należy rozebrać istniejącą nawierzchnię oraz zdjąć warstwę gruntu niebudowlanego wraz z humusem. Przed przystąpieniem do wykonywania konstrukcji nawierzchni, należy wykonać niwelację terenu, doprowadzając go wysokościowo do projektowanych rzędnych niwelety.1310Grunt niebudowlany wydobyty z wykopów należy usunąć z terenu budowy i zutylizować. Miejsce wywozu gruntu Wykonawca uzgodni z Inwestorem. Grunt organiczny wydobyty z wykopu składować na terenie działki, a następnie rozplantować po terenie w końcowym etapie robót.1310Zasadnicze roboty ziemne będą prowadzone powyżej poziomu występowania wody gruntowej i w związku z powyższym nie przewiduje się wprowadzenia zabiegów związanych z odwodnieniem wykopów terenu robót.1310Przed wbudowaniem konstrukcji nawierzchni utwardzonych, należy skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoża do głębokości 0,4 metra od poziomu spodu warstwy ulepszonego podłoża. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,98, podłoże dogęścić tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione.1310W ramach inwestycji projektuje się wykonanie skarpy nasypu wzdłuż drogi pożarowej (lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym). Nasyp należy budować wykorzystując metodę warstwową, która umożliwi jednoczesne budowanie i zagęszczanie warstw nasypu. Do budowy nasypu wykorzystywać grunty niespoiste tj. piaski, żwiry i pospółki o wielkości frakcji umożliwiającej prawidłowe zagęszczenie. Grunty i materiały dopuszczone do wbudowania w miejsce wymiany muszą spełniać wymagania określone w PN-S-02205. Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki badań powinny zostać przedstawione w protokóle odbioru gruntu do wbudowania. Aby zapewnić odpowiednią stateczność oraz równomierne osiadanie nasypu należy przestrzegać następujących zasad:1310- Grunty układać warstwami o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu;1310- Grunty dobrze przepuszczalne układać poziomo, natomiast grunty słabo przepuszczalne (o wartości współczynnika filtracji k¬10<10-5 m/s) układać ze spadkiem o wartości ok. 4 %;1310- Górną warstwę nasypu o grubości 50 cm wykonać z gruntu niespoistego, niewysadzinowego, o współczynniku filtracji k10>6*10-5 m/s oraz wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5.1310Nasyp budować warstwami o miąższości 0,2 – 0,3 m, zagęszczając każdą warstwę odpowiednią liczbą przejazdów maszyn zagęszczających, niezwłocznie po wbudowaniu. Warstwy gruntu zagęszczać pasami od krawędzi ku osi nasypu. Kolejną warstwę można układać po stwierdzeniu osiągnięcia odpowiednich parametrów niżej położonej warstwy. 1310Zaleca się wbudowanie pierwszej warstwy potraktować jako próbne, w celu ustalenia miąższości warstw, liczby przejazdów maszyn zagęszczających oraz ich rodzaj.1310Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być dostosowana do metody zagęszczania i rodzaju użytego sprzętu. Metodę zagęszczania i rodzaj sprzętu należy dobrać tak, aby za ich pomocą uzyskać odpowiednie zagęszczenie, a przez to wymagany poziom nośności.1310Osiągnięcie przez grunty nasypu wymaganych cech nośności należy sprawdzić przez badanie wskaźnika zagęszczenia (Is) oraz wtórnego modułu odkształcenia (E2) poszczególnych warstw nasypu.131013103.Chodnik, dojścia do budynku, opaska13101310W ramach inwestycji projektuje się chodniki oraz dojścia do budynku utwardzone brukową kostką betonową grubości 8 cm w kolorze szarym. Pochylenie podłużne i poprzeczne ciągów pieszych zgodnie z planem sytuacyjno wysokościowym (rys. D – 2). Chodniki wysokościowo dopasować do wejść do budynków oraz otaczającego terenu nieutwardzonego. Należy dążyć do utrzymania różnicy wysokości, która zapobiegnie przedostawaniu się wody opadowej z terenów nieutwardzonych na nawierzchnie utwardzone. Chodniki należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm posadowionym na ławie betonowej z oporem C12/15. Konstrukcję projektowanych chodników przedstawia rys. nr D – 4.1310W celu zabezpieczenia dolnej części elewacji projektowanego budynku przed zabrudzeniem projektuje się opaskę z brukowej kostki betonowej szarej grubości 8 cm. Szerokość opaski wynosić będzie 0,5 m. Pochylenie poprzeczne opaski projektuje się o wartości 2%. Opaskę należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Konstrukcję projektowanej opaski przedstawia przekrój rys. nr D – 4.13101310Konstrukcja projektowanej nawierzchni chodników, dojść do budynku, opaski:1310a)Kostka brukowa betonowa szara – 8 cm;1310b)Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) – 4 cm;1310c)Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3 – 10 cm;1310d)Warstwa odcinająca z pospółki – 15 cm.131013104.Droga pożarowa13101310W ramach inwestycji projektuje się drogę pożarową do obsługi komunikacyjnej projektowanej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku. Droga pożarowa służyć będzie również jako jezdnia manewrowa do obsługi miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż drogi. Droga pożarowa wykonana zostanie o nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym.1310Przebieg trasy drogi pożarowej oraz ukształtowanie geometryczne (promienie łuków, szerokość jezdni) zaprojektowano w celu umożliwienia komunikacji samochodów osobowych oraz okresowo pojazdów służb miejskich w tym straży pożarnej oraz pojazdów ciężarowych do wywozu śmieci. Szerokości jezdni wynosi 5,0 m z lokalnym poszerzeniem do 7,0 m. Szczegółową lokalizację trasy drogi pożarowej przedstawiono na planie sytuacyjno – wysokościowym (rys. nr D – 2).1310Ukształtowanie wysokościowe drogi pożarowej zostało zaprojektowane z zachowaniem głównego kierunku nachylenia terenu istniejącego. Projekt nie zakłada znaczących zmian wysokościowych w stosunku do stanu istniejącego. Projektuje się spadki poprzeczne jednostronne o wartości nachylenia 2%. Spadki podłużne zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym (rys. nr D – 2).1310Nawierzchnię drogi pożarowej należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 cm wystającym, posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Szczegółowy przebieg krawężnika przedstawia plan sytuacyjno – wysokościowy (rys. nr D – 2). Krawężnik powinien wystawać 12 cm ponad poziom nawierzchni.1310Konstrukcja projektowanej nawierzchni drogi pożarowej (KR2):1310e)Kostka brukowa betonowa szara – 8 cm;1310f)Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) – 4 cm;1310g)Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3 – 20 cm;1310h)Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 – 20 cm;1310i)Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego (pospółka) o CBR>=20% - 15 cm.131013105.Miejsca postojowe, jezdnia manewrowa13101310W ramach inwestycji projektuje się miejsca postojowe utwardzone brukową kostką betonową o grubości 8 cm w kolorze szarym. Miejsca postojowe zlokalizowane zostały wzdłuż drogi pożarowej w formie zatok postojowych oraz w obrębie wydzielonego parkingu, po południowej stronie projektowanego budynku hali sportowej. Ponadto projektuje się wydzielenie dwóch miejsc postojowych w południowej części działki od strony istniejącego zjazdu na teren szkoły.1310Projektuje się łącznie 34 miejsca postojowe w tym jedno przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Miejsca postojowe zlokalizowane w obrębie parkingu projektuje się o parkowaniu prostopadłym do osi jezdni manewrowej o wymiarach 2,5 x 5,0 m. Miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6 x 5,0 m. W obrębie parkingu zlokalizowano łącznie 20 miejsc postojowych.1310Wzdłuż drogi pożarowej zlokalizowano łącznie 12 miejsc postojowych podzielone na dwie zatoki. Zatoka po wschodniej stronie drogi pożarowej obejmuje 5 miejsc postojowych o parkowaniu równoległym do osi drogi pożarowej. Wymiary miejsc równoległych to 2,5 x 6,0 m. Zatoka po zachodniej stronie drogi pożarowej obejmuje 7 miejsc postojowych o parkowaniu prostopadłym do osi drogi pożarowej. Wymiary miejsc prostopadłych to 2,5 x 5,0 m.1310Podział miejsc postojowych należy wykonać przez ułożenie jednego rzędu brukowej kostki betonowej w odmiennym kolorze np. grafitowym .Szczegółową lokalizację miejsc postojowych przedstawiono na planie sytuacyjno – wysokościowym (rys. nr D – 2).1310Pochylenia poprzeczne miejsc postojowych projektuje się jako jednostronne o wartościach zmiennych 1 - 2%. Pochylenie podłużne należy dostosować do pochylenia jezdni manewrowej oraz drogi pożarowej. Ukształtowanie wysokościowe przedstawiono na planie sytuacyjno – wysokościowym (rys. nr D – 2).1310Nawierzchnię miejsc postojowych należy ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30 cm wystającym, posadowionym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Szczegółowy przebieg krawężnika przedstawia plan sytuacyjno – wysokościowy (rys. nr D – 2). Krawężnik powinien wystawać 12 cm ponad poziom nawierzchni. W miejscu połączenia chodnika z miejscem postojowym dla pojazdów osób niepełnosprawnych, krawężnik zaniżyć do poziomu nawierzchni (światło 0 cm).13101310Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc postojowych (KR2):1310a)Kostka brukowa betonowa szara – 8 cm;1310b)Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) – 4 cm;1310c)Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3 – 20 cm;1310d)Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 – 20 cm;1310e)Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego (pospółka) o CBR>=20% - 15 cm.1310W ramach inwestycji projektuje się jezdnię manewrową do obsługi komunikacyjnej projektowanych miejsc postojowych w obrębie parkingu. Jezdnia manewrowa wykonana zostanie o nawierzchni z brukowej kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze szarym.1310Przebieg trasy jezdni manewrowej oraz ukształtowanie geometryczne (promienie łuków, szerokość jezdni) zaprojektowano w celu umożliwienia komunikacji samochodów osobowych. Szerokości jezdni wynosi 5,0 m. Szczegółową lokalizację trasy jezdni manewrowej przedstawiono na planie sytuacyjno – wysokościowym (rys. nr D – 2).1310Ukształtowanie wysokościowe jezdni manewrowej zostało zaprojektowane z zachowaniem głównego kierunku nachylenia terenu istniejącego. Projekt nie zakłada znaczących zmian wysokościowych w stosunku do stanu istniejącego. Projektuje się spadki poprzeczne jednostronne o wartości nachylenia1%. Spadki podłużne zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym (rys. nr D – 2).13101310Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni manewrowej (KR2):1310f)Kostka brukowa betonowa szara – 8 cm;1310g)Podsypka cementowo – piaskowa (1:4) – 4 cm;1310h)Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 mm, C90/3 – 20 cm;1310i)Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 – 20 cm;1310j)Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego (pospółka) o CBR>=20% - 15 cm.131013106.Odwodnienie13101310Odwodnienie nawierzchni utwardzonych w obrębie projektowanej inwestycji odbywać się będzie poprzez odpowiedni układ spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów ulicznych oraz elementów odwodnienia liniowego, a następnie do sieci kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania branżowego. Sposób odwodnienia nie będzie powodował zalewania działek przyległych oraz nie spowoduje zmiany warunków gruntowo – wodnych.131013107.Warunki gruntowo – wodne13101310W celu określenia rodzaju i stanu podłoża gruntowego wykonano 3 otwory geotechniczne do głębokości 5 m p.p.t. Przewiercone grunty opisano na podstawie badań makroskopowych. Prowadzono obserwację występowania wody gruntowej.1310Na podstawie analizy gruntów podłoża stwierdzono występowanie od powierzchni gruntów niebudowlanych będących mieszaniną piasków humusowych i gliniastych oraz okruchów drobnego gruzu ceglanego. Według punktów badawczych warstwa osiąga miąższość 0,8 – 1,0 m. Poniżej występują piaski gliniaste i gliny piaszczyste o miąższości warstwy 0,9 – 2,0 m. Stwierdzono lokalne występowanie przewarstwień piasków średnich w stanie średnio zagęszczonym. Grubość warstwy piasków wynosi 0,3 m. Stwierdzono, że grunty są jednorodne genetycznie i litologicznie. Grunty rodzime zalicza się do nośnych, natomiast grunt nasypu niebudowlanego jako nienośny. Do poziomu wierceń nie stwierdzono występowanie wody gruntowej.1310Na tej podstawie warunki gruntowa zalicza się jako proste, warunki wodne jako dobre. Dla projektowanych nawierzchni przyjęto grupę nośności podłoża jako G4.1310Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), przedmiotową inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 131013108.Kolizje13101310Rozwiązania projektowe nie przewidują występowania kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. Roboty ziemne w bezpośrednim otoczeniu sieci należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością. Wszelkiekoszty związane z naruszeniem bądź uszkodzeniem istniejących sieci leżą po stronie Wykonawcy. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia robót koszty ponosi Wykonawca. 131013109.Zestawienie powierzchni13101310•Chodniki, dojścia do budynków, opaska:09090909631,0 m21310•Droga pożarowa, jezdnia manewrowa, miejsca postojowe:0909092077,0 m2

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=11	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x22 cm	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.5

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=grunt niespoisty	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=70

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=pospółka	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=383.2065

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=grunt do stabilizacji cementem	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=233.6625

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=pospółka'	0
id=	3
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=116.4195

[RMS ZEST 5]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.25 m3	0
id=11161	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=128.9552

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.4 m3	0
id=11162	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=3.64
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=koparka gąsienicowa 0.60 m3	0
id=11163	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=23.05

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	0
id=1120709	1
jm=kg	033
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=14.4

[RMS ZEST 9]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=10.5612
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=20.4365

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)	0
id=11334	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=3.857
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 12]
ty=S
na=zrywarka przyczepna	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=8.4293
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 13]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=21.6008

[RMS ZEST 14]
ty=S
na=walec statyczny samojezdny 10 t	0
id=12113	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=117.4062
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 15]
ty=S
na=walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	0
id=12261	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=60.6616
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=gwoździe budowlane	0
id=1336400	1
jm=kg	033
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.17

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=miał kamienny	0
id=1600600	1
jm=t	034
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=38.7244
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=tłuczeń kamienny niesortowany	0
id=1600614	1
jm=t	034
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1014.6908
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=222.549

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=piasek	0
id=1601899	1
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24.0493
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	0
id=1700301	1
jm=t	034
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=76.6652
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=obrzeża betonowe 30x8 cm	0
id=2220802	1
jm=m	040
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=555.9
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=kostka brukowa 8 cm szara	0
id=2222120	1
jm=m2	050
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2775.7

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm	0
id=2223041	1
jm=m	040
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=448.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=2370699	1
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=73.087
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 26]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	0
id=2600619	1
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.9529
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=krawędziaki iglaste kl.II	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.0385
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 28]
ty=S
na=ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	0
id=39116	3
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=49.0172
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=240.1378
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=woda	0
id=3930000	1
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=42.3032

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=1.84

[RMS ZEST 32]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.70mm	0
id=3951300	1
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.032

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=słupki drewniane iglaste śr.120mm	0
id=3951303	1
jm=m3	060
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.128

[RMS ZEST 34]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=178.7899
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=383.2417

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t'''	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=526.7463

[RMS ZEST 37]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=352.04

[RMS ZEST 38]
ty=S
na=mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika	0
id=51121	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=49.0172
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 39]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75200	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=67.7

[RMS ZEST 40]
ty=S
na=sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	0
id=83111	1
jm=m-g	148
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=18.408

[RMS ZEST 41]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1610372377
cw=0	PLN
il=6356.6925

[RMS ZEST 43]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[POZYCJA]
id=2
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0121-02	2-01	0121-02		1
na=Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=0.8
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.8	1	0.8						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=57.8	0	57.8
np=1
wa=0
wb=0
il=44.1592

[RMS 32]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.032

[RMS 33]
nz=0.16	0	0.16
np=1
wa=0
wb=0
il=0.128

[RMS 8]
nz=18	0	18
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 31]
nz=2.3	0	2.3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.84

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ROZBIÓRKOWE
wa=0
kn=0	0	0
id=18
nu=2
wn=		

[POZYCJA]
id=3
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0811-04	2-31	0811-04		1
na=Rozebranie nawierzchni betonowej o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1067
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1067	1	312+21+734						0		0

[RMS 41]
nz=0.4126	0	0.4126
np=1
wa=0
wb=0
il=440.2442

[POZYCJA]
id=6
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0802-07	2-31	0802-07		1
na=Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1067
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1067	1	#p2						0		0

[RMS 41]
nz=0.2132	0	0.2132
np=1
wa=0
wb=0
il=227.4844

[RMS 10]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4293

[RMS 12]
nz=0.0079	0	0.0079
np=1
wa=0
wb=0
il=8.4293

[POZYCJA]
id=4
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0813-03	2-31	0813-03		1
na=Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=208
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=208	1	35+173						0		0

[RMS 41]
nz=0.2319	0	0.2319
np=1
wa=0
wb=0
il=48.2352

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0812-03	2-31	0812-03		1
na=Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
op=0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=15.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15.6	1	#p4*0.075						0		0

[RMS 41]
nz=2.48	0	2.48
np=1
wa=0
wb=0
il=38.688

[RMS 40]
nz=1.18	0	1.18
np=1
wa=0
wb=0
il=18.408

[POZYCJA]
id=7
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-04	4-04	1103-04		1
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=344.686
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=344.686	1	(1067*0.15)+(1067*0.15)+15.6+(0.0432*208)						0		0

[RMS 34]
nz=0.177	0	0.177
np=1
wa=0
wb=0
il=61.0094

[POZYCJA]
id=8
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1103-05	4-04	1103-05		1
na=Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=344.686
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=344.686	1	#p6						0		0

[RMS 34]
nz=0.037	0	0.037
np=1
wa=0
wb=0
il=114.7804

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY ZIEMNE
wa=0
kn=0	0	0
id=9
nu=3
wn=		

[POZYCJA]
id=11
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-04	2-01	0205-04		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1310.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1310.52	1	(1364*0.67)+(359*0.37)+(713*0.37)						0		0

[RMS 41]
nz=0.23	0	0.23
np=1
wa=0
wb=0
il=301.4196

[RMS 5]
nz=0.0984	0	0.0984
np=1
wa=0
wb=0
il=128.9552

[RMS 35]
nz=0.2283	0	0.2283
np=1
wa=0
wb=0
il=299.1917

[POZYCJA]
id=12
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1310.52
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=18

[PRZEDMIAR]
wo=1310.52	1	#p8						0		0

[RMS 36]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=358.5583

[POZYCJA]
id=13
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0206-04	2-01	0206-04		1
na=Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km13101310USUNIĘCIE NASYPU Z PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI
op=0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=500
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	500						0		0

[RMS 41]
nz=0.1622	0	0.1622
np=1
wa=0
wb=0
il=81.1

[RMS 7]
nz=0.0461	0	0.0461
np=1
wa=0
wb=0
il=23.05

[RMS 35]
nz=0.1681	0	0.1681
np=1
wa=0
wb=0
il=84.05

[POZYCJA]
id=14
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV13101310USUNIĘCIE NASYPU Z PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI DZIAŁKI
op=0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=500
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=18

[PRZEDMIAR]
wo=500	1	#p10						0		0

[RMS 36]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=136.8

[POZYCJA]
id=15
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-05	2-01	0211-05		1
na=Zakup i dostawa gruntu do wykonania nasypu z transportem samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km13101310WYKONANIE SKARPY NASYPU
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=70
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	70						0		0

[RMS 41]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=2.464

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=70

[RMS 6]
nz=0.052	0	0.052
np=1
wa=0
wb=0
il=3.64

[RMS 11]
nz=0.0223	0	0.0223
np=1
wa=0
wb=0
il=1.561

[RMS 36]
nz=0.1748	0	0.1748
np=1
wa=0
wb=0
il=12.236

[POZYCJA]
id=16
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0214-04	2-01	0214-04		1
na=Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV13101310DOWÓZ GRUNTU DO WYKONANIA SKARPY NASYPU
op=0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=70
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=18

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	#p12						0		0

[RMS 36]
nz=0.0152	0	0.0152
np=1
wa=0
wb=0
il=19.152

[POZYCJA]
id=17
pd=ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0235-01	2-01	0235-01		1
na=Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (wymiana gruntu)13101310WYKONANIE SKARPY NASYPU
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=70
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=70	1	#p12						0		0

[RMS 41]
nz=0.0725	0	0.0725
np=1
wa=0
wb=0
il=5.075

[RMS 11]
nz=0.0328	0	0.0328
np=1
wa=0
wb=0
il=2.296

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROGI POŻAROWEJ, JEZDNI MANEWROWYCH, MIEJSC POSTOJOWYCH
wa=0
kn=0	0	0
id=19
nu=4
wn=		

[POZYCJA]
id=20
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2077
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2077	1	2077						0		0

[RMS 41]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8156

[RMS 29]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=10.385

[RMS 15]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9311

[RMS 9]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1003

[POZYCJA]
id=21
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03	2-31	0106-03		1
na=Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2077
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2077	1	#p15						0		0

[RMS 41]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2543

[RMS 2]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0
il=153.2826

[RMS 30]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=10.385

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=8.5157

[POZYCJA]
id=22
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04	2-31	0106-04		1
na=Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=2077
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=2077	1	#p15						0		0

[RMS 41]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.8693

[RMS 2]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=229.9239

[RMS 30]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=14.9544

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 13]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=13.0851

[POZYCJA]
id=23
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-03	2-31	0111-03		1
na=Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - grubość po zagęszczeniu 15 cm
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=2077
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2077	1	#p15						0		0

[RMS 41]
nz=0.1807	0	0.1807
np=1
wa=0
wb=0
il=375.3139

[RMS 21]
nz=0.02024	0	0.02024
np=1
wa=0
wb=0
il=42.0385

[RMS 27]
nz=0.0005	0	0.0005
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0385

[RMS 29]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=63.1408

[RMS 3]
nz=0.1125	0	0.1125
np=1
wa=0
wb=0
il=233.6625

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.0036	0	0.0036
np=1
wa=0
wb=0
il=7.4772

[RMS 28]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0
il=46.9402

[RMS 15]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0
il=46.9402

[RMS 38]
nz=0.0226	0	0.0226
np=1
wa=0
wb=0
il=46.9402

[POZYCJA]
id=24
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0111-04	2-31	0111-04		1
na=Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 - za każdy dalszy 1 cmgrub.podbudowy po zagęszczeniu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=2077
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=5

[PRZEDMIAR]
wo=2077	1	#p15						0		0

[RMS 41]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=42.5785

[RMS 30]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=16.616

[RMS 28]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.077

[RMS 15]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.077

[RMS 38]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.077

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm13101310KRUSZYWO 0/31,5 mm - DOCELOWO 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=2077
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2077	1	#p15						0		0

[RMS 41]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=63.1408

[RMS 18]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=352.4669

[RMS 17]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=29.7011

[RMS 29]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=16.616

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=5.1925

[RMS 14]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=53.1712

[POZYCJA]
id=26
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu13101310KRUSZYWO 0/31,5 mm - DOCELOWO 20 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=2077
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=12

[PRZEDMIAR]
wo=2077	1	#p15						0		0

[RMS 41]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=27.4164

[RMS 18]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=528.3888

[RMS 29]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=24.924

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9848

[RMS 14]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4012

[POZYCJA]
id=27
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej13101310KOSTKA SZARA
op=0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=2077
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2077	1	#p15						0		0

[RMS 41]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=2706.7464

[RMS 23]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=2128.925

[RMS 19]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=169.8986

[RMS 21]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=24.3009

[RMS 29]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=56.079

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=270.01

[RMS 39]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=51.925

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, DOJŚĆ DO BUDYNKÓW, OPASKI
wa=0
kn=0	0	0
id=28
nu=5
wn=		

[POZYCJA]
id=29
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0103-04	2-31	0103-04		1
na=Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
op=0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=631
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=631	1	631						0		0

[RMS 41]
nz=0.0028	0	0.0028
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7668

[RMS 29]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=3.155

[RMS 15]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7133

[RMS 9]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4609

[POZYCJA]
id=30
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-03	2-31	0106-03		1
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=631
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=631	1	#p23						0		0

[RMS 41]
nz=0.0059	0	0.0059
np=1
wa=0
wb=0
il=3.7229

[RMS 4]
nz=0.0738	0	0.0738
np=1
wa=0
wb=0
il=46.5678

[RMS 29]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=3.155

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5871

[POZYCJA]
id=31
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0106-04	2-31	0106-04		1
na=Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
op=0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=631
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=9

[PRZEDMIAR]
wo=631	1	#p23						0		0

[RMS 41]
nz=0.0001	0	0.0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5679

[RMS 4]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=69.8517

[RMS 29]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5432

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 14]
nz=0.0007	0	0.0007
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9753

[POZYCJA]
id=32
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-07	2-31	0114-07		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm13101310KRUSZYWO 0/31,5 mm - DOCELOWO 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=631
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=631	1	#p23						0		0

[RMS 41]
nz=0.0304	0	0.0304
np=1
wa=0
wb=0
il=19.1824

[RMS 18]
nz=0.1697	0	0.1697
np=1
wa=0
wb=0
il=107.0807

[RMS 17]
nz=0.0143	0	0.0143
np=1
wa=0
wb=0
il=9.0233

[RMS 29]
nz=0.008	0	0.008
np=1
wa=0
wb=0
il=5.048

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5775

[RMS 14]
nz=0.0256	0	0.0256
np=1
wa=0
wb=0
il=16.1536

[POZYCJA]
id=33
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0114-08	2-31	0114-08		1
na=Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu13101310KRUSZYWO 0/31,5 mm - DOCELOWO 10 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=631
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=2

[PRZEDMIAR]
wo=631	1	#p23						0		0

[RMS 41]
nz=0.0011	0	0.0011
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3882

[RMS 18]
nz=0.0212	0	0.0212
np=1
wa=0
wb=0
il=26.7544

[RMS 29]
nz=0.001	0	0.001
np=1
wa=0
wb=0
il=1.262

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 10]
nz=0.0002	0	0.0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2524

[RMS 14]
nz=0.0013	0	0.0013
np=1
wa=0
wb=0
il=1.6406

[POZYCJA]
id=34
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0511-03	2-31	0511-03		1
na=Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej13101310KOSTKA SZARA
op=0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=631
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=631	1	#p23						0		0

[RMS 41]
nz=1.3032	0	1.3032
np=1
wa=0
wb=0
il=822.3192

[RMS 23]
nz=1.025	0	1.025
np=1
wa=0
wb=0
il=646.775

[RMS 19]
nz=0.0818	0	0.0818
np=1
wa=0
wb=0
il=51.6158

[RMS 21]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=7.3827

[RMS 29]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=17.037

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 37]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=82.03

[RMS 39]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=15.775

[ELEMENT 1]
na=KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
wa=0
kn=0	0	0
id=35
nu=6
wn=		

[POZYCJA]
id=36
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem13101310DLA KRAWĘŻNIKA 15X30 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=33
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	0.075*440						0		0

[RMS 41]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=297.66

[RMS 26]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.32

[RMS 20]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=8.91

[RMS 29]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=15.51

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=34.32

[POZYCJA]
id=37
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-03	2-31	0403-03		1
na=Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=440
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=440	1	440						0		0

[RMS 41]
nz=0.429	0	0.429
np=1
wa=0
wb=0
il=188.76

[RMS 24]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=448.8

[RMS 20]
nz=0.0127	0	0.0127
np=1
wa=0
wb=0
il=5.588

[RMS 21]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=1.716

[RMS 29]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=1.848

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=38
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ława pod obrzeża 8x30 cm betonowa z oporem
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=29.975
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29.975	1	0.055*545						0		0

[RMS 41]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=270.3745

[RMS 26]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=1.199

[RMS 20]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=8.0933

[RMS 29]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=14.0883

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=31.174

[POZYCJA]
id=39
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0407-05	2-31	0407-05		1
na=Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=545
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=545	1	545						0		0

[RMS 41]
nz=0.2771	0	0.2771
np=1
wa=0
wb=0
il=151.0195

[RMS 22]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=555.9

[RMS 21]
nz=0.0016	0	0.0016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.872

[RMS 29]
nz=0.0014	0	0.0014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.763

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=40
pd=ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0402-04	2-31	0402-04		1
na=Ława pod krawężniki betonowa z oporem13101310DLA KRAWĘŻNIKA 15X22 cm
op=0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=5.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5.4	1	0.072*75						0		0

[RMS 41]
nz=9.02	0	9.02
np=1
wa=0
wb=0
il=48.708

[RMS 26]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.216

[RMS 20]
nz=0.27	0	0.27
np=1
wa=0
wb=0
il=1.458

[RMS 29]
nz=0.47	0	0.47
np=1
wa=0
wb=0
il=2.538

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=1.04	0	1.04
np=0
wa=0
wb=0
il=5.616

[POZYCJA]
id=41
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 0403-05	2-31	0403-05		1
na=Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej
op=0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=75
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=75	1	75						0		0

[RMS 41]
nz=0.3255	0	0.3255
np=1
wa=0
wb=0
il=24.4125

[RMS 42]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=76.5

[RMS 19]
nz=0.0111	0	0.0111
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8325

[RMS 21]
nz=0.0032	0	0.0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 30]
nz=0.0041	0	0.0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3075

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY TOWARZYSZĄCE
wa=0
kn=0	0	0
id=42
nu=7
wn=		

[POZYCJA]
id=43
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-03	2-31	1406-03		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=5
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[RMS 41]
nz=10.275	0	10.275
np=1
wa=0
wb=0
il=51.375

[RMS 21]
nz=0.0123	0	0.0123
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0615

[RMS 19]
nz=0.0215	0	0.0215
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1075

[RMS 26]
nz=0.0234	0	0.0234
np=1
wa=0
wb=0
il=0.117

[RMS 16]
nz=0.124	0	0.124
np=1
wa=0
wb=0
il=0.62

[RMS 29]
nz=0.0091	0	0.0091
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0455

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.213	0	0.213
np=0
wa=0
wb=0
il=1.065

[POZYCJA]
id=44
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-04	2-31	1406-04		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych
op=0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						0		0

[RMS 41]
nz=5.051	0	5.051
np=1
wa=0
wb=0
il=5.051

[RMS 21]
nz=0.0053	0	0.0053
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0053

[RMS 19]
nz=0.0094	0	0.0094
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0094

[RMS 26]
nz=0.0109	0	0.0109
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0109

[RMS 16]
nz=0.058	0	0.058
np=1
wa=0
wb=0
il=0.058

[RMS 30]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.093	0	0.093
np=0
wa=0
wb=0
il=0.093

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996	KNR	2-31 1406-05	2-31	1406-05		1
na=Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych
op=0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						0		0

[RMS 41]
nz=13.343	0	13.343
np=1
wa=0
wb=0
il=40.029

[RMS 21]
nz=0.0161	0	0.0161
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0483

[RMS 19]
nz=0.0284	0	0.0284
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0852

[RMS 26]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 16]
nz=0.164	0	0.164
np=1
wa=0
wb=0
il=0.492

[RMS 30]
nz=0.0121	0	0.0121
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0363

[RMS 43]
nz=0.5	0	0.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.273	0	0.273
np=0
wa=0
wb=0
il=0.819

[ELEMENT 1]
na=ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I PORZĄDKOWANIE TERENU BUDOWY
wa=0
kn=0	0	0
id=46
nu=8
wn=		

[POZYCJA]
id=47
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-04	2-21	0101-04		1
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 41]
nz=1.33	0	1.33
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3507

[RMS 43]
nz=2	0	2
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 34]
nz=0.294	0	0.294
np=1
wa=0
wb=0
il=1.47

[POZYCJA]
id=48
pd=Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-05	2-21	0101-05		1
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km
op=0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		
krn=18

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						0		0

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 34]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.53

